	Položka č. 1 – Exteriérové dočasné úložisko tiel
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Tepelne izolovaný prenosný a rozkladateľný systém na dočasné uskladnenie ľudských tiel s vlastným chladiacim systémom s regulovateľnou teplotou
	
	

	Počet lôžok
	Min 12
	
	

	Chladiaca jednotka
	Mobilná na kolieskach, možnosť napojenia na štandardnú 230V/50Hz zásuvku, schopná konštatne udržiavať teplotu v maximálnom intervale 1 – 5° aj pri vonkajších teplotách do 39 °C
	
	

	Doba zloženia
	Max. 25 minút
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	24

	

	Dodacia lehota
	  Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	

	Položka č. 2 – Pitevný stolík na prevoz zosnulých
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	15 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	- stabilný pitevný stôl z nerezovej ocele 304 AISI so zakrytovanou základňou

-voľný povrch stola bez batérií

-spodný rám/trnož, ktorou sa vyklopené nohy zaistia v otvorenej pozícii
- nosnostˇ 300kg
	
	

	Plocha stolíka
	• pitevná doska vyspádovaná, spodný rám dosky a sklopné nohy

• veľký voľný odtok vane, chránený vyberateľným sitkom, uprostred


	
	

	Materiál
	nerez
	
	

	Kryt transportného vozíku
	Madlá po kratších stranách pre tlačenie vozíku a dve madlá hore pre manipuláciu jednou osobou
	
	

	Rozmery stolíka pre uloženie tela
	Minimálne 1850x600x800 mm

Maximálne 2100x700x900 mm
vrátane koliesok, bez madielok, bez krytu
	
	

	Kolieska
	Priemer min. 120 mm (2 x otočné, 2 x otočné s brzdou)
	
	

	Nosnosť
	Min. 200 kg
	
	

	Vlastnosti
	Rozložiteľné nohy

· Horná doska a spodný rám s čapmi pre nohy

· Nohy pre uchytenie pomocou čapov k doske a spodnému rámu
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	

	Položka č. 3 – núdzové lôžko štandardné
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	20 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	Skladacia posteľ alebo lehátko pre nocovanie v exteriéri s transportným obalom a stabilitou aj mäkšom teréne
	
	

	Materiál
	Konštrukcia – hliník

Obal a plachta - polyester
	
	

	Rozmery
	Min. 190 cm x 65 cm x 42 cm
	
	

	Rozmery zabaleného lôžka
	Max. 100 cm x 22 cm x 12 cm
	
	

	Hmotnosť lôžka
	Max. 6 kg
	
	

	Nosnosť
	Min. 130 kg
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	 Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Položka č. 4 – výkonný LED osvetľovací systém
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie
	

	4 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	Komplexný systém osvetlenia, ktorý využíva LED technológiu s využitím prevažne v teréne
	
	

	Napájanie
	Hybridné

· Dobíjacou Li-ion akumulátorom 

· Napájanie zo siete 230 V
	
	

	Prevedenie
	Skladacie s nstaviteľnou výškou min 1,7  m
	
	

	Hmotnosť
	Max. 15 kg
	
	

	Odolnosť
	Min. IP54
	
	

	Svietivosť
	Min. 8000 lumen
	
	

	Funkcie
	Osvetelnie v teréne, signálne svetlo až v 5tich farbách
	
	

	
	Prevádzková doba pri 100 % výkone – min. 2,5 hodiny

Prevádzková doba pri 25 % výkone – min. 9 hodín
	
	

	Rozmery
	Max. 450 mm x 230 mm x 260 mm
	
	

	Príslušenstvo
	Sieťová nabíjačka striedavého prúdu, prepravná taška, DIN adaptér na statív, statív s min. výškou 3m
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	 
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	

	Položka č. 5 – Dekontaminačná sprcha
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	Prenosná dekontaminačná sprcha, vrátane ochranného závesu – zásteny a prepravného obalu
	
	

	Konštrukcia
	Po pripojení k pumpe umožňuje nafúknutie do 2 minút, systém na odčerpávanie odpadovej vody, min. 5 integrovaných sprchových trisiek, ručná sprcha ovládateľná zvonka bez priameho dotyku operátora, 
	
	

	Celkový sprchovací výkon
	Minimálne 19 l/min

Maximálne 130 l/min
	
	

	Teplota vody
	Maximálna teplota použitej vody: minimálne 50°


	
	

	Prevádzkový tlak
	Minimálne 0,3 MPa

Maximálne 1 MPa
	
	

	Prevádzkové rozmery (d x š x v)
	Dĺžka minimálne 1000 mm

Šírka minimálne 1000 mm

Výška minimálne 2000 mm
	
	

	Celková hmotnosť
	Maximálne 120 kg
	
	

	Príslušenstvo
	Dekontaminačná vaňa

Dekontaminačná riadiaca jednotka

Čerpadlo súčasťou
Dva 120 l sudy na čistiaci roztok a odpadovú vodu s predpripravenými hadicami
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	  Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	


	Položka č. 6 –  Prepravný vozík so zdvihom
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	Prepravný vozík so zdvihom a zabudovanou váhou na telá
	
	

	Konštrukcia
	Robustná rámová konštrukcia, kompletne vyrobená s nehrdzavejúcej ocele
Valčekový pojazd s piatimi valcami s plastovou povrchovou úpravou a aretáciou proti posunutiu nosidiel pri transporte.
	
	

	Zdvih
	Jednoduchý, plynulý zdvih zaisťuje integrovaná elektronická jednotka do minimálnej výšky 1,8m. Minimálna výška vozíka je max. 50 cm
	
	

	Kolieska
	Štyri robustné otočné pogumované kolesá umožňujú pohodlné ovládanie (2x brzdené) a pohyb v  teréne
	
	

	Nosnosť
	nosnosť brutto 200 kg, pre plato 600/1920
	
	

	Rozmery
	V zloženom stave: Dĺžka 1743 mm. Šírka 600mm, Výška 390 mm
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	

	Položka č. 7 –  Dieselový Generátor s vozíkom

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač

uvedie

Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	 Charakteristika
	dieselový generátor pre priemyselné využitie s vozíkom umožňujúcim ho pripevniť na ťažné zariadenie
	
	

	Menovitý výkon:
	Min. 22,5 kVA/18 kW
	
	

	Výstupné napätie : 
	230 V/400 V
	
	

	Objem nádrže:
	Min. 92l
	
	

	Hlučnosť:
	51 db
	
	

	Zásuvková skriňa:
	IP44, 2x 230V/16A, 1x  32A/400V/5pól
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku. Ak nie je k dispozícii, tak v anglickom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 


	
	


