
[bookmark: _Hlk513186108]Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

	Obstarávateľ:
	Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín	

	Sídlo:  
	Šterusy 199, 922 03 Šterusy

	IČO:
	00207934

	Názov projektu a kód ŽoNFP[footnoteRef:1] [1: ] 

	Investície v ŽV

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami
	Ing. Jozef Puvák +421905455003, pvodkocin199@gmail.com



	Názov zákazky
	Digitalizácia a automatizácia kŕmenia a ochladzovania v ustajňovacích priestoroch pre ošípané




Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	





1.časť:  Suché kŕmenie pre eroscentrum a jaloviareň
	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	PTSK Model DFZ: pre 1 reťazový pohon s 1 podávačom
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Špirálový dopravník Ø 75
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Reťazový pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Kapacitný senzor naplnenia s automatickou reguláciou
	2ks
	spĺňa/nespĺňa

	Dopravníkove potrubie ø 60, pozinkované
	240m
	spĺňa/nespĺňa

	Vysokovýkonná reťaz V-POWER pre rúru ø 60 
	250m
	spĺňa/nespĺňa

	
Objemový dávkovač 9 l s uzáverom
	106ks
	spĺňa/nespĺňa

	                                                                  Transparentná rúra Ø 75/1,8 x 1000 mm
	                   90ks
	spĺňa/nespĺňa

	Navijak s kľukou na ručné vypúšťanie krmiva
	3ks
	spĺňa/nespĺňa

	Rúrová stojka 150 cm s upevňovacou garnitúrou na 1" rúru
	30ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Lievik sila pre špirálový dopravník
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Doprava 
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Montáž
	1ks
	spĺňa/nespĺňa



2.Časť:  Suché kŕmenie pre pôrodňu
	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	Ovládanie PTSK Model DFZ: pre 1 reťazový pohon s 1 podávačom
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Špirálový dopravník Ø 75 
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Reťazový pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Kapacitný senzor naplnenia s automatickou reguláciou
	2ks
	spĺňa/nespĺňa

	Dopravníkové potrubie ø 60, pozinkované
	276m
	spĺňa/nespĺňa

	Vysokovýkonná reťaz V-POWER pre rúru ø 60 
	280m
	spĺňa/nespĺňa

	
Objemový dávkovač 9 l s uzáverom;
	108ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Navijak s kľukou na ručné vypúšťanie krmiva
	6ks
	spĺňa/nespĺňa

	Lievik sila pre špirálový dopravník
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Doprava
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Montáž
	1ks
	spĺňa/nespĺňa



3.Časť:  Suché kŕmenie pre odchov
	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	PTSK Model DFZ: pre 1 reťazový pohon s 1 podávačom,
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Špirálový dopravník Ø 75 
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Reťazový pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Kapacitný senzor naplnenia s automatickou reguláciou
	2ks
	spĺňa/nespĺňa

	Dopravníkové potrubie ø 60, pozinkované
	156ks
	spĺňa/nespĺňa

	Vysokovýkonná reťaz V-POWER pre rúru ø 60 
	160ks
	spĺňa/nespĺňa

	Kŕmny výpust pre rúru Ø 60 s uzáverom
	36ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Teleskopický výpust Ø 70/75 transparentný
	36ks
	spĺňa/nespĺňa

	Lievik sila pre špirálový dopravník
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Doprava
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	
Montáž
	1ks
	spĺňa/nespĺňa




4.Časť:  Špirálny dopravník
	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	Riadenie pre 1 hnací motor špirálového dopravníka
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Senzor naplnenia so zásuvkou a 5 m káblom
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Špirálový dopravník Model 55, komplet 0,75 kW
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	PVC-rúra Ø 55, dĺžka 3 m
	25ks
	spĺňa/nespĺňa

	Špirála - vonk. Ø 38,6 mm pre potrubie Ø 55
	80m
	spĺňa/nespĺňa

	Lievik sila pre špirálový dopravník
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Doprava
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Montáž
	1ks
	spĺňa/nespĺňa



5.Časť:  Technológia na ochladzovanie ustajňovacích priestorov ošípaných
	Technické požiadavky
	Počet 
	Splnenie požiadavky / hodnoty
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) /
skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu

	Regulátor klimatizácie SLC 2006/6A
	15ks
	spĺňa/nespĺňa

	Ventilátor FC040-4EQ.4C.A7 s ochrannou mrežou
	12ks
	spĺňa/nespĺňa

	Ventilátorova žalúzia WSK 45 pre ventilátor Ø 400 mm
	12ks
	spĺňa/nespĺňa

	Ventilátor FC050-4EQ.4I.3, s ochrannou mrežou
	9ks
	spĺňa/nespĺňa

	Ventilátorová žalúzia WSK 55 pre ventilátor Ø 500 mm
	9ks
	spĺňa/nespĺňa

	Doprava
	1ks
	spĺňa/nespĺňa

	Montáž a demontáž
	1ks
	spĺňa/nespĺňa



Cena za všetky časti zákazky spolu:

	Cena bez DPH v EUR:
	,-€

	Hodnota s DPH v EUR:
	,-€




Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.
Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:



Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:



Miesto a dátum podpisu:



1

