	Položka č. 1 _ Televízor typ 1  55“ s držiakom na stenu

	Množstvo:
	    94 ks

	Výrobca:   

	Typové označenie:   

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Rok výroby zariadenia
	minimálne  2025

	Uhlopriečka obrazovky
	  55“  

	Typ rozlíšenie
	4K

	Technológia panelu
	LCD

	Rozlíšenie
	 3 840x2160 

	Konštrukcia 
	Rovná 

	Odozva 
	Max. 8 ms

	Maximálny jas
	350 cd/m2

	Natívny kontrast
	4000 : 1

	Obnovovacia frekvencia panelu 
	Min. 50 Hz

	Tunner
	minimálne DVB-T2, DVB-C  

	Pripojenie
	 Min. HDMI 2.0  2x, USB 2.0  1x

	Multimediálne funkcie
	minimálne prehrávanie cez USB

	Príslušenstvo
	závesný držiak na stenu kompatibilný s dodaným TV, originál





	Položka č. 2 _ Televízor typ 2  75“ s držiakom na stenu

	Množstvo:
	   7 ks

	Výrobca:   

	Typové označenie:   

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Rok výroby zariadenia
	minimálne  2025

	Uhlopriečka obrazovky
	  75“  

	Typ rozlíšenie
	Min. 4K

	Technológia panelu
	LCD

	Rozlíšenie
	 3 840x2160 

	Dizajn produktu
	Plochá digitálna tabuľa

	Odozva 
	Max. 8 ms

	Maximálny jas
	350 cd/m2

	Natívny kontrast
	4000 : 1

	Obnovovacia frekvencia panelu 
	Min. 50 Hz

	Vodorovný a zvislý pozorovací uhol 
	178°

	Tunner
	minimálne DVB-T2, DVB-C  

	Pripojenie
	 Min. HDMI 2.0  2x, USB 2.0  1x

	Ethernet / LAN pripojenie
	Áno 

	Wi-Fi
	Áno 

	Bluetooth
	Áno 

	Multimediálne funkcie
	minimálne prehrávanie cez USB

	Kompatibilné s VESA úchytom na stenu
	400x400

	Príslušenstvo
	závesný držiak na stenu kompatibilný s dodaným TV, originál







	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom

	Položka č. 3 – Interaktívny display  85“

	Množstvo:
	1 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Obrazovka 
	min. 85" dotyková 

	Jas 
	min. 350 cd / m2 bez skla 

	Kontrast 
	min. 4000 :1 

	Pozorovacie uhly 
	min. 178° horizontálne, min. 178° vertikálne 

	Odozva 
	max. 8 ms 

	Rozlíšenie obrazovky 
	min. 3840 x 2160 / 60Hz 

	Veľkosť Internej Flash pamäte 
	Min. 30 GB

	Vstupno-výstupné porty 
	min. 2x HDMI, min. 1x DisplayPort (je prípustná redukcia z HDMI, za podmienky, že zostanú neobsadené min. 2x HDMI porty), min. 1x USB-C, min 1x RS 232 

	Spotreba v stanby režime 
	max. 0,5W 

	Prevádzka 
	min. 16/7 

	Stojan 
	VESA min. 600 x 400 mm alebo ekvivalent 

	Príslušenstvo 
	USB kábel, HDMI kábel, napájací kábel 

	Záručná doba 
	oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) po nahlásení počas min. 5 rokov garantovaná výrobcom zariadenia. 

	Certifikáty 
	Energy efficiency class A alebo ekvivalent 
(V prípade, že je možné certifikáciu daného výrobku overiť i prostredníctvom odkazu na webovú stránku certifikačnej autority, bude postačovať i takýto webový odkaz, príp. i uvedenie príslušnej certifikácie v technickom liste výrobcu zariadenia). 



	Položka č. 4 – Podlahový stojan s pojazdom pre interaktívny display 85“

	Množstvo:
	1 ks

	Výrobca:

	Typové označenie:

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list.

	Nosnosť
	Minimálne 100kg

	Nastaviteľnosť
	Minimálne výškové nastavenie

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Podporovaný typ uchytenia
	Minimálne VESA 600x400 a 800x600; podporujúci obrazovky o veľkosti 85“ a väčšie

	[bookmark: _GoBack]Rozmer podstavca s kolieskami:
	Maximálne 115cm x 80cm (Rozmer maximálnej plochy zaberajúcej na zemi, ktorú nesmie presiahnuť mimo rozmeru) s kolieskami.

	Príslušenstvo
	Minimálne: montážny manuál; príslušenstvo pre montáž stojanu; 



