
	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín

	IČO: 
	00191027

	Predmet zákazky: 
	Dojáreň 2 x 10

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	2 x 10 miestna dojáreň s dojením zozadu kravy.
	/vyplní uchádzač/

	Nerezové zadné zábrany, ako prevencia proti kaleniu kráv na dojiča.
	/vyplní uchádzač/

	Výveva má 1 motor s výkonom 1 x 4 kW s frekvenčným meničom a výfukom.
	/vyplní uchádzač/

	Výfuk a tlmič k výveve je z nerezu.
	/vyplní uchádzač/

	Podtlakové potrubie je z nerezu.
	/vyplní uchádzač/

	Jeden pulzátor je na dve miesta.
	/vyplní uchádzač/

	Počet pulzátorov 5.
	/vyplní uchádzač/

	Zberač mlieka s objemom 90 L.
	/vyplní uchádzač/

	Systém vysokotlakového preplachu dojárne.
	/vyplní uchádzač/

	Vstupná brána do dojárne z masívnej pozinkovanej ocele.
	/vyplní uchádzač/

	Vstupná a výstupná brána je súčasťou dodávky dojárne.
	/vyplní uchádzač/

	Automatická identifikácia dojníc pomocou individuálnej antény na každom stojisku priamo pri hlave dojnice.
	/vyplní uchádzač/

	Počet antén 20.
	/vyplní uchádzač/

	Čip do ucha kravy pre načítanie kravy pri vstupe na dojacie miesto.
	/vyplní uchádzač/

	Každá ovládacia jednotka s veľkým displejom, sa dá priamo pripojiť a nastaviť na diaľku. Je tam 24 hodinový vstup priamo od výrobcu dojárne pomocou smart technológie.
	/vyplní uchádzač/

	Prirodzený spôsob dojenia, ako keď teľa cicia kravu.
	/vyplní uchádzač/

	Doja sa naraz všetky 4 štvrtky vemena a nie 2 x 2.
	/vyplní uchádzač/

	Podtlak pri dojení z 48 kPa na 12-15 kPa.
	/vyplní uchádzač/

	Možné obsluhovať len pomocou 1 dojiča.
	/vyplní uchádzač/

	Celkový počet dojacích strojov je 10 a po vydojení sa prehodí rameno s dojacím strojom na druhú stranu – rad oproti.
	/vyplní uchádzač/

	Dojacia jednotka má automatické podávacie rameno, ktoré podá ceckové nástrčky rovno pred dojiča.
	/vyplní uchádzač/

	Potrubie na mlieko, vzduch a podtlak je nad hlavou dojiča.
	/vyplní uchádzač/

	Automatický preplach celej dojacej jednotky po každej dojnici. Prepláchne, vydezinfikuje a prefúkne sa celá jednotka a nie iba nástrčky a zberač.
	/vyplní uchádzač/

	Automatická plnohodnotná druhá vetva na separované mlieko spolu so zberačom a ukončením do extra nádrže na mlieko. Nie je potrebné používať kanvu.
	/vyplní uchádzač/


	Uvedená druhá vetva je automatický prepláchnutá po skončení dojenia.
	/vyplní uchádzač/

	Mliekomery s možnosťou odberu vzoriek mlieka.
	/vyplní uchádzač/

	Ostrek vemena po dojení pomocou ručnej pištole.
	/vyplní uchádzač/

	Všetky hadice na mlieko a vzduch na dojacích strojoch sú silikónové.
	/vyplní uchádzač/

	Automatický umývaci automat na preplach dojárne.
	/vyplní uchádzač/

	Automatické prefúknutie vzduchom celého potrubia po preplachu dojárne, aby v potrubí nič nezostalo.
	/vyplní uchádzač/

	Sušič vzduchu.
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchový kompresor.
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič na vývevu a na mliečnu pumpu.
	/vyplní uchádzač/

	Dvojcestná selekčná brána prepojená s dojárňou a počítačom.
	/vyplní uchádzač/

	Priháňacia brána v čakárni s ovládaním a škrabkou na hnoj.
	/vyplní uchádzač/

	Software pre dojáreň.
	/vyplní uchádzač/

	Dodanie a montáž dojárne.
	/vyplní uchádzač/

	250 kusov obojkov so senzorom na detekciu ruje a sledovanie zdravotného stavu dojnice.
	/vyplní uchádzač/

	Centrálna stanica zabezpečuje spojenie medzi “Cloud” a respondermi - senzormi na krku.
	/vyplní uchádzač/

	Centrálna stanica môže byť nainštalovaná vo vnútri alebo von. Dosah antény 500 m až 1 km.
	/vyplní uchádzač/

	Systém je schopný pracovať na rôznych frekvenciách.
	/vyplní uchádzač/

	Reálne informácie 24/7, nie je potrebný žiadny inštalačný program, všetko pracuje online na mobilných zariadeniach aj na PC.
	/vyplní uchádzač/

	Všetky dáta sa ukladajú okamžite do Cloudu.
	/vyplní uchádzač/

	Kontrola dát a prideľovanie senzorov je jednoduché s pomocou systému (NFC) a to priložením mobilu k obojku.
	/vyplní uchádzač/

	Mobilná aplikácia z ktorej sa dajú posielať príkazy do dojárne, selekčnej brány a obsluhe. Nie je potrebné ísť stále k počítaču, lebo všetky informácie sú automaticky prenášané do mobilu cez aplikáciu.
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť selekcie dojníc priamo z mobilu.
	/vyplní uchádzač/

	Senzor na obojku skenuje dojnicu každých 10 sekúnd a po 15 minútach posiela údaje do centrálnej stanice.
	/vyplní uchádzač/

	Neustále dopĺňanie nových funkcii monitoru priamo cez aktualizácie Google Play. Automatická aktualizácia.
	/vyplní uchádzač/

	Normalizácia – táto funkcia, ktorá umožňuje monitorovať celé stádo naraz a následne si pozrieť jednotlivé kravy, ktoré sú mimo celkového stáda.
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
