Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky
ČELNÝ NAKLADAČ NA TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM

zákazka obstarávaná v zmysle Výzvy 7/SP/2026-73.4 na predkladanie žiadostí o príspevok zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 -2027 na projektovú intervenciu na rozvoj vidieka 73.04 „PRODUKTÍVNE INVESTÍCIE V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH“

OBSTARÁVATEĽ: 
Názov obstarávateľa:	 AgroFT, s.r.o. 
Sídlo: 			Záhrady 482, 972 05 Sebedražie 
Zastúpená: 		Ing. František Svitok 
IČO / DIČ / IČ DPH: 	46 499 482/ 2023436701/ SK2023436701
 Kontaktné údaje:	 tel: +421 910 427 860 
e-mail: frantisek.svitok@gmail.com

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je dodávka čelného nakladača na traktor s príslušenstvom.
POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE PREDMETU ZÁKAZKY (nakladač a príslušenstvo):
	Skupina
	Parameter
	Minimálna požiadavka obstarávateľa
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť skutočnosť

	Nakladač
	Stav zariadenia
	Nový, nepoužívaný; kompletný a prevádzkyschopný
	

	
	Kompatibilita
	Určený a prispôsobený pre Zetor 12045 vrátane podväzovacieho/montážneho rámu a všetkých potrebných prvkov
	

	
	Menovitá/maximálna nosnosť
	Min. 1 600 kg
	

	
	Maximálna výška zdvihu
	Min. 3,50 m 
	

	
	Samonivelácia
	Mechanický alebo hydraulický paralelogram udržiavajúci polohu náradia
	

	
	Upínanie pracovného náradia
	EURO rám alebo plne kompatibilný ekvivalent umožňujúci bežnú zameniteľnosť náradia
	

	
	Ovládanie
	Joystick z miesta obsluhy
	

	
	Hydraulické funkcie
	Min. 3 funkcie: zdvih/spúšťanie, naklápanie/vyklápanie a tretia hydraulická funkcia pre aktívne náradie
	

	
	Hydraulické valce
	Dvojčinné; naklápanie náradia ovládané dvoma valcami alebo technicky rovnocenným riešením
	

	
	Odpojenie nakladača
	Možnosť bezpečného odpojenia od traktora; odstavné podpery súčasťou dodávky
	

	
	Bezpečnosť
	Označenie CE, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku a všetky povinné bezpečnostné prvky
	

	Príslušenstvo
	Lopata na sypké materiály
	EURO upínanie; pracovná šírka min. 2 200 mm; vhodná na krmivá a ľahké sypké materiály
	

	
	Náradie na manipuláciu s balíkmi
	EURO upínanie; vidly/hrot vhodné na senové/slamové okrúhle balíky; nosnosť zodpovedajúca nakladaču
	

	
	Náradie na manipuláciu s balíkmi
	EURO upínanie; kliešte vhodné na senážne okrúhle balíky; nosnosť zodpovedajúca nakladaču
	

	
	Vidly so zubami na hnoj "Krokodýl"
	EURO upínanie; pracovná šírka min. 1 600 mm; vhodná na hnoj
	

	
	Paletizačné vidly
	EURO upínanie; nastaviteľný rozstup; nosnosť min. 1 000 kg
	



