Załącznik nr 5 

Zakup i dostawa  fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec przeznaczonego do transportu kontenerów


Oznaczenie sprawy: PA/09/KA/2026
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa  ……………………………………………………………………………………
Siedziba …………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………..
e. mail ……………………………………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. S. Batorego 24
	
	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi posiadać oferowany pojazd wielofunkcyjny
	tak*
	nie*

	
	Pojazd bazowy:

	1
	Pojazd, rok produkcji nie później niż 2025r
	
	

	2
	Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego,kierownica po lewej stronie
	
	

	3
	Pojazd fabrycznie nowy
	
	

	4
	Podwozie 2 osiowe
	
	

	5
	Rzeczywista ładowność kompletnego pojazdu, po zabudowie nie mniejsza niż 5000 kg. 
	
	

	6
	Rozstaw osi max 3,15 m. 
	
	

	7
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – od 11500 do 12000 kg. 
	
	

	
	KABINA
	
	

	1
	Kabina dzienna,
	
	

	2
	Ilość miejsc siedzących 3,
	
	

	3
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	
	

	4
	Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
	
	

	5
	Wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami
	
	

	6
	Lusterko szerokokątne, regulowane elektrycznie
	
	

	
	PODWOZIE
	
	

	1
	2- osiowe,
	
	

	2
	Kamera cofania,
	
	

	3
	Szyba przednia podgrzewana
	
	

	4
	Emisja Spalin Euro 6
	
	

	5
	Ogumienie kół całoroczne
	
	

	6
	Koło zapasowe
	
	

	
	UKŁAD HAMULCOWY.
	
	

	1
	Elektroniczny system hamowania ABS, ASR.
	
	

	2
	Automatyczna Skrzynia biegów
	
	

	
	SILNIK
	
	

	1
	O pojemności nie mniejszej niż 6,0 l. 
	
	

	2
	Moc silnika minimum 250 KM
	
	

	3
	Ograniczenie prędkości do  85/30 km/h,
	
	

	4
	Spełniający normę emisji spalin co najmniej EURO 6
	
	

	
	UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

	1
	Skrzynia biegów automatyczna,przystawka odbioru mocy
	
	

	2
	Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego
	
	

	
	UKŁAD KIEROWNICZY
	
	

	1
	Ze wspomaganiem
	
	

	2
	Kierownica umieszczona  po lewej stronie od początku produkcji
	
	

	
	WYPOSAŻENIE
	
	

	1
	Oświetlenie,wyposażone i oznakowanie umożliwiająca zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych.
	
	

	2
	Reflektor boczny oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu
	
	

	3
	Hydrauliczne ryglowanie kontenera
	
	

	4
	Światła do jazdy dziennej
	
	

	5
	Klimatyzacja
	
	

	6
	Centralny zamek
	
	

	7
	Kamera  cofania
	
	

	8
	Radio
	
	

	9
	Trójkąt ostrzegawczy
	
	

	10
	Apteczka
	
	

	11
	Tempomat
	
	

	12
	Klucz do kół
	
	

	13
	Gaśnica samochodowa
	
	

	14
	Podnośnik (lewarek)
	
	

	
	CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY
	
	

	1
	Nominalna ładowność 8t.
	
	

	2
	Długość urządzenia max 3.500 mm.
	
	

	3
	Wysokość zaczepu osi haka od poziomu podłoża: 1200 mm _+50mm
	
	

	4
	Możliwość załadunku kontenerów do 4 m.
	
	

	5
	Teleskopowe ramie główne – dł. teleskopowania min 750 mm.
	
	

	6
	Urządzenie ze stali o podwyższonej wytrzymałości z atestami
	
	

	7
	Ciśnienie robocze 21 – 25 MPa
	
	

	8
	
Hydrauliczne ryglowanie kontenera
	
	

	9
	
Blokada funkcji urządzenia podczas zaryglowania kontenera
	
	

	10
	Ocynkowane podesty
	
	

	11
	 Ocynkowana skrzynia na siatkę
	
	

	12
	Rolki główne na ramie wykonane z żeliwa
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