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Załącznik nr 6
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA 
fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec przeznaczonego do transportu kontenerów

I. Podwozie:
1. Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany min w 2025 r.
2. Podwozie 2 osiowe.
3. Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu – od 11500 do  12000 kg.
4. Rzeczywista ładowność kompletnego pojazdu, po zabudowie, nie mniejsza niż 5000kg.
5. Rozstaw osi max 3,15m.
6. Zawieszenie przednie resor, tylne pneumatyczne.
7. Silnik wysokoprężny o pojemności skokowej nie mniejszej niż 6,00l oraz mocy nie mniejszej niż 250 KM.
8. Norma emisji spalin min EURO 6.
9. Skrzynia biegów – automatyczna.
10. Blokada mechanizmu różnicowego.
11. Hamulce tarczowe na wszystkich osiach.
12. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS.
13. Układ antypoślizgowy ASR.
14. Komputer pokładowy.
15. Kabina kierowcy dzienna, 3-osobowa;z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami.
16. Kierownica po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach.
17. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
18. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.
19. Klimatyzacja.
20. Tachograf cyfrowy.
21. Min 1 gniazdko zapalniczki.
22. Zespolona lampa ostrzegawcza lub dwa światła ostrzegawcze (koguty) na dachu kabiny.
23. Kamera cofania.
24. Gaśnica proszkowa min 2kg.
25. Klucz do kół.
II. Zabudowa:
1. Nominalna ładowność 8t.
2. Długość urządzenia  max 3500mm.
3. Wysokość zaczepu osi haka od poziomu podłoża: 1200 mm ± 50mm 
4. Możliwość załadunku kontenerów do 4 metrów.
5. Teleskopowe ramie główne – dł. teleskopowania minimum 750 mm.
6. Urządzenie ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Wykonawca przedłoży dokumentację producenta potwierdzającą zastosowanie stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości oraz zgodność wykonania zabudowy z wymaganiami producenta”
7. Ciśnienie robocze 21 – 25 MPa.
8. Hydrauliczne ryglowanie kontenera.
9. Blokada funkcji urządzenia podczas zaryglowania kontenera.
10. Zabudowa wyposażona w zabezpieczające zamki hydrauliczne na siłownikach głównych, siłowniku kolana oraz ryglowania.
11. Rozdzielacz sterowany elektrycznie.
12. Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy oraz za pomocą przewodowego pilota umożliwiającego obsługę urządzenia z zewnątrz pojazdu.
13. Ocynkowane podesty.
14. Ocynkowana skrzynia na siatkę.
15. Rolki główne na ramie wykonane z żeliwa.
III. Gwarancja:
1. Okres gwarancji minimum 3 lata na podwozie, oraz 2 lata na zabudowę.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji. Serwis gwarancyjny stacjonarny będzie znajdował się w odległości maksymalnej 50 km od siedziby Zamawiającego km lub serwis mobilny zapewniający dojazd do siedziby Zamawiającego w ciągu 24 godzin.
3. Bezpłatne naprawy obejmują koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych a także koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji: − do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy, − powstanie oraz usunięcie wad przedmiotu umowy, musi być potwierdzone protokolarnie.
5. Wymagane warunki napraw gwarancyjnych: czas reakcji do 24 godzin od momentu zgłoszenia wady, rozumiany jako podjęcie czynności diagnostycznych przez serwis, czas  naprawy do 14 dni kalendarzowych, niezależnie od konieczności sprowadzenia części zamiennych. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach do zakupionego pojazdu. 
6. O powstałych wadach i usterkach przedmiotu umowy Zamawiający w celu realizacji przysługujących mu uprawnień zawiadamia Wykonawcę: telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.
7. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie trwania gwarancji.
IV. Pozostałe wymagania:
1. Pojazd dostarczyć do bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 24, 34–120 Andrychów, w godzinach 07:00 – 12:00. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
2. Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany jest do przeprowadzeni nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego (3-6 pracowników) z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.
3. Wykonawca przedłoży Certyfikat Euro-6 dla pojazdu.
4. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000248524   NIP: 551-000-74-17   	Wysokość kapitału zakładowego: 18.084.000,00 ZŁ
www.zgkandrychow.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000248524   NIP: 551-000-74-17   	Wysokość kapitału zakładowego: 18.084.000,00 ZŁ
www.zgkandrychow.pl
image1.jpeg




