Príloha1 - Technická špecifikácia – vozidlo kategórie M1
1. Základné požiadavky
Predmetom obstarávania je dodanie 1 ks nového, v Slovenskej republike prihláseného osobného motorového vozidla kategórie M1 s elektrickým pohonom, ktoré bude slúžiť ako dispečerské zásahové vozidlo. Vozidlo musí byť schválené pre prevádzku v Slovenskej republike.
	
Technické vlastnosti
	
Jednotka
	
Požadovaná hodnota:
Minimálna / Maximálna
	
Poznámka

	
	
	
	

	Celková dĺžka 
	mm
	Minimálne
	4400
	 

	Celková šírka bez zrkadiel
	mm
	Minimálne
	1800
	

	Celková výška
	mm
	Minimálne
	1525
	

	Pohotovostná hmotnosť
	kg
	Maximálne
	2450
	

	Rázvor vozidla
	mm
	Maximálne
	2875
	

	Svetlá výška podvozku
	mm
	Minimálne
	140
	

	Kapacita batérie 
	kWh
	Minimálne
	70
	 

	Výkon elektromotora 
	kW
	Minimálne 
	120
	 

	Počet miest na sedenie
	číslo
	Maximálne
	5
	

	Rýchlosť vozidla
	km/h
	Minimálne
	140
	 

	Dojazd vozidla WLTP combined cycle
	km
	Minimálne
	550
	

	Objem batožinového priestoru
	liter
	Minimálne
	400
	 

	Emisie 
	CO2
	Maximálne
	0
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota / charakteristika
	Poznámka

	Farba karosérie
	Biela
	

	Karoséria
	SUV / Crossover / hatcback, 5-dverová
	

	Motor
	Synchrónny, s permanentnými magnetmi
	

	Prevodovka 
	Automatická
	

	Brzdy
	Kotúčové, kombinácia kotúčovo-bubnových
	

	Riadenie
	Integrovaný posilňovač riadenia
	

	Pohon
	FWD / AWD / RWD
	

	Tempomat
	S obmedzovačom rýchlosti, adaptívny 
	

	Klimatizácia
	Automatická 
	

	Predné svetlomety
	Full LED / Xenón s DRL
	

	Zadné svetlomety
	Full LED
	

	Parkovacia kamera
	Zadná, s projekciou na displej
	

	Ovládanie okien 
	Elektrické, vpredu aj vzadu 
	

	Zrkadlá
	Elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami
	

	Volant
	Vyhrievaný, multifunkčný
	

	Sedadlo vodiča
	Vyhrievané
	

	Cena zahŕňa: 
	Predné lapače nečistôt, zliatinové disky
	




2. Bezpečnostná a asistenčná výbava
Vozidlo musí byť vybavené:
· ABS (Anti-lock Braking System),
· EBA (Emergency Brake Assist),
· asistentom rozjazdu do kopca (Hill Start Assist),
· výstražným systémom sledovania tlaku v pneumatikách (TPWS),
· prednými a zadnými parkovacími senzormi,
· dažďovým a svetelným senzorom.

3. Komfortná a funkčná výbava
Vozidlo musí byť vybavené:
· Bluetooth pripojením pre mobilné zariadenia s podporou Android Auto a Apple CarPlay,
· vyhrievanými prednými sedadlami,
· multifunkčným koženým volantom,
· elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami,
· dvomi plnohodnotnými kľúčmi,
· prednými lapačmi nečistôt,
· od B-stĺpika dozadu zatmavenými sklami,
· presnými poťahmi sedadiel (dizajn DPB), ktoré sú:
· certifikované pre airbagovú kompatibilitu,
· vysoko oderuvzdorné (min. 200 000 cyklov),
· ľahko udržiavateľné – umývateľné a odolné,

4. Vnútorné vybavenie elektroinštalácia  
Prídavný elektrický napájací systém vozidla
Vozidlo musí byť vybavené samostatným prídavným energetickým systémom určeným výhradne na napájanie prídavných elektrických zariadení vozidla, ako sú svetelná alej, komunikačná technika, tlačiareň, menič napätia, zásuvkové okruhy a ostatné príslušenstvo.

Systém musí zabezpečovať nezávislé napájanie pripojených zariadení a musí pozostávať z prenosnej alebo pevne integrovanej batériovej jednotky s minimálnymi parametrami:

· kapacita batériového úložiska minimálne 1 000 Wh,
· výstupný výkon minimálne 800 W
· ochrana proti preťaženiu, skratu, nadmernému vybitiu a prehriatiu, ktorá pri poklese napätia automaticky odpojí všetky prídavné spotrebiče
· vozidlo musí byť vybavené externým nabíjacím pripojením umiestneným na dostupnom mieste z vonkajšej časti vozidla, umožňujúcim pripojenie externého nabíjacieho zdroja bez nutnosti vstupu do interiéru vozidla
· Hlavný vypínač (servisný odpojovač) prídavnej elektroinštalácie, umiestnený na ľahko prístupnom mieste a umožňujúci úplné odpojenie všetkých zariadení od napájania.

Vysielačka
Vozidlo musí byť upravené pre montáž a prevádzku rádiostanice Motorola. Úprava zahŕňa:
· Montáž antény a GPS modulu na zadné kufrové dvere.
· Zvod káblov k centrálnej skrinke vysielačky (umiestnenie v batožinovom priestore).
· Zabezpečenie napájania systému:
· natiahnutie kabeláže od batérie k centrálnej skrinke,
· z centrálnej skrinky natiahnutie 10-žilového kábla s ukončením RJ50 pre predný ovládací panel,
· natiahnutie dvojžilového kábla na napájanie reproduktora.
· Uchytenie predného ovládacieho panela a hlavnej skrinky vysielačky.
Poznámka: Samotné programovanie a sfunkčnenie vysielačky zabezpečí spoločnosť Radiopol (prevádzkovateľ internej komunikačnej siete DPB, a. s.), Vysielačka a reproduktor nie je predmetom dodania
Kamerový systém
Vozidlo musí byť vybavené prednou kamerou na sledovanie premávky, ktorá bude:
· Napevno zabudovaná na čelnom okne.
· Napájaná počas pohotovostného režimu vozidla aj počas jazdy.
Požadované parametre:
· Rozlíšenie videa: min. 4K UHD (3840 × 2160 px) pri 60 snímkach za sekundu.
· Uhol záberu: min. 150° širokouhlý objektív,
· Displej: max. 3" IPS dotykový displej pre jednoduché ovládanie a prezeranie záznamov.
· Konektivita: Wi-Fi pre pripojenie k mobilnej aplikácii a jednoduché sťahovanie záznamov.
· Úložisko: kompatibilná s microSD kartami, dodanie min. 256 GB karty.

 Elektro rozvody 

· zásuvkami 12 V: min. 2× v prednej časti a min. 1× v zadnej časti vozidla,
· meničom napätia 12 V → 230 V (výkon min. 400 W), s výstupom min. 2× v zadnej časti vozidla.
· Vyvedenie elektrických a dátových rozvodov zo zástavby a meniča v batožinovom priestore k zadným sedadlám, vrátane zásuvky 230 V, ethernetového kábla a USB pripojenia pre tlačiareň umiestnenú v danej zástavbe.

Doplnkové LED osvetlenie
· Interiér vozidla v prednej časti, musí byť vybavený LED svietidlom min. 8 W, 
· Batožinový priestor musí byť vybavený LED svietidlom min. 8 W,
· svietidlo musí byť umiestnené vo vrchnej časti kufra,
· musí sa automaticky aktivovať otvorením zadných dverí a plnohodnotne osvetliť celý batožinový priestor.

5. Zvukovo-svetelný výstražný systém (majáky)
Exteriér
· Predný nárazník:
· 4 ks LED zábleskových majákov (min. 3 LED × 3 W DUALCOLOR oranžovo-modrý, synchronizácia, rozpojiteľný konektor pre každý zvlášť),
· Zadný nárazník:
· 2 ks LED zábleskových majákov (min. 6 LED × 3 W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, synchronizácia, rozpojiteľný konektor pre každý zvlášť).
· Strecha vozidla – svetelná rampa:
· šírka min. 110 cm,
· výška rampy bez úchytov max. 5 cm,
· min. 30 x 3W vysoko svietivých LED (DUALCOLOR oranžovo-modré),
· stroboskopický efekt,
· prisvecovanie bielym svetlom v smere jazdy aj do strán,
· reproduktor min. 90 W, IP65,
· svetelná alej (min. 6 samostatných svetelných modulov ktorý každý má min. 6 LED × 3 W, oranžová farba)
Interiér
· Ovládanie:
zabudované profesionálne spínacie zariadenie s integrovanou sirénou a možnosťou reprodukcie hlasu,
· určené na ovládanie všetkých vyššie uvedených zariadení,
· ovládač systému musí byť umiestnený na dosah vodiča, ktorý bude do interiéru vozidla 
prispôsobený (dotvorený) cez 3D tlačiareň.

6. Vnútorné vybavenie – úložný systém a doplnky
Vozidlo musí byť vybavené profesionálnym certifikovaným regálovým systémom (napr. Sortimo, Bott, Würth, Aluca alebo ekvivalent), pevne zabudovaným a prispôsobeným na zásahové účely.
Umiestnenie: batožinový priestor vozidla.
Požiadavky na regálový systém:
· Zásuvky:
· minimálne 2 kusy
· plytká zásuvka: výška min. 10 cm
· hlboká zásuvka: výška min. 15 cm
· minimálna šírka zásuviek: 700 mm, hĺbka 350 mm
· Vrchná časť / pracovná doska:
· určená na písanie
· materiál: drevo
· tri bočné plochy vybavené plastovou hranou, ktorá zabraňuje padaniu predmetov
· Celkové rozmery regálového systému: min. 750 × 375 × 420 mm (Š × H × V)
· Doplnkové funkcie:
· možnosť bezpečne upevniť tlačiareň
· bočné úchyty na uloženie 3 značkovacích sprejov
· 
7. Homologizácia, dokumentácia a záruka
· Vozidlá musia byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte SR a dodané s EČV (ŠPZ)
· Vozidlá musia byť dodané s:
· COC certifikátom
· veľkým technickým preukazom
· kompletnou dokumentáciou 
· Záruka na vozidlo: min. 60 mesiacov alebo 150 000 km
· Záruka na trakčné batérie u vozidiel: min. 60 mesiacov alebo 160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). 
počas záruky nesmie kapacita batérie klesnúť pod 70 % jej pôvodnej hodnoty. V prípade, že dodávateľ nedokáže zabezpečiť požadovaný rozsah záruky trakčnej batérie, musí byť táto skutočnosť premietnutá do ponukovej ceny vozidla tak, aby boli zahrnuté všetky náklady spojené s prípadnou výmenou alebo opravou trakčnej batérie počas požadovanej záručnej doby, vrátane demontáže, montáže a súvisiacich servisných úkonov. 
· Dodacia lehota: max. 60 dní od podpisu zmluvy

