

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technika na pestovanie orechov

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Dušan Leško, SHR 
8. marca 395/7, 075 01, Trebišov
IČO: 48484628
IČ DPH: SK1040919297



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Počet ks
	Popis
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	Pozberová linka na umývanie, sušenie a triedenie orechov

	
	

	
	Elevátor
	1
	•	Pásový elevátor 45/60°, šírka min. 400 mm, dĺžka min. 4 m
•	Manuálny variátor rýchlosti
•	Príjmový zásobník pre elevátor min.400 mm, šírka min. 2,6 m

	
	Umývačka vlašských orechov
	1

	· Umývačka vlašských orechov, dĺžka min. 3 m, Ø min 650
mm, štvorcové tyče, polmesiacové výstupné dvere
· Predĺžené nohy min 1000 mm
· Výstupné spojenie smerom k separátoru kameňov
Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre umývačku Ø min. 600 mm, dĺžka min.3 m

	
	Separátor kameňov
	1

	· Separátor kameňov pre vlašské orechy, kapacita: min. 3 t/h
šírka min 500 mm, s bublinkovým systémom
· Predĺžené nohy min 250 mm
Výstupný žľab na kamene

	
	Elevátor 
	1
	· Pásový elevátor 45/60°, šírka min.400 mm, dĺžka min.3,5 m
· Štandardná násypka elevátora min.400 mm, šírka min.1 m
· Spodný podstavec na zvýšenie výšky násypky


	
	Umývačka a lúpačka vlašských orechov
	1
	· Umývačka a lúpačka vlašských orechov, dĺžka min.3 m, Ø min. 800 mm, s elektronickým variátorom
· Predĺžené nohy min.1000 mm
Odhadzovač odpadu pod umývačkou s bočným vedením pre Ø min.800 mm, dĺžka min. 3 m

	
	Dopravník odpadu
	1
	· Plochý dopravník odpadu, šírka min.300 mm, dĺžka min. 12,5 m
· Podpera plochého dopravníka odpadu – 5 ks
Hermetický pás pre dopravník odpadu, min12,5 m

	
	Výťah odpadu
	1
	· Výťah odpadu 45/60°, dĺžka min.5 m, šírka min 300 mm
· Rovný zásobník pre výťah šírky min.300 mm, šírka min.400 mm
· Pevná podpera pre výťah odpadu 45/60°
Škrabací systém na čistenie pásu výťahu odpadu

	
	Elevátor 
	1
	· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 3,5 m, šírka min.300 mm
· Mikro zásobník pre elevátor min.300 mm, šírka min.400 mm
· Spodný podstavec na zvýšenie výšky zásobníka
· Súprava na upevnenie elevátora na ventilátor 
Úzky výstup elevátora

	
	Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín
	1
	· Ventilátor na oddeľovanie prázdnych škrupín s elektronickým variátorom
· Motorický systém podávania ventilátora s kefami
Výstupný žľab ventilátora na vedenie orechov na triediaci stôl

	
	Dopravník k sušičkám
	1
	· Plochý dopravník pre podávanie do sušičiek, dĺžka min. 4 m, šírka min. 300 mm
Výsypná klapka pre podávanie do sušičky pre dopravník šírky min.300 mm

	
	Sušička orechov
	2
	· Sušička min. 2,5 × 2,5 m, vibračnédno + 1 sušiaca úroveň
· Dodatočná sušiaca úroveň pre sušičku min 2,5 × 2,5 m
· Vyrovnávač prúdenia vzduchu na vrch sušičky 
· Odstredivý generátor tepla min 5,0 kW / 7,0 HP, tepelný výkon min 120 kW 
Elektronická regulácia teploty a vlhkosti s dvojitým displejom

	
	Výstupný dopravník zo sušičiek
	1
	
· Plochý výstupný dopravník zo sušičiek, dĺžka min.6,5 m, šírka min.300 mm
Nastaviteľné nohy dopravníka – 2 ks

	
	Elevátor
	1
	
· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min. 2,5 m, šírka min.300 mm
· Mikro násypka pre elevátor min.300 mm, šírka min. 400 mm
Zúžený výstup elevátora

	
	Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín
	1
	
· Ventilátor na odstraňovanie prázdnych škrupín 
· Motorický systém podávania ventilátora s kefami 
Nohy – 0,20 ks

	
	Elevátor
	1
	
· Pásový elevátor 45/60°, dĺžka min.3 m, šírka min 300 mm
· Mikro násypka pre elevátor min. 300 mm, šírka min 400 mm
Spodný podstavec na zvýšenie násypky na elevátore

	
	Kalibrátor
	1
	· Kalibračný triediaci stroj, dĺžka min. 2,5 m, Ø min.785 mm, 
s dvoma triediacimi sitami

	
	Doprava 
	1
	Doprava celej linky a všetkých zariadení na miesto určenia

	
	Inštalácia, spustenie linky a zaškolenie 
	1
	Inštalácia celej linky, jej spustenie a zaškolenie obsluhy











	P.č.
	Položka
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	2.
	Samohybný zberač orechov s digitálnym balíčkom
	
	

	
	Samohybný zberač orechov
	1
	Samohybný zberač orechov 
Elektricky ovládané zametacie rameno so zametacou hlavou Ø min.1800 mm a ventilátorom na ramene
Vyrovnávač toku materiálu na zadnom triediacom site pred zásobníkom
Reverzný čistiaci pás + odstraňovač listov na zásobníku
Uzavretá kabína 
Prídavný vzduchový filter motora pre veľmi prašné pracovné podmienky
Filtrácia kabíny – filtrovaná kabína
Doprava zberača na miesto určenia a uvedenie zariadenia do prevádzky

	
	Digitalizácia
	1
	Požadované minimálne parametre a funkcionality:
1. telematická jednotka na zber prevádzkových údajov zo stroja alebo zariadenia.
2. Pripojenie k riadiacemu systému, CAN BUS alebo inému dostupnému dátovému rozhraniu.
3. Online prenos dát prostredníctvom mobilnej siete.
4. GPS/GNSS lokalizácia a sledovanie polohy zariadenia.
5. Cloudová platforma na ukladanie a spracovanie získaných údajov.
6. Online monitoring aktuálneho prevádzkového stavu prostredníctvom webového rozhrania.
7. Ukladanie historických dát, ich analýza a možnosť exportu údajov.
8. Alarmy a upozornenia pri definovaných prevádzkových stavoch alebo poruchách.
9. Vzdialená diagnostika a monitoring prevádzky s možnosťou využitia získaných údajov na preventívnu alebo prediktívnu údržbu.
10. Kompletná dodávka a uvedenie systému do prevádzky vrátane hardvéru, softvéru, konfigurácie, konektivity a potrebných licencií.

	   P.č.
	Položka
	Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť)  
	Cena celkom 
v € bez DPH

	3.
	Protimrazová technika
	
	

	
	Protimrazová technika
	1
	· Typ: ťahaný / vlečený stroj
· Kapacita pokrytia: 8 až 10 hektárov
· Hmotnosť (prázdny): max 2000 kg (bez plynových fliaš)
· Výkon ventilátora: maximálne 25 000 m³/h
· Dosah ventilátora: celkovo 100 metrov (účinný ochranný dosah 50 metrov na každú stranu)
· Výstupy vzduchu: min. 2 spodné výstupy (prúdenie vzduchu tesne nad zemou)
· Maximálne otáčky PTO: 550 ot./min.
· Minimálny výkon traktora: 65 HP
· Priemerná spotreba plynu: 30 až 35 kg/h
· Maximálna teplota: 85 °C až 90 °C na výstupe; vo vzdialenosti 1 metra klesá na 15 °C až 20 °C
· Kapacita zásobovania plynom: 8 až 10 prenosných plynových fliaš alebo voliteľná nádrž s kapacitou 340 kg
· Celková doba prevádzky: až 10 hodín nepretržitej prevádzky
· Bezpečnostné normy: v súlade s požiadavkami EEG/ E
· Doprava protimrazovej techniky na miesto určenia a jeho uvedenie do prevádzky



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 
	Cena celkom položky 1 – 3  bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €




	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






