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Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



[bookmark: _Hlk224575208]Upozornenie:
1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.
1. V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.
1. V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu. 
1. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.


	Názov:
	Detektor kovu – 1 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Rozmery detekčného tunela
	Min. 400 x 300 mm
Max. 500 x 400 mm
	

	2.
	Celková dĺžka zariadenia
	Min. 1600 mm
Max. 2000 mm
	

	3.
	Šírka dopravníkového pásu
	Min. 300 mm
Max. 500 mm
	

	4.
	Typ pásu: Modulárny
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Rýchlosť pásu: 8 – 35 m/min.
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Výška dopravníka na vstupe
	Min. 850 mm
Max. 950 mm
	

	7.
	Výška dopravníka na výstupe
	Min. 850 mm
Max. 950 mm
	

	8.
	Maximálne zaťaženie dopravníka: 60 kg
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Typ vyradenia kontaminovaného produktu
	Zastavenie pri detekcii
	





	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
