Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

ARVUM, Poľnohospodárske družstvo
Körtvélyešská 490/30, 930 25 Vrakúň
IČO: 00191752; IČ DPH: SK2020365754
Tel: +421 907 747263 ; E-mail: office@arvum.sk

	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



[bookmark: _Hlk224575208]Upozornenie:
1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.
1. V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.
1. V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu. 
1. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

Predmet č. 1 – DOPLNKY DOJÁRNE

	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	Naháňacia brána

	· Pneumatická naháňacia brána min. šírky 9 metrov a dĺžky min. 20 metrov
	Vyžaduje sa
	

	· Skrinka s diaľkovým ovládaním
	Vyžaduje sa
	

	· Systém umožňujúci posun naháňacej brány súčasne s otvorením niektorej so vstupných bránok dojárne
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€

	

	Detekcia ruje

	· Systém detekcie ruje v maštali pre zber dát v reálnom čase
	1 ks
	

	· Kontrolná jednotka 
	1 ks
	

	· Anténa s dosahom rádius min. 150 m do 2 maštalí
	2 ks
	

	· Čítačka antény
	2 ks
	

	· Softvér do PC
	Vyžaduje sa
	

	· Prepojenie s programom manažmentu stáda
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€








Predmet č. 2 - DVOJSTUPŇOVÝ SYSTÉM PREDCHLADENIA MLIEKA

	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	Predchladič

	· Doskový výmenník tepla /predchladič/
	2 ks
	

	· Reálny tok mlieka 
	min. 3 700 l/hod
	

	· Kontinuálny tok mlieka 
	min. 14 500 l/hod
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€

	

	Systém oteplenej vody

	· Zásobná nádrž na oteplenú vodu
	1 ks
	

	· S objemom 
	min. 15 m3
	

	· Plavákový systém riadenia hladiny vody v zásobnej nádrži 
	1 komplet
	

	· Ponorné čerpadlo z nádrže vrátane príslušenstva 
	1 ks
	

	· Vektorový frekvenčný menič ovládania čerpadla 
	1 ks
	

	· Solenoidové ventily napojenia oteplenej vody do rozvodu napájačiek 
	1 komplet
	

	· Inštalačný materiál 
	1 komplet
	

	· Revízna správa elektroinštalácie
	1 ks
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€

	

	Výrobník ľadovej vody

	· Chladiaci stroj so špirálovými kompresormi a chladivom  R32
	min. 65 kW
	

	· Nízka teplota média
	1 ks
	

	· Ochranná mreža kondenzátora
	1 ks
	

	· Obehové čerpadlo s frekv. Meničom
	1 ks
	

	· Komunikačná karta
	1 ks
	

	· Pripojenie k doskovému výmenníku (predchladič mlieka)
	1 komplet
	

	· Expanzná nádoba
	1 ks
	

	· Akumulačná nádrž 
	min. 200 l
	

	· Nemrznúca zmes
	1 balík
	

	· Uvedenie do prevádzky, dokumentácia a certifikáty
	1 komplet
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€



Predmet zákazky č. 3 - SKLADOVANIE MLIEKA - VERTIKÁLNE SILO

	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	Vertikálne silo s priamym chladením

	· Objem
	min. 30 000 l
	

	· Spodný výparník
	2 ks, min. 15,7 kW/ks
	

	· Bočný výparník
	1 ks, min. 17,9 kWh
	

	· Celkový chladiaci výkon
	min. 48 kWh
	

	· Hodinový tok mlieka do chladiaceho sila pri dojárni 2x20/24 
	V rozsahu 3000 l - 3 500 l
	

	· Dvojplášťové vyhotovenie vyplnené polyuretánovou penou po celom obvode sila
	Vyžaduje sa
	

	· Vnútorná nádrž vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele 
	Vyžaduje sa
	

	· Vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele
	Vyžaduje sa
	

	· Dno nádrže vyspádované 
	pod 15° uhlom
	

	· Nerezový limec prepojenia s budovou
	Vyžaduje sa
	

	· Vonkajší priemer 
	max. 3 050 mm
	

	· Celková výška 
	max. 6 600 mm
	

	· Dezinfekčný a riadiaci automat chladenia  
	1 ks
	

	· Servisný rebrík 
	1 ks
	

	· Oplach výpustného ventilu 
	1 ks
	

	· Ventil na odber vzorky 
	1 ks
	

	· Tlakový snímač pre indikáciu množstva mlieka v sile 
	1 komplet
	

	· Inline prietoková špirála na ohrev sanitačnej vody 
	min. 9 kW
	

	· Zvukovo svetelný alarm
	Vyžaduje sa
	

	· Výmenník tepla 
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH (Vertikálne silo s priamym chladením)
	€





Predmet zákazky č. 4 - ZHRŇOVACIE LOPATY

	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	Zhrňovacie lopaty

	· Pohonná jednotka
	2 ks
	

	· Prevodový motor min. 0,75 kw / 400 v
	1 ks
	

	· Zhrňovacie krídlo šípovej lopaty min. šírky 9 metrov
	1 ks
	

	· Riadiaca jednotka
	1 ks
	

	· Rozvádzač pre štvornásobné riadení
	1 ks
	

	· Teplotný snímač
	1 ks
	

	· Bezpečnostný stop spínač (blokovateľný až pre 3 riadiace jednotky)
	1 ks
	

	· Konzola pre kotvenie do podlahy, výška 2,50 m, pozinkovaná, vrátane kladky s guľôčkovým ložiskom
	1 ks
	

	· Doraz dráhy pre lopatu, pozinkovaný, na kolíky
	2 ks
	

	· Špeciálne nerezové lano Ø 8 mm
	min. 75 m
	

	· Kladka Ø 350 mm - kotvenie do podlahy
	1 ks
	

	· Klapková lopata (betón) - šírka hnojnej chodby od 601 cm
	Vyžaduje sa
	

	· Kotva pre vysoké zaťaženie, pozinkovaná, M16x140
	24 ks
	

	· Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu za celok bez DPH
	€



Sumarizácia cenovej ponuky
	Cena bez DPH v EUR:
	€

	DPH v EUR::
	€

	Cena  s DPH v EUR:
	€



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
2

