	Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

	CENOVÁ PONUKA

	Obchodné meno uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

	

	Názov obstarávateľa: SORBEL s.r.o.

	Sídlo obstarávateľa: Beloveža 227, 086 14 Hažlín

	IČO obstarávateľa: 36499455


Automatická linka na porážku, rozrábku a chladenie bravčového mäsa - 1 kpl

	
Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................

Typové označenie: .........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Omračovací box
	

	

	Pneumatický box so systémom nastavenia jatočná ošípaná – prasnica spolu s naháňacou chodbou 
	áno
	Vyberte položku.
	Súprava naháňacích chodieb na privedenie ošípaných do omračovacieho boxu v m (D x Š) minimálne
	5  x  0,8
	

	Zábrany proti cúvaniu ošípaných prevedenie pozinkovaná oceľ 
	áno
	Vyberte položku.
	Pneumatický box s reguláciou šírky omračovacej zóny v mm v minimálnom rozsahu
	500-800
	

	Pneumatický box s reguláciou výšky omračovacej zóny v mm v minimálnom rozsahu
	800-1 600
	

	Dĺžka pneumatického boxu v mm minimálne
	2 000
	

	Reťazový dopravník
	

	

	Celková dĺžka v m minimálne
	34
	

	Vyhotovenie  oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm;
	áno
	Vyberte položku.
	Vodiace lišty a prvky zavesenia; reťaz s vozíkmi a kolieskami; pozinkovaná oceľ;
	áno
	Vyberte položku.
	Pracovný cyklus v mm minimálne 
	1 000
	

	Nominálna lineárna rýchlosť 1 bm/min s reguláciou; 
	áno
	Vyberte položku.
	Cyklická prevádzka; 2 prvky na zavesenie jatočných tiel po omráčení; spojovacie prvky z nerezovej alebo pozinkovanej ocele
	áno
	Vyberte položku.
	Vykrvovacia vaňa
	
	

	Lineárna dĺžka v m minimálne  
	9
	

	Výška nastaviteľná v mm v minimálnom rozsahu 
	300-600
	

	Umývačka jatočných tiel 
	
	

	Kefová umývačka bravčových jatočných tiel pred obarovačom na zmytie zvyškov nečistôt a krvi z tiel
	
áno
	
Vyberte položku.

	Minimálne rozmery v mm D x Š x V
	2 300 × 1 200 × 3 200
	

	Elektrický pohon v kW minimálne  
	2 x 2,2
	

	Dopravník dávkujúci jatočné telá do obarovača
	
	

	Dopravník na prevzatie jatočných tiel z vykrvovacieho dopravníka a ich kontrolované dávkovanie do obarovača (konštrukcia z hutníckych profilov; oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm)
	áno
	Vyberte položku.
	Celková dĺžka v m minimálne  
	3,5
	

	Dráha návratu pút
	

	

	Dráha návratu pút z miesta vyvesenia nad obarovačom na miesto skladovania v okolí omračovacieho boxu ošípaných (nerezová oceľ, alt. plast) 
	áno
	Vyberte položku.
	Prevodový motor s výkonom v kW minimálne 
	3 × 0,37
	

	Celková dĺžka v bm minimálne 
	18,5
	

	Ponorný obarovač 
	

	

	Minimálny výkon v ks/1 hod 
	60
	

	Minimálny rozmer v mm dĺžka x  šírka x výška hrany x celková výška 
	4030 x 2600x 1585 x 2350

	

	Minimálny objem vane  v m³
	6,5
	

	Maximálna spotreba vody v m³/8 hod.
	9
	

	Výkon čerpadla cirkulácie v kW minimálne
	3
	

	Bránový odštetinovač
	
	

	Bránový odštetinovač na odstraňovanie zvyškov ochlpenia z povrchu kože, prispôsobený na jatočné telá do 350 kg; jednohriadeľový ťažký typ, ramená s kovovými škrabkami
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálny výkon  v ks/1hod
	90
	

	Vonkajšie rozmery v mm Š x D x V maximálne
	1 380x2 850x2 250
	

	Stôl za odštetinovačom
	
	

	Nerezová oceľ 
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálne rozmery  v mm D x Š x V 
	2 400 × 1 200 ×800
	

	Diferenciálny zdvihák  výťah
	
	

	Zdvíhanie jatočných tiel po odštetinovaní na dráhu spracovania v čistej časti porážky, oceľová rúra Ø 60,3 × 5,0 mm; rám konštrukčná oceľ
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálna výška zdvihu  v m 
	2,5
	

	Pracovný cyklus 1 jatočné telo za 40 sekúnd
	áno
	Vyberte položku.
	Umývačka jatočných tiel suchá
	
	

	Umývačka bravčových jatočných tiel pred opaľovaním, určená na osušenie tiel pred plynovým opaľovaním a uvoľnenie zvyškov štetín od kože, suchá umývačka bez sprchovania vodou, dvojhriadeľová. 
	áno

	Vyberte položku.
	Rozmery v mm minimálne D x Š x V
	2 000 × 2 000 × 3 200
	

	Plastové biče
	áno
	Vyberte položku.
	Plynové opaľovanie jatočných tiel
	

	

	Pracovisko opaľovania jatočných tiel, v komplete špeciálny odsávací zákryt pre spaliny; ručný plynový horák na opaľovanie so zariadením na ohrev plynového expanzného zariadenie s proti-výbuchovou ochranou a odstavením plynu v prípade nekontrolovaného úniku; nerezová oceľ
	áno

	Vyberte položku.
	Umývačka jatočných tiel mokrá   
	

	

	Umývačka bravčových jatočných tiel po opaľovaní, bičová umývačka so sprchovaním vodou na umývanie tiel po plynovom opálení zvyškov štetín od kože
	áno

	Vyberte položku.
	Minimálne  rozmery  v mm D x Š x V
	2 400 × 2 100 × 3200
	

	Príkon el. motora v kW minimálne  
	2,2
	

	Dopravník vyvádzajúci jatočné telá do čistej časti
	
	

	Konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ, núdzové vypínače; prevodový motor; synchronizátor
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálna  celková dĺžka v m
	52
	

	Minimálna nominálna lineárna rýchlosť  1,2 bm/min s reguláciou
	áno
	Vyberte položku.
	Súprava stacionárnych plošín na dráhe spracovania
	
	

	Súprava stacionárnych celonerezových pracovných plošín na dráhe spracovania množstvo 2ks
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálny rozmer v mm D x Š
	6 000 × 1 200
	

	súčasťou 1ks plošiny je :  sterilizátor píly,
                                             oplachovač zástier,
                                             bezdotykové  umývadlo
                                             sterilizátor nožov
	áno
	Vyberte položku.
	Ochranná nerezová zástena na pracovisku polovičky
	
	

	Prvok chrániaci pred rozstrekom úlomkov kostí po porážkovej hale počas delenia na polovičky, s odtokom odpadovej vody do kanalizácie 
	
áno 

	Vyberte položku.
	Minimálny rozmer v mm V x Š x D
	3 200 × 1 600 × 450
	

	Dopravník čriev
	
	

	Pásový dopravník s nerezovou konštrukciou s modulárnym pásom na prepravu čriev z priestoru eviscerácie do črevárne
	áno
	Vyberte položku.
	Celková šírka v mm minimálne 
	600
	

	Celková dĺžka v m  minimálne  
	15
	

	Príkon pohonu v kW minimálne 
	2,75
	

	Dopravník orgánových kompletov s automatickým vyvesením
	
	

	Reťazový dopravník s hákmi na prepravu orgánových kompletov z priestoru eviscerácie do bodu prevesenia, nerezová oceľ; článková reťaz, kalibrovaná 1 palec
	áno
	Vyberte položku.
	Minimálna  dĺžka dopravníka v m
	20
	

	Elektromechanický pohon s výkonom v kW minimálne  
	0,75
	

	Nerezový stôl na príjem orgánových kompletov na predbežné spracovanie pred zavesením na vešiaky, v mm minimálne D x Š x V
	
1 400 × 800 × 950
	

	Dráha vyvesovania orgánových kompletov
	
	

	Dráha na vyvedenie orgánových kompletov prevesených na vešiaky z porážkovej haly po rúrkovej dráhe s možnosťou presunu do chladiarne, v komplete vyvedenie závesov cez spracovateľský dopravník spolu s pneumatickou výhybkou a pneumatickým zdvihákom
	áno
	Vyberte položku.
	 Dĺžka prideliteľnej  bočnej  dráhy v bm  minimálne  
	2,5
	

	Výška  vyvesenia v mm minimálne 
	2 300
	

	Výška dopravníka  v mm
	3 400
	

	Sprchová umývačka pre polovičky
	

	

	Automatická sprchová umývačka bravčových polovičiek na opláchnutie zvyškov po porážke z povrchu polovičiek, namontovaná na spracovateľskom dopravníku a zosynchronizovaná s jeho chodom; snímač spúšťa proces oplachovania, keď sú polovičky v umývačke; automatické ovládanie vody; prispôsobená aj na oplachovanie orgánových kompletov
	áno
	Vyberte položku.
	maximálna  spotreba vody v m³/h
	0,6
	

	Systém prepravy krvi
	
	

	Systém prepravy technickej krvi od vykrvovacej vane do nádrže v sklade odpadu
	áno
	Vyberte položku.
	2 ks lopatkových nerezových čerpadiel s minimálnym príkonom 2,0 kW
	áno
	Vyberte položku.
	Potrubie na krv prispôsobené na dôkladné umývanie a vypúšťanie nečistôt do kanalizácie  v minimálnej dĺžke  v m

	
34
	

	Nerezová nádrž na krv  v minimálnom objem v litroch
	3 500
	

	Systém prepravy štetín
	
	

	Systém na odvádzanie štetín spod odštetinovača do skladu odpadu, prispôsobený prevádzke podľa výkonu linky, v zostave: vákuové čerpadlo; súprava ventilov a šúpatiek pre prietok štetín
	áno
	Vyberte položku.
	Potrubie s priemerom  Ø 150 mm    v minimálnej dĺžke  v m
	34
	

	Separátor odpadu  cyklón na zber odpadu; zberná vaňa pod odštetinovač; odvodňovací dopravník; konštrukčné prvky na montáž; dopravník odvodňujúci štetiny; riadenie systému, vyhotovenie nerezová oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ
	áno
	Vyberte položku.
	Nosná konštrukcia
	
	

	Minimálna hmotnosť nosnej konštrukcia z nerezovej ocele na zavesenie zariadení používaných na porážkovej linke v kg
	9 000
	

	Rozrábková linka
	
	

	Linka na rozrábku bravčového mäsa s minimálnym výkonom v kg / 8 hodín
	12 000
	

	Dĺžka hlavného rozrábkového dopravníka v m minimálne  
	7,5
	

	Šírka rozrábkového pásu v mm minimálne 
	600
	

	Dĺžka dopravníka pre plné prepravky v m minimálne 
	7,5
	

	Šírka pásu dopravníka pre plné prepravky v mm minimálne 
	290
	

	Rozsah váživosť dopravníka pre plné prepravky v kg minimálne  
	0,2  - 60
	

	Dĺžka dopravníka prázdnych prepraviek z umyvárne na rozrábkovú linku v m minimálne  
	20
	

	Počet rozrábkových stolov v ks rovnobežné s hlavnou linkou rozmery 1 350 mm × 450 mm, minimálne 
	8
	

	Podstavce pod prepravky v ks minimálne
	11
	

	Stôl na príjem polovičiek, vodorovný; zvislý stôl na narezávanie kostry; elektrický pohon 2 × 0,75 kW
	áno
	Vyberte položku.
	Chladiareň bravčových polovičiek 
	

	

	Prepravné dráhy – vyhotovenie nových prepravných dráh v chladiarni polovičiek na báze prepravnej plochej ocele, nominálne zaťaženie minimálne na 1 bm v kg 
	500

	

	Dráha zavesená na nosnej konštrukcii upevnenej na podperných stĺpoch, žiarovo pozinkovaná oceľ; prispôsobené na montáž systému posunu polovičiek s pneumatickým pohonom; rozstup unášačov  156 mm; v komplete 20 ručných výhybiek
	áno
	Vyberte položku.
	Dopravník polovičiek v chodbe
	
	

	Reťazový dopravník na prenesenie bravčových polovičiek po porážke do chladiarne. Konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ; synchronizátor; hnacie a napínacie koleso
	áno
	Vyberte položku.
	Celková dĺžka dopravníka v minimálne  
	14
	

	Minimálny pracovný cyklus v mm
	400
	

	Minimálna nominálna lineárna rýchlosť v m/minútu
	1,6
	

	Dopravník polovičiek
	
	

	Reťazový dopravník na prenesenie bravčových polovičiek po porážke do chladiarne, konštrukcia z hutníckych profilov; dráha z plochej ocele; žiarovo pozinkovaná oceľ; ; synchronizátor; hnacie a napínacie koleso
	áno
	Vyberte položku.
	Celková dĺžka v m minimálne  
	12,5
	

	Minimálny pracovný cyklus  v mm 
	400
	

	Minimálna nominálna lineárna rýchlosť v m/minútu 
	1,6
	

	Riadenie
	
	

	Riadenie všetkých prvkov linky rozdelené do 2 riadiacich rozvádzačov: existujúci – doplnenie a nový pre ostatné prvky linky + linka rozrábky bravčového mäsa, v komplete kompletná kabeláž od riadiaceho rozvádzača k zariadeniam a nerezové káblové žľaby (1 sada)
	áno
	Vyberte položku.
	Cena (suma spolu) v EUR bez DPH
	
	

	DPH 23 %
	
	

	Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH
	
	



Poznámky : 

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V ...................................., dňa .......................	.............................................
Podpis a pečiatka uchádzača

2

