	Príloha č. 1
Uchádzač vypĺňa žlté polia
  

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov uchádzača:  doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača:    

	IČO uchádzača:     

	IČ DPH uchádzača:

	Kontaktná osoba:

	Email a telefonický kontakt:

	Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

	

	Názov zadávateľa: Agro Insemas, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa: Trebeľovce 153, 985 31 Trebeľovce

	IČO zadávateľa: 36018287

	

	Technológia automatického spracovania a pneumatickej distribúcie slamy


Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
	
Výrobca: doplní uchádzač
Typové označenie: doplní uchádzač




	Názov : Technológia automatického spracovania a pneumatickej distribúcie slamy

	Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre
	Ponuka
Splnenie požiadavky

	Položka
	Parameter
	Uviesť̌ áno/nie

	Technologický systém určený na rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické spracovanie, mechanickú dopravu a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k jednotlivým výpustným miestam.

Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu od slamy.

Hlavné komponenty:
Technologický systém pozostáva z:
· hnacej jednotky,
· prechodovej jednotky,
· rozrušovača balíkov,
· predzásobníka slamy 
· odsávacieho zariadenia,
· hlavného/prídavného dúchadla,
· potrubného systému,
· výpustných otvorov,
· uzáverových ventilov,
· systému detekcie iskrenia,
· riadiaceho a ovládacieho systému.

	Vyžaduje sa
	

	Kapacita spracovania slamy
	350 - 500kg/h
	

	Max. počet výpustných otvorov
	90/ dopravný okruh
	

	Max. počet dopravných okruhov
	8
	

	Max. dĺžka potrubia
	270 m/ okruh
	

	Priemer dopravného potrubia
	Ø 200 mm
	

	Materiál potrubia a hlavných kovových komponentov
	Pozinkovaná oceľ
	

	Hladina akustického tlaku mechanického dopravníka
	77,6 dB(A)
	

	Hladina akustického tlaku pneumatického dopravníka
	82,0 db(A)
	

	

	Hnacia jednotka
· rozmery: 205 × 82 × 76 cm
· hmotnosť: 240 kg
· výkon elektromotora: 1,1 kW
· vyhotovenie: pozinkovaná oceľ
· jednotka zabezpečuje dopravu materiálu prostredníctvom dopravného systému
	Vyžaduje sa
	

	Prechodová jednotka
Prechodová jednotka zabezpečuje prechod spracovanej slamy do dopravného okruhu.
· priemer: podľa vyhotovenia cca Ø 105 cm
· rozmery: Ø 105 × 110 cm
· hmotnosť: 195 kg
· výkon motora: 1,1 kW
· otáčky: 30 min⁻¹
Jednotka zároveň spolupracuje so systémom odsávania a regulácie prúdenia vzduchu.
	Vyžaduje sa
	

	Rozrušovač balíkov
Rozrušovač slúži na mechanické rozobratie balíkov slamy a ich následné dávkovanie do pneumatického dopravného systému.
Technické údaje:
· rozmery: 470 × 235 × 330 cm
· hmotnosť: 1 550 kg
· podávacia závitovka: 1,5 kW
· počet podávacích závitoviek: 2
· maximálne naplnenie: 500 kg
· okrúhle balíky: podľa dokumentácie
· hranaté balíky: max. 80 × 125 × 250 cm.
	Vyžaduje sa
	

	Predzásobník slamy
· dĺžka 945 cm
· šírka: 355 cm
· výška: 330 cm
· hmotnosť: 1950 kg
· pohon: 2 × 1,1 kW
· maximálne naplnenie: 3000 kg
· maximálne rozmery hranatých balíkov: 80 × 125 × 250 cm
	Vyžaduje sa
	

	Mechanický dopravný systém
Doprava spracovanej slamy bude realizovaná potrubným systémom:
· priemer potrubia: Ø 200 mm
· štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m
· maximálna dĺžka: 270 m na dopravný okruh
· maximálny počet výpustných otvorov: 90 na okruh.
	Vyžaduje sa
	

	Pneumatický dopravný systém
Doprava spracovanej slamy bude realizovaná potrubným systémom:
· priemer potrubia: Ø 150 mm
· štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m
	Vyžaduje sa
	

	Hlavné dúchadlo
· výkon: 5,5 kW
· rozmery: 73 × 56 × 108 cm
· hmotnosť: 110 kg
· otáčky 2880 min⁻¹
Prídavné dúchadlo
· výkon: 2,2 kW
· rozmery: 65 × 50 × 65 cm
· hmotnosť: 45 kg
· otáčky: 2 880 min⁻¹
	Vyžaduje sa
	

	Odsávací systém
Odsávacie zariadenie zabezpečuje odsávanie vzduchu z technologického systému a filtráciu prachu vznikajúceho pri spracovaní slamy.
Odsávacie zariadenie 700 l
· rozmery: 125 × 155 × 400 cm
· hmotnosť: 232 kg
· motor: 2,2 kW
· otáčky: 2 880 min⁻¹
· objem: 700 l
	Vyžaduje sa
	

	Bezpečnostné vybavenie
Technológia musí byť vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, najmä:
· detekcia iskrenia,
· automatické hasenie,
· kontrola naplnenia,
· ochranné kryty,
· bezpečnostné vypínače,
· riadiaca jednotka 
	Vyžaduje sa
	

	
	
	

	
	
	

	Kompletačný materiál
	Min. 1 kpl
	

	Záruka min. 12 mesiacov
	Min. 12 mesiacov
	

	Montáž celková
	Vyžaduje sa
	

	Doprava komplet
	Vyžaduje sa
	

	


	
	

	Cena spolu bez DPH (EUR)
	
	

	DPH 23%
	
	

	Cena spolu s DPH (EUR)
	
	




Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky 
sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 





Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové  prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže predkladateľ predložiť ekvivalent inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a prevádzkové parametre.


V ...................................., dňa .......................			    .............................................
								     Podpis a pečiatka uchádzača
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