

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Kolesový kĺbový nakladač 

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	Poľnohospodárske družstvo
419 Ludrová 034 71
IČO: 00195693




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
1. Základné parametre
	Typ stroja
	Kolesový kĺbový nakladač

	Prevádzková hmotnosť
	Min. 18 300 kg

	Statické klopné zaťaženie pri zalomení 40°
	Statické klopné zaťaženie pri max. zalomení Min. 13 000 kg

	Výška otočného čapu lopaty
	Min. 4 050 mm


2. Motor
	Počet valcov
	Min. 6

	Zdvihový objem
	Min. 6 600 cm³

	Maximálny čistý výkon
	Min. 150 kW 

	Maximálny krútiaci moment
	Min. 950 Nm 

	Chladenie
	Vodou chladený motor

	Plnenie
	Turbokompresorové sanie s chladičom plniaceho vzduchu

	Emisná úroveň
	EU Stage V


3. Hnacie ústrojenstvo a pojazd
	Pohon
	4 × 4

	Prevodovka
	Automatická, radenie pod zaťažením

	Maximálna rýchlosť – dopredu
	Min. 36 km/h

	Hydrodynamický pohon
	Áno 


4. Riadenie a brzdy
	Polomer zatáčania cez stred vonkajších pneumatík
	Max  6 200 mm

	Prevádzkové brzdy
	Viackotúčové brzdy v olejovej náplni na všetkých štyroch kolesách

	Núdzové riadenie
	Áno


5. Hydraulická sústava a pracovné zariadenie
	Hlavné hydraulické čerpadlo
	Piestové čerpadlo s variabilným prietokom

	Maximálny hydraulický prietok
	Min. 270 l/min 

	Maximálny hydraulický tlak
	Min. 25 MPa

	Hydraulické sekcie
	Min. 3

	Ovládanie pracovného zariadenia
	Multifunkčná ovládacia páka / joystick

	Plávajúca poloha lopaty
	Áno

	Automatický návrat lopaty do roviny rezu
	Áno

	Nastavenie výklopnej výšky lopaty
	Áno

	Objem nakladacej lopaty
	3,5 m³

	Typ lopaty
	Lopata so zubami

	Tlmenie kmitov ramena
	Áno


6. Pneumatiky
	Rozmer pneumatík
	23.5R25

	Vyhotovenie
	Pneumatiky určené pre ťažkú prevádzku, Prevedenie L5


7. Kabína a bezpečnosť
	Kabína
	Odhlučnená, pretlaková

	Klimatizácia
	Automatická

	Bezpečnostná ochrana kabíny
	ROPS a FOPS

	Hlučnosť v kabíne
	Max. 70  dBA

	Sedadlo
	Pneumaticky odpružené, vyhrievané, plne nastaviteľné

	Bezpečnostný pás
	Samonavíjací


8. Elektrická a pracovná výbava
	Pracovné osvetlenie
	LED

	Predné pracovné svetlomety
	Min. 2 ks

	Zadné pracovné svetlomety
	Min. 2 ks

	Výstražný maják
	Áno

	Cúvacia kamera
	Áno

	Cúvací senzor
	Áno

	Kontrolná váha
	Integrovaná, so signalizáciou a ovládaním na joysticku

	Centrálné mazanie
	Automatické

	Telematika 
	cez internet prístupná diaľková kontrola parametrov stroja Global e-Service (spotreba PHM, zaťaženie, chybové kódy, informácie o prevádzke, údržba)


9. Prevádzkové a ochranné vybavenie
	Chladiaci systém
	Chladič so zníženým vzdušným odporom, vhodný do prašného prostredia

	Predčistič nasávaného vzduchu
	Cyklónový

	Ochrana valca lopaty
	Áno

	Ochranná sieťka chladiča
	Áno



	Názov , typové označenie :  vyplniť 



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Cena celkom   bez DPH:
	Vyplniť   €

	DPH :
	Vyplniť   €

	Cena celkom s DPH:
	Vyplniť   €


	Meno a priezvisko štatutárneho  zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	



	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






