Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky: Prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku

Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email: 
Telefón:
Kontaktná osoba:

	Zariadenie
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku
	Vonkajšia dĺžka
	min. 1 350 mm, max. 1 500 mm
	............. mm

	
	Vonkajšia šírka
	min. 2 400 mm, max. 2 500 mm
	............. mm

	
	Vonkajšia výška
	min. 2 700 mm, max. 2 850 mm
	............. mm

	
	Vnútorná výška
	min. 2 400 mm
	............. mm

	
	Nosná konštrukcia
	Oceľový nosný rám zabezpečujúci stabilitu a bezpečné používanie kontajnera.
	Áno/nie

	
	Manipulačné rohy
	Kontajnerové/ISO kompatibilné rohy alebo technicky rovnocenné riešenie umožňujúce bezpečnú manipuláciu a osadenie.
	Áno/nie

	
	Podlaha

	
	Tepelná izolácia podlahy minerálna vlna
	Tepelná izolácia min. 100 mm
	............. mm

	
	Nosná vrstva podlahy
	Cementová drevotrieska alebo technicky rovnocenná
	Áno/nie

	
	Podlahová krytina
	Odolná, umývateľná antistatická PVC krytina alebo technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Maximálne úžitkové zaťaženie podlahy
	min. 3,00 kN/m²
	.............. kN/m²

	
	Vyhotovenie podlahy
	Vhodné na bezpečnú prevádzku a pravidelné čistenie sanitárneho priestoru.
	Áno/nie

	
	Tepelnotechnická vlastnosť podlahy
	U max. 0,31 W/m²K
	............. W/m²K

	
	Strop

	
	Tepelná izolácia stropu minerálna vlna
	Tepelná izolácia min. 80 mm
	............. mm

	
	Požiarna vlastnosť izolačnej vrstvy stropu
	Nehorľavý izolačný materiál alebo technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Vnútorný povrch stropu
	Svetlý, hladký a ľahko udržiavateľný povrch (laminovaná doska alebo technicky rovnocenné riešenie).
	Áno/nie

	
	Tepelnotechnická vlastnosť stropu
	U max. 0,31 W/m²K
	............. W/m²K

	
	Maximálne zaťaženie strechy
	min. 2,5 kN/m²
	.............. kN/m²

	
	Steny

	
	Tepelná izolácia stien minerálna vlna
	Tepelná izolácia min. 60 mm
	............. mm

	
	Požiarna vlastnosť izolačnej vrstvy stien
	Nehorľavý izolačný materiál alebo technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Vnútorný povrch stien
	Svetlý, hladký a ľahko udržiavateľný povrch (laminovaná doska alebo technicky rovnocenné riešenie).
	Áno/nie

	
	Tepelnotechnická vlastnosť stien
	U max. 0,51 W/m²K
	............. W/m²K

	
	Vonkajšie opláštenie
	Pozinkovaný profilovaný/trapézový plech alebo technicky rovnocenné opláštenie odolné voči poveternostným vplyvom.
	Áno/nie

	
	Vstupné dvere
	2 ks izolovaných vstupných dverí, svetlá šírka min. 800 mm; výška min. 1900 mm
	Áno/nie

	
	Okná
	2 ks sklopných okien z PVC alebo technicky rovnocenného materiálu, vhodných do sanitárneho priestoru; rozmery: min. Šírka 600 mm, min. Výška 400 mm
	Áno/nie

	
	Deliaca stena
	1 ks deliacej steny vytvárajúcej požadované funkčné členenie priestoru.
	Áno/nie

	
	Elektroinštalácia a vykurovanie
	Kompletná elektroinštalácia: rozvádzač s príslušným istením a prúdovým chráničom, 2 ks LED stropných svietidiel, 2 ks vypínačov IP44, 4 ks zásuviek IP44, 2 ks elektrických vykurovacích telies min. 1 kW a uzemňovacie pripojenie; technicky rovnocenné riešenie je prípustné.
	Áno/nie

	
	Umiestnenie vedenia
	Vedenie umiestnené pod omietkou
	Áno/nie

	
	Sanitárne vybavenie

	
	WC
	2 ks WC
	Áno/nie

	
	Umývadlá
	2 ks umývadiel, šírka cca 500 mm alebo rozmerovo a funkčne rovnocenné.
	Áno/nie

	
	Ohrev vody
	2 ks podumývadlových beztlakových ohrievačov vody, objem min. 5 l/ks alebo technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Vodoinštalačné vybavenie
	Redukčný ventil – 1 ks.
	Áno/nie

	
	Pripojenie vody a odpadu
	Prítok vody 3/4" a odtok DN 110 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie. Napojenie na inžinierske siete zabezpečuje objednávateľ.
	Áno/nie

	Fekálny tank











Schody k fekálnemu tanku
	Vonkajšia dĺžka
	Min. 2400 mm – max. 2500 mm
	............. mm

	
	Vonkajšia šírka
	Min. 1300 mm – max. 1500 mm
	............. mm

	
	Vonkajšia výška
	Min. 600 mm – max. 800 mm
	............. mm

	
	Objem fekálneho tanku
	Min. 2000 l
	............ l

	
	Pripojenie odpadu z kontajnera
	Prípojka pre kanalizačné potrubie DN 110 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Prípojka na vyprázdňovanie tanku
	Prípojka DN 140 alebo kompatibilné technicky rovnocenné riešenie umožňujúce odsávanie fekálií.
	Áno/nie

	
	Vypúšťací ventil
	Guľový ventil cca 2,5" alebo technicky rovnocenné riešenie.
	Áno/nie

	
	Povrchová úprava / farba
	Povrchová úprava vhodná do vonkajšieho prostredia; farebné vyhotovenie neutrálne, svetlé, kompatibilné s kontajnerom.
	Áno/nie

	
	Šírka
	Min. 2100 mm max. 2150 mm
	............. mm

	
	Výška
	Min. 650 mm – max. 750 mm
	............. mm

	
	Povrchová úprava / farba
	Povrchová úprava vhodná do vonkajšieho prostredia; farebné vyhotovenie kompatibilné s kontajnerom.
	Áno/nie

	
	Schodiskové stupne a podlahové rošty
	Pozinkované alebo technicky rovnocenné protišmykové a korózii odolné vyhotovenie.
	Áno/nie

	
	Zábradlie
	Pevné ochranné zábradlie z oceľových profilov alebo technicky rovnocenného materiálu, vhodné na bezpečné používanie schodov.
	Áno/nie






Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka 
	Cena v EUR bez DPH
	Hodnota DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH
	Obchodné meno výrobcu
	Typové označenie

	1.     prevádzkový kontajner so sociálnym a skladovým zázemím pre poľnohospodársku prevádzku – 1ks

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač

	2.    Fekálny tank – 1ks
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač

	3.   Schody k fekálnemu tanku – 1ks
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač

	Spolu
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



	


Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do  predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 





	
...........................................
    Pečiatka + podpis





