Tabuľka 1
	Technické parametre ponúkaného hardvéru

	Názov zákazky: Dodávka a správa veľkokapacitných zdieľaných tlačových zariadení

	Parameter
	Min. požiadavky
	Hodnota ponúkaného technického/funkčného parametra

	Multifunkčné zariadenia: Typ 1 – Multifunkčné zariadenie samostatne stojace – farebná tlač do veľkosti papiera A3 s finišerom

	Výrobca
	Uviesť konkrétneho výrobcu ponúkaného zariadenia
	vyplní uchádzač
	Presný názov produktu/model/edícia
	Uviesť presný obchodný názov a model ponúkaného zariadenia
	vyplní uchádzač
	Typové označenie/Product No./SKU
	Uviesť jednoznačné produktové alebo katalógové označenie výrobcu, ak existuje
	vyplní uchádzač
	Verzia firmvéru
	Uviesť verziu firmvéru, ak je v čase predloženia ponuky známa; pri odovzdaní musí byť použitá aktuálna podporovaná verzia
	vyplní uchádzač
	Technológia tlače
	Farebná, laser
	vyplní uchádzač
	Prevedenie
	Zariadenie samostatne stojace na kolieskach s externým alebo integrovaným finišerom
	vyplní uchádzač
	Podávač dokumentov
	Obojstranný podávač originálov na minimálne 100 listov 80 g/m²
	vyplní uchádzač
	Zásobníky papiera vstupné
	Vstupné zásobníky papiera musia umožňovať používanie minimálne formátov A3 a A4. 
*Nevyžaduje sa, aby všetky kazety boli plne univerzálne pre všetky podporované formáty. Zariadenie však musí ako celok podporovať tlač na formáty A3, A4 a ďalšie bežne používané formáty podľa technickej špecifikácie výrobcu, (kapacita min. 2000 listov 80 g/m²)
	vyplní uchádzač
	Zásobníky papiera vstupné
	Ručný podávač musí podporovať minimálne formáty A5, A4, A3 a obálky (kapacita min. 100 listov 80 g/m²)
	vyplní uchádzač
	Výstupná kapacita papiera samotného zariadenia (bez finišera)
	1x na minimálne 250 listov 80 g/m²
	vyplní uchádzač
	Výstupné spracovanie
	Minimálne parametre: externý alebo integrovaný finišer s dvoma priečinkami, zošívanie na minimálne 50 listov v rohoch a pozdĺžne, triedenie odsadením, dierovanie na 4 diery, celková kapacita minimálne 1000 listov (pri 80 g/m²)
	vyplní uchádzač
	Veľkosť papiera
	Do A3 
	vyplní uchádzač
	Pamäť
	Minimálne 3,5 GB RAM + 250 GB pevná pamäť 
	vyplní uchádzač
	Podporovaná gramáž papiera
	Minimálne v rozsahu 65 – 280 g/m² 
	vyplní uchádzač
	Rýchlosť tlače
	Čiernobielo aj farebne minimálne : 30 strán/minútu vo formáte A4, 15 strán/minútu vo formáte A3
	vyplní uchádzač
	Špecifikácia
	Automatická obojstranná tlač a kopírovanie
	vyplní uchádzač
	Doba zahriatia z úsporného režimu
	Do 25 sekúnd 
	vyplní uchádzač
	Rýchlosť vytlačenia prvej strany formátu A4
	čiernobielo do 7 sekúnd, farebne do 9 sekúnd
	vyplní uchádzač
	Nastavenie počtu kópii
	Minimálne v rozsahu 1 – 999 so spätným odpočítavaním 
	vyplní uchádzač
	Zoom
	Minimálne v rozsahu 25-400%, možnosť po 1%
	vyplní uchádzač
	Rozlíšenie
	Minimálne pri kopírovaní 600x600 dpi, min. pri tlači 1200x1200 dpi
	vyplní uchádzač
	Funkcionalita USB
	Priama tlač z USB, sken na USB 
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	Obojstranné farebné skenovanie, rozlíšenie minimálne 600x600 dpi, rýchlosť minimálne 70 farebných skenov/minútu jednostranne cez podávač dokumentov pri rozlíšení 300x300dpi
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	podporované formáty PDF, JPG, TIFF
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	sieťové skenovanie, skenovanie do SMB/e-mail/FTP
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	šifrovanie
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	OCR funkcionalita pre prevod skenovaných dokumentov do prehľadávateľného formátu PDF alebo iného bežne používaného prehľadávateľného alebo editovateľného formátu
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	minimálne 1× USB 2.0,
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	LAN – Ethernet 10/100/1000BASE-T, konektor RJ-45
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	Podpora DHCP klienta
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	WLAN – minimálne IEEE 802.11b/g/n
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	Podpora autentifikácie IEEE 802.1X pre LAN a WLAN	
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	Podpora minimálne týchto metód EAP: PEAP a EAP-TLS
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	Možnosť importu, správy a odstránenia klientskych a dôveryhodných CA certifikátov prostredníctvom zabezpečeného webového administračného rozhrania
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	Kompatibilita so sieťovým prostredím využívajúcim FortiNAC a RADIUS  autentifikáciu
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Podpora monitorovania a ovládania zariadenia pomocou protokolu SNMPv3	
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Zabezpečenie vzdialenej správy prostredníctvom protokolu HTTPS (monitoring počítadiel, spotreby tonerov a chybových hlášok zariadenia)
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Podpora Embedded terminálu
	vyplní uchádzač
	Ovládanie zariadenia
	v slovenskom jazyku
	vyplní uchádzač
	Min. kompatibilita s OS
	Windows 11 ( 64 bit.) , macOS Sequoia
	vyplní uchádzač
	Tlačové jazyky
	Minimálne: PCL6, priama tlač PDF, Adobe PostScript3 voliteľné
	vyplní uchádzač
	Displej
	Ovládací dotykový displej s minimálnou veľkosťou 10 palcov s možnosťou prihlasovania sa obsluhy zariadenia
	vyplní uchádzač
	Čítačka identifikačných kariet
	Uviesť konkrétnu čítačku, ak je súčasťou zariadenia alebo ponuky. Ak ide o samostatný komponent uviesť odkaz na tabuľku 3
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet
	Podpora tlače pomocou ID kódov a identifikácie používateľa. Nutná kompatibilita so vstupovými kartami NBS (Bezkontaktná časť karty ISO EM4102 s rozhraním MIRO a vnútorným štruktúrovaným kódom na kmitočte 125kHz, Bezkontaktná časť karty s rozhraním podľa štandardu ISO/IEC 15693 Typ Legic Advant ATC1024-MV110, na kmitočte 13,56MHz.)
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet
	podpora identifikácie prostredníctvom NFC čipu, ak bude táto forma identifikácie objednávateľom využívaná
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet
	Čítačky môžu byť natívne alebo od tretej strany, ak sú preukázateľne podporované/certifikované výrobcom zariadenia alebo výrobcom softvérového riešenia
	vyplní uchádzač
	Kapacita tonerov
	(C,M,Y,K) na min. 20 000 strán pre každú farbu 
	vyplní uchádzač
	Súprava spotrebných materiálov
	Kompletná súprava originálnych OEM spotrebných materiálov výrobcu dodaných zariadení podľa špecifikácie výrobcu zariadenia (tonery, valce, ...)
	vyplní uchádzač
	Ostatné
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a zaškolenie technikov IT ohľadne používateľských nastavení v cene zariadenia
	vyplní uchádzač
	Ďalšie HW príslušenstvo potrebné na splnenie požiadaviek
	Uviesť všetky ďalšie hardvérové moduly, zásobníky, adaptéry, sieťové moduly alebo iné komponenty potrebné na splnenie požiadaviek v opise predmetu zákazky
	vyplní uchádzač
	Uchádzač vyplní stĺpec „Hodnota ponúkaného technického parametra“. Pri každom parametri slovne s objektívnym vyjadrením uvedie popis splnenia požadovaných parametrov, resp. min. požiadaviek





Tabuľka 2
	Technické parametre ponúkaného hardvéru

	Názov zákazky: Dodávka a správa veľkokapacitných zdieľaných tlačových zariadení

	Parameter
	Min. požiadavky
	Hodnota ponúkaného technického/funkčného parametra

	Multifunkčné zariadenia: Typ 2 – Multifunkčné stolové zariadenie – farebná tlač do veľkosti papiera A4

	Výrobca
	Uviesť konkrétneho výrobcu ponúkaného zariadenia
	vyplní uchádzač
	Presný názov produktu/model/edícia
	Uviesť presný obchodný názov a model ponúkaného zariadenia
	vyplní uchádzač
	Typové označenie/Product No./SKU
	Uviesť jednoznačné produktové alebo katalógové označenie výrobcu, ak existuje
	vyplní uchádzač
	Verzia firmvéru
	Uviesť verziu firmvéru, ak je v čase predloženia ponuky známa; pri odovzdaní musí byť použitá aktuálna podporovaná verzia
	vyplní uchádzač
	Technológia tlače
	Farebná, laser
	vyplní uchádzač
	Prevedenie
	Stolové kompaktné zariadenie
	vyplní uchádzač
	Podávač dokumentov
	Na minimálne 40 listov (pri 80 g/m²)
	vyplní uchádzač
	Zásobníky papiera vstupné
	Kazeta na minimálne 200 listov / A4, ručný podávač na minimálne 50 listov/A4 (pri 80 g/m²)
	vyplní uchádzač
	Výstupná kapacita papiera samotného zariadenia 
	Minimálne 150 listov 80 g/m²
	vyplní uchádzač
	Veľkosť papiera
	do A4
	vyplní uchádzač
	Podporovaná veľkosť papiera
	A4, A5, A6, obálky
	vyplní uchádzač
	Pamäť
	Minimálne 2GB RAM + 64 GB pevná pamäť
	vyplní uchádzač
	Rozmery v mm
	Maximálne (Š x V x H) : 580 x 620 x 580
	vyplní uchádzač
	Podporovaná gramáž papiera
	Minimálne v rozsahu 65 – 160 g/m²
	vyplní uchádzač
	Rýchlosť tlače a kopírovania
	Minimálne 25 strán za minútu čiernobielo aj farebne pri formáte A4
	vyplní uchádzač
	Špecifikácia
	Obojstranná tlač a kopírovanie, duplexná jednotka
	vyplní uchádzač
	Doba zahriatia z úsporného režimu
	Do 35 sekúnd
	vyplní uchádzač
	Rýchlosť vytlačenia prvej strany formátu A4
	Maximálne do 7 sekúnd čiernobielo a 9 sekúnd farebne
	vyplní uchádzač
	Nastavenie počtu kópii
	Minimálne v rozsahu 1 – 99
	vyplní uchádzač
	Zoom
	Minimálne v rozsahu 25– 400%, krok po 1%
	vyplní uchádzač
	Minimálne rozlíšenie
	Kopírovania 600x600 dpi, tlače 1200x1200 dpi
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	Obojstranné farebné skenovanie, minimálne 600x600 dpi, podporované formáty PDF. JPG a TIFF
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	skenovanie do SMB/e-mail/FTP
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	šifrovanie
	vyplní uchádzač
	Skenovanie
	OCR funkcionalita pre prevod skenovaných dokumentov do prehľadávateľného formátu PDF alebo iného bežne používaného prehľadávateľného alebo editovateľného formátu
	vyplní uchádzač
	Rýchlosť skenovania 
	Minimálne 25 strán čiernobielo aj farebne za minútu
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	minimálne 1× USB 2.0
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	LAN – Ethernet 10/100/1000BASE-T, konektor RJ-45
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	podpora DHCP klienta
	vyplní uchádzač
	Rozhrania a sieťová konektivita
	WLAN – minimálne IEEE 802.11b/g/n
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	podpora autentifikácie IEEE 802.1X pre LAN a WLAN
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	podpora minimálne týchto metód EAP: PEAP a EAP-TLS
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	možnosť importu, správy a odstránenia klientskych a dôveryhodných CA certifikátov prostredníctvom zabezpečeného webového administračného rozhrania
	vyplní uchádzač
	Sieťová autentifikácia a bezpečnosť
	kompatibilita so sieťovým prostredím využívajúcim FortiNAC a RADIUS autentifikáciu
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Podpora monitorovania a ovládania zariadenia pomocou protokolu SNMPv3
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Zabezpečenie vzdialenej správy prostredníctvom protokolu HTTPS (monitoring počítadiel, spotreby tonerov a chybových hlášok zariadenia)
	vyplní uchádzač
	Manažment a monitoring
	Podpora Embedded terminálu
	vyplní uchádzač
	Ovládanie zariadenia
	v slovenskom jazyku
	vyplní uchádzač
	Min. kompatibilita s OS
	Windows 11 ( 64 bit.) , macOS Sequoia
	vyplní uchádzač
	Tlačové jazyky
	Minimálne: PCL6, priama tlač PDF, Adobe PostScript3 voliteľné
	vyplní uchádzač
	Displej
	Ovládací dotykový displej s minimálnou veľkosťou 7 palcov
	vyplní uchádzač
	Čítačka identifikačných kariet
	Uviesť konkrétnu čítačku, ak je súčasťou zariadenia alebo ponuky. Ak ide o samostatný komponent uviesť odkaz na tabuľku 3
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet 
	Podpora tlače pomocou ID kódov a identifikácie používateľa. Nutná kompatibilita so vstupovými kartami NBS
*Bezkontaktná časť karty ISO EM4102 s rozhraním MIRO a vnútorným štruktúrovaným kódom na kmitočte 125kHz, Bezkontaktná časť karty s rozhraním podľa štandardu ISO/IEC 15693 Typ Legic Advant ATC1024-MV110, na kmitočte 13,56MHz
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet
	podpora identifikácie prostredníctvom NFC čipu, ak bude táto forma identifikácie objednávateľom využívaná
	vyplní uchádzač
	ID kódy/Čítačky kariet
	Čítačky môžu byť natívne alebo od tretej strany, ak sú preukázateľne podporované/certifikované výrobcom zariadenia alebo výrobcom softvérového riešenia
	vyplní uchádzač
	Kapacita tonerov
	Na minimálne 10 000 strán pri 5% pokrytí A4
	vyplní uchádzač
	Súprava spotrebných materiálov
	Kompletná súprava originálnych OEM spotrebných materiálov výrobcu dodaných zariadení podľa špecifikácie výrobcu zariadenia (tonery, valce, ...)
	vyplní uchádzač
	Ostatné
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a zaškolenie technikov IT ohľadne používateľských nastavení v cene zariadenia
	vyplní uchádzač
	Ďalšie HW príslušenstvo potrebné na splnenie požiadaviek
	Uviesť všetky ďalšie hardvérové moduly, zásobníky, adaptéry, sieťové moduly alebo iné komponenty potrebné na splnenie požiadaviek v opise predmetu zákazky
	vyplní uchádzač
	Uchádzač vyplní stĺpec „Hodnota ponúkaného technického parametra“. Pri každom parametri slovne s objektívnym vyjadrením uvedie popis splnenia požadovaných parametrov, resp. min. požiadaviek





Tabuľka 3
	Technické parametre ponúkaného hardvéru

	Názov zákazky: Dodávka a správa veľkokapacitných zdieľaných tlačových zariadení

	Parameter
	Popis
	Konkrétne informácie týkajúce sa plnenia

	Čítačka identifikačných kariet

	Výrobca
	Uviesť konkrétneho výrobcu
	vyplní uchádzač
	Presný názov/model
	Uviesť presný obchodný názov a model
	vyplní uchádzač
	Product No/SKU
	Uviesť produktové alebo katalógové označenie výrobcu
	vyplní uchádzač
	LEGIC Advant
	Kompatibilita s kartami objednávateľa využívajúcimi LEGIC Advant ATC1024-MV110, 13,56 MHz
	vyplní uchádzač
	EM4102/MIRO
	Kompatibilita s kartami objednávateľa využívajúcimi EM4102/MIRO, 125 kHz
	vyplní uchádzač
	NFC
	Uviesť podporovaný spôsob NFC identifikácie, ak je súčasťou riešenia
	vyplní uchádzač
	Integrácia s MFD
	Uviesť spôsob pripojenia a integrácie čítačky s ponúkanými multifunkčnými zariadeniami
	vyplní uchádzač
	Integrácia so systémom správy tlače
	Uviesť spôsob integrácie a podporu zo strany výrobcu zariadenia alebo výrobcu softvérového riešenia
	vyplní uchádzač
	Potrebné licencie
	Uviesť všetky licencie alebo oprávnenia potrebné na prevádzku čítačky
	vyplní uchádzač
	Poznámka
	Uviesť ďalšie technológie kariet a ďalšie údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu riešenia
	vyplní uchádzač
	Uchádzač vyplní stĺpec „Konkrétne informácie týkajúce sa plnenia“. Pri každom parametri slovne s objektívnym vyjadrením uvedie popis splnenia požadovaných parametrov, resp. popisov
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