Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)

	Identifikačné údaje uchádzača

	Obchodné meno uchádzača
	 doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača
	 doplní uchádzač

	IČO
	 doplní uchádzač

	DIČ
	 doplní uchádzač

	IČ DPH
	 doplní uchádzač

	Kontaktná osoba
	 doplní uchádzač

	Telefonický kontakt
	 doplní uchádzač

	E-mail
	 doplní uchádzač

	 

	Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky

	Názov obstarávateľa:
	AGRODRUŽSTVO RIMAVSKÁ SEČ, Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 36019127

	Názov projektu:
	Investície do poľnohospodárskeho podniku Agrodružstvo Rimavská Seč

	Názov predmetu zákazky:
	TECHNOLÓGIA AUTOMATICKÉHO SPRACOVANIA A PNEUMATICKEJ DISTRIBÚCIE SLAMY

	Poskytovateľ:
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	Program:
	Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027)

	Oblasť:
	Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027

	Typ intervencie:
	INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania

	Intervencia:
	73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch

	Kód výzvy:
	7/SP/2026-73.4.



Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

	Názov : Technológia automatického spracovania a pneumatickej distribúcie slamy (1 komplet)

	Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre
	Splnenie požiadavky

	Položka
	Parameter
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť parameter

	Technologický systém určený na rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické spracovanie a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k jednotlivým výpustným miestam.

Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu od slamy.

Hlavné komponenty:
Technologický systém pozostáva z:
· prechodovej jednotky,
· rozrušovača balíkov,
· predzásobníka slamy 
· odsávacieho zariadenia,
· hlavného/prídavného dúchadla,
· potrubného systému,
· rezačky slamy,
· automatických rozdeľovačov slamy,
· systému detekcie iskrenia,
· riadiaceho a ovládacieho systému.

	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Kapacita spracovania slamy
	350 - 500kg/h
	doplní uchádzač

	Max. počet dopravných okruhov
	9
	doplní uchádzač

	Priemer dopravného potrubia
	Ø 150 mm
	doplní uchádzač

	Materiál potrubia a hlavných kovových komponentov
	Pozinkovaná oceľ
	doplní uchádzač

	Hladina akustického tlaku pneumatického dopravníka
	82,0 db(A)
	doplní uchádzač

	Prechodová jednotka – špirálové vynášanie
Prechodová jednotka zabezpečuje prechod spracovanej slamy do dopravného okruhu.
· rozmery: Ø 203 × 97 x 235 cm
· hmotnosť: 250 kg
· výkon motora: 1,1 kW
· otáčky: 30 min⁻¹
Jednotka zároveň spolupracuje so systémom odsávania a regulácie prúdenia vzduchu.
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Rozrušovač balíkov
Rozrušovač slúži na mechanické rozobratie balíkov slamy a ich následné dávkovanie do pneumatického dopravného systému.
Technické údaje:
· rozmery: 470 × 235 × 330 cm
· hmotnosť: 1 550 kg
· podávacia závitovka: 1,5 kW
· počet podávacích závitoviek: 2
· maximálne naplnenie: 500 kg
· okrúhle balíky: podľa dokumentácie
· hranaté balíky: max. 80 × 125 × 250 cm.
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Predzásobník slamy
· dĺžka 345 cm
· šírka: 355 cm
· výška: 330 cm
· hmotnosť: 650 kg
· pohon: 2 × 1,1 kW
· maximálne naplnenie: 1000 kg
· maximálne rozmery hranatých balíkov: 80 × 125 × 250 cm
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Pneumatický dopravný systém
Doprava spracovanej slamy bude realizovaná potrubným systémom:
· priemer potrubia: Ø 150 mm
· štandardný dĺžkový modul potrubia: 6 m
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Hlavné dúchadlo
· výkon: 5,5 kW
· rozmery: 73 × 56 × 108 cm
· hmotnosť: 110 kg
· otáčky 2880 min⁻¹
Prídavné dúchadlo
· výkon: 2,2 kW
· rozmery: 65 × 50 × 65 cm
· hmotnosť: 45 kg
· otáčky: 2 880 min⁻¹
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Odsávací systém
Odsávacie zariadenie zabezpečuje odsávanie vzduchu z technologického systému a filtráciu prachu vznikajúceho pri spracovaní slamy.
Odsávacie zariadenie 700 l
· rozmery: 125 × 155 × 400 cm
· hmotnosť: 232 kg
· motor: 2,2 kW
· otáčky: 2 880 min⁻¹
· objem: 700 l
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Bezpečnostné vybavenie
Technológia musí byť vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, najmä:
· detekcia iskrenia,
· automatické hasenie,
· kontrola naplnenia,
· ochranné kryty,
· bezpečnostné vypínače,
· riadiaca jednotka 
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Kompletačný materiál
	Min. 1 kpl
	doplní uchádzač

	Záruka min. 12 mesiacov
	Min. 12 mesiacov
	doplní uchádzač

	Montáž celková
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač

	Doprava komplet
	Vyžaduje sa
	doplní uchádzač



	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
	doplní uchádzač



	Cena spolu bez DPH (EUR)
	

	DPH 23%
	

	Cena spolu s DPH (EUR)
	



Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky  sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne požadované parametre. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia je uchádzač povinný v ponuke uviesť zoznam ponúkaných ekvivalentov a preukázať, že každý ponúkaný ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre

Príloha – Situačný výkres usporiadania systému v rámci jednotlivých hál



V ...................................., dňa .......................			                        .............................................
         Meno a podpis štatutárneho orgánu/splnomocnenej  osoby uchádzača
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Príloha č. 1   Návrh uchádzača   (cenová ponuka)    

Identifikačné údaje uchádzača  

Obchodné meno uchádzača    doplní uchádzač  

Sídlo  uchádzača    doplní uchádzač  

IČO    doplní uchádzač  

DIČ    doplní uchádzač  

IČ DPH    doplní uchádzač  

Kontaktná osoba    doplní uchádzač  

Telef o nický kontakt    doplní uchádzač  

E - mail    doplní uchádzač  

   

Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky  

Názov obstarávateľa:  AGRODRUŽSTVO RIMAVSKÁ SEČ, Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 36019127  

Názov projektu:  Investície do poľnoho s podárskeho podniku Agrodružstvo Rimavská Seč  

Názov predmetu zákazky:  TECHNOLÓGIA AUTOMATICKÉHO SPRACOVANIA A   PNEUMATICKEJ DISTRIBÚCIE SLAMY  

Poskytovateľ:  Pôdohospodárska platobná agentúra  

Program:  Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027)  

Oblasť:  Rozvoj vidieka SP SPP 2023 – 2027  

Typ intervencie:  INVEST(73 - 74)  –   Investície vrátane investícií do zavlažovania  

Intervencia:  73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch  

Kód výzvy:  7/SP/2026 - 73.4.  

  Pokyny pre vypracovanie ponuky:   V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom    "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.    

Názov :  Technológia automatického spracovania a   pneumatickej distribúcie slamy   (1 komplet)  

Technická špecifikácia  –   opis zariadenia, požadované technické parametre  Splnenie požiadavky  

Položka  Parameter  Uvies ť   á no/nie, v  prípade číselnej  hodnoty uvies ť  parameter  

Technologický systém určený na  rozrušenie balíkov slamy, jej mechanické  spracovanie a pneumatickú dopravu prostredníctvom potrubného systému k  jednotlivým výpustným miestam .     Systém umožňuje automatizovanú distribúciu spracovanej slamy do  požadovaných miest v rámci objektu. Potrebný prúd vzduchu je vytváraný  dúchadlom a odsávaný vzduch je filtrovaný, čím dochádza k oddeleniu prachu  od slamy.     Hlavné komponenty:   Technologický systém pozostáva z:      prechodovej jednotky,      rozrušovača balíkov,      predzásobníka slamy       odsávacieho zariadenia,      hlavného/prídavného dúchadla,      potrubného systému,      rezačky slamy,  Vyžaduje sa  doplní uchádzač  

