
	Názov obstarávateľa:
	BIOCENTRUM, s.r.o.

	IČO: 
	36283185

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Digitálna mobilná sušička  s výmenníkom tepla,  odsávaním pliev 

	Množstvo:
	1ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Výkon sušičky pri sušení kukurice z 24% na 14% pri 100-120 C,  od 180- do 200t/24h 
	/vyplní uchádzač/

	Obsah sušičky    od 55m3 -do 57m3
	/vyplní uchádzač/

	Výkon horáka na PB     od 1200kw do 1300kw
	/vyplní uchádzač/

	Výkon horáka na naftu    od  1200kw do 1300kw
	/vyplní uchádzač/

	Výkon ventilátora  pri 1450 ot./min       od 73000 – do 75000m3/h
	/vyplní uchádzač/

	Výmeník tepla 
	/vyplní uchádzač/

	Zabudovaný vlhkomer 
	/vyplní uchádzač/

	Plachta pvc  
	/vyplní uchádzač/

	Zabudovaný výpustný kanál   počet 2                                                                                           
	/vyplní uchádzač/

	Elektická skriňa a el. rozvody na sušičke
	/vyplní uchádzač/

	Podvozok             max 1ks
	/vyplní uchádzač/

	Kolesá               max 2ks
	/vyplní uchádzač/

	Zinkové prevedenie 
	/vyplní uchádzač/

	Perforácia  priemer otvorov    min. 1,6 mm
	/vyplní uchádzač/

	Hlavná závitovka  priemerom                  min. 450mm
	/vyplní uchádzač/

	Odsávanie na hlavnej závitovke  s cyklónom
	/vyplní uchádzač/

	Otvor na hlavnej závitovke sitom a cyklónom na zlomky
	/vyplní uchádzač/

	Príjmový kôš súčasťou sušičky
	/vyplní uchádzač/

	Výška sušičky s odsávaním             min.8500 – max. 9000mm
	/vyplní uchádzač/

	Šírka sušičky                  min.4000mm -   max.  4500mm
	/vyplní uchádzač/

	Výška výpustného kanála            min, 6000mm  - max. 6700mm
	/vyplní uchádzač/

	Dotykový displej
	/vyplní uchádzač/

	Ozubené veľkopriemerové ložisko poháňané s pastorkom na miešanie materiálu v strede sušičky
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Bubnová čistička na špeciálne plodiny

	Množstvo:
	1ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Výkon bubnovej čističky reťkev čierna predčistenie     od 20    do 25 t/h
	/vyplní uchádzač/

	Výkon bubnovej čističky reťkev čierna intenzívne čistenie     od 1,5 do 2,0 t/h
	/vyplní uchádzač/

	Sitá vnútorné na hrubé nečistoty          min.   3ks max. 4ks
	/vyplní uchádzač/

	Sitá vonkajšie na jemné nečistoty            min. 2ks  max. 3ks
	/vyplní uchádzač/

	Čistiace kefy na vonkajšie sitá                min. 4ks max 6ks
	/vyplní uchádzač/

	 výkon motora    odsávanie                  max. 4,5kw
	/vyplní uchádzač/

	Výkon motora  sitového bubna            max. 1,8 kw
	/vyplní uchádzač/

	Výkon motora závitovky                      max. 1,0 kw
	/vyplní uchádzač/

	Výška násypníka                      max. 2300mm
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
