Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

[bookmark: _Hlk103250807]FARMA KRNIŠOV s. r. o.
Krnišov 131, 962 65 Kráľovce-Krnišov 
IČO: 47515503; DIČ: 2023974128
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Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



[bookmark: _Hlk224575208]Upozornenie:
1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.
1. V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.
1. V prípade požadovaného parametra „minimum – maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu. 
1. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.
1. Ponúkané riešenie musí tvoriť funkčný celok vrátane vzájomne kompatibilných komponentov.

Predmet zákazky: Ventilačná technológia

	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	Cyklónový ventilátor – 2 ks

	Typové označenie:
	Uchádzač doplní

	Výrobca: 
	Uchádzač doplní

	1.
	Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Počet klapiek ventilátora
	Min. 3 – Max. 5
	

	3.
	Maximálne rozmery: šírka 1300 mm, výška 1300 mm
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Maximálna hmotnosť ventilátora do 50 kg
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Elektrický príkon max. 1 kW
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu priamo z hriadele motora
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Množstvo preneseného vzduchu min. 14 500 m3/hod.
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Možnosť riadenia činnosti ventilátorov prostredníctvom riadiacej jednotky na základe vyhodnotenia THI indexu
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Požadovaný počet kusov: 2 ks
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu bez DPH
	

	

	Frekvenčný menič – 1 ks

	Typové označenie:
	Uchádzač doplní

	Výrobca: 
	Uchádzač doplní

	1.
	Automatické riadenie systému ventilácie
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Elektrické napájanie: trojfázové (3 fázy), napätie 400 V, frekvencia 50/60 Hz, 0-10 V vstup, 3A el. prúd
	Vyžaduje sa
	

	3.
	Vstavaný ventilátor na chladenie
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Požadovaný počet kusov: 1 ks
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu bez DPH
	

	

	Thi kontroler – 1ks

	Typové označenie:
	Uchádzač doplní

	Výrobca: 
	Uchádzač doplní

	1.
	Automatické ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Zariadenie s vlastnosťou vypočítania THI Indexu
	Vyžaduje sa
	

	3.
	Požadovaný počet kusov: 1 ks
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Vstavaný vlastný wifi signál
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Možnosť pripojenia na internet
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Elektrické napájanie: 1 fáza, 230 V/50/60 Hz, Pripojenie 4 x 0-10 V
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senzora
	Vyžaduje sa
	

	Cena spolu bez DPH
	



Sumarizácia cenovej ponuky
	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




[bookmark: _Hlk103250914]Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
2

