Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)
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	Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky

	Názov obstarávateľa:
	POĽNOTREND Trebišov, a. s., Čerjaky 1095, 075 15 Trebišov, IČO: 36188760

	Názov projektu:
	Investície do poľnohospodárskeho podniku POĽNOTREND Trebišov, a. s.

	Názov predmetu zákazky:
	TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HALY M2 PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK BEZ VÝBEHU

	Poskytovateľ:
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	Program:
	Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027)

	Oblasť:
	Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027

	Typ intervencie:
	INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania

	Intervencia:
	73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch

	Kód výzvy:
	7/SP/2026-73.4.



Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

	Názov: Technologické vybavenie haly M2 pre hovädzí dobytok bez výbehu (1 komplet)

	Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre
	Ponuka uchádzača

	Položka a požadovaný technický opis
	Množstvo / požiadavka
	Uviesť áno/nie , resp. špecifikácia

	1  Rozsah a účel dodávky

	Dodávka technologického vybavenia, predsunutá a samozachytávacia kŕmna zábrana, polymérbetónový žľab, ležoviskové boxy, vyhrievané napájačky, elektrické čistiace kefy, brány a hradenie, U-profily, vysokotlakové hmlové chladenie a preplach. Vrátane príslušenstva, montáže v nižšie uvedenom rozsahu, odskúšania, spustenia, zaškolenia a dopravy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	2  Kŕmny stôl a predsunutá kŕmna zábrana

	Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika; oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky.
	23 ks
	doplní uchádzač

	Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″; upevňovacia garnitúra 2″ – 2″.
	21 ks uchytení;
21 ks garnitúr
	doplní uchádzač

	Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyče  vrátane príslušenstva.
	 120 m
	doplní uchádzač

	Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm; zaistenie s platňou a upevnením; univerzálny záves na stojku, U-profil alebo stenu.
	2 ks dverí;
2 ks zaistení;
2 páry závesov
	doplní uchádzač

	Dvojzložkový ochranný náter na pozinkované diely, balenie 1 kg; montážny materiál a malé diely.
	3 balenia;
1 súprava
	doplní uchádzač

	3  Kŕmny stôl a samozachytávacia zábrana

	Samozachytávacia zábrana pre dojnice, rúrový systém 6/4″, šírka miesta nastaviteľná 81 – 101 cm, otvor 18 – 22 cm; možnosť individuálneho zaistenia.
	9 ks zábran
	doplní uchádzač

	Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou; uchytávacia garnitúra zábrany 6/4″ na priamu stojku 2″.
	5 ks stojok;
4 ks garnitúr
	doplní uchádzač

	Balík rúr dĺžky 600 cm pre kŕmnu mrežu 6/4″; uzáver kŕmnej mreže 6/4″; prvok individuálneho zaistenia pre rúry 5/4″ a 1″.
	2 balíky;
1 ks uzáveru;
1 ks zaistenia
	doplní uchádzač

	Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm; zaistenie s platňou a upevnením; ochranný náter na pozinkované diely, 
	1 ks dverí;
1 ks zaistenia;
1 balenie
	doplní uchádzač

	4  Žľab na kŕmnom stole

	Polymérbetónový žľab pre hovädzí dobytok, dĺžka segmentu 1 m, výška 25 cm.
	72 ks / 72 m
	doplní uchádzač

	Lepidlo / výplňový tmel vhodný pre polymérbetónové žľaby, balenie 1 kg.
	8 balení
	doplní uchádzač

	5  Ležoviskové boxy

	Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, 
	52 ks
	doplní uchádzač

	Samonosný dvojitý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, dĺžka 500 – 510 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, 
	31 ks
	doplní uchádzač

	Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou pre ležoviskové rámy 2″, vrátane pozinkovaného montážneho materiálu; zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ na šijovú zábranu.
	114 ks pätiek;
114 ks garnitúr
	doplní uchádzač

	Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyče dĺžky 6 m vrátane príslušenstva; stenová konzola pre rúru 6/4″.
	44 ks / 264 m;
22 ks konzol
	doplní uchádzač

	Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu; uchytenie hrudnej dosky pre boxy 2″ a 6/4″ na každej pätke; 
	14 ks L-uchytení;
114 ks uchytení;
1 súprava dielov
	doplní uchádzač

	6  Ležoviskové boxy pre problémové kravy

	Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, 
	4 ks
	doplní uchádzač

	Samonosný dvojitý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, dĺžka 500 – 510 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm,
	1 ks
	doplní uchádzač

	Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou vrátane pozinkovaného montážneho materiálu; zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ na šijovú zábranu.
	6 ks pätiek;
6 ks garnitúr
	doplní uchádzač

	Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyče dĺžky 6 m s príslušenstvom; stenová konzola pre rúru 6/4″.
	4 ks / 24 m;
10 ks konzol
	doplní uchádzač

	Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu; uchytenie hrudnej dosky pre boxy 2″ a 6/4″ na každej pätke
	6 ks L-uchytení;
6 ks uchytení
	doplní uchádzač

	7  Vaňové napájačky a ochrana proti zamrznutiu

	Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 230 cm.
	6 ks
	doplní uchádzač

	Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 140 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Prídavné vyhrievanie pre napájačku 200 – 230 cm, 2 × 180 W, 24 V; prídavné vyhrievanie pre napájačku 100 – 140 cm, 180 W, 24 V.
	6 ks (2 × 180 W);
1 ks (180 W)
	doplní uchádzač

	Ohrev ventilu 7 W; ochranný plech vonkajších vedení napájačky; sada nôh, 4 ks v sade; nerezová upevňovacia kotva M12 × 105/5-40, materiál V4A.
	7 ks ohrevov;
7 ks plechov;
7 sád nôh;
42 ks kotiev
	doplní uchádzač

	Ochrana prívodného oceľového potrubia proti zamrznutiu, 24 V / 20 W, dĺžka 2 m; hliníková lepiaca páska na rozvod tepla, šírka 50 mm, dĺžka rolky 50 m.
	7 ks ohrevov;
2 rolky pásky
	doplní uchádzač

	Transformátor 400 W / 24 V pre vyhrievané napájačky; termostat so spínaním 230 V / 16 A, rozsah nastavenia −10 až +40 °C;
	7 ks traf;
2 ks termostatov;
	doplní uchádzač

	8  Elektrické čistiace kefy

	Elektrická čistiaca kefa pre hovädzí dobytok, výkon 0,37 kW; pozinkovaný I-nosník IPE 360 × 170 × 8 mm na uchytenie.
	2 ks kief;
5 m nosníka
	doplní uchádzač

	9  Brány a hradenie

	Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	3 ks
	doplní uchádzač

	Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	3 ks
	doplní uchádzač

	Teleskopická deliaca brána s 3 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm; výplň 3-rúrových brán.
	2 ks brán;
2 ks výplní
	doplní uchádzač

	Teleskopická deliaca brána s 2 + 1 rúrami, dĺžka 4,00 – 5,70 m; spodná rúra výkyvná, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 1,50 – 2,20 m; oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu; zámok teleskopickej brány s 2 alebo 3 rúrami; zaistenie s platňou a upevnením.
	5 párov závesov;
11 ks zámkov;
22 ks zaistení
	doplní uchádzač

	Stojka 2½″ × 1 690 mm na zabetónovanie, oceľová rúra Ø 76/3,65 mm s výstužnou objímkou; rúrová stojka 2″ × 1 900 mm, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou.
	4 ks (1 690 mm);
1 ks (1 900 mm)
	doplní uchádzač

	Priama rúrová stojka 2″ × 1 600 mm na kotvenie hmoždinkami, oceľová rúra Ø 60/3,2 mm; pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm,  
	6 ks stojok;
 18 m rúr
	doplní uchádzač

	Kompletná T-spojka 60/60; stenová konzola na uchytenie rúry 2″; stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 × 2 000 mm pre teleskopickú bránu do dĺžky 6,7 m; záves pre profilovú stojku 120/120 alebo 150/150.
	14 ks T-spojok;
8 ks konzol;
5 ks stojok;
5 ks závesov
	doplní uchádzač

	Dvojzložkový ochranný náter na pozinkované diely
	1 balenie;
	doplní uchádzač

	10  U-profily

	Pozinkované U-vedenie 60 × 40 × 60 × 4 mm, 
	 156 m
	doplní uchádzač

	11  Vysokotlakové hmlové chladenie

	Čerpacia jednotka, tlak 70 bar, prietok 21 l/min, kapacita pre 250 trysiek; kompenzačný modul na prípojnej rúre; stenová montážna sada čerpadla; sada pripojenia agregátu na vodovod.
	1 ks čerpadla;
1 ks modulu;
1 sada montáže;
1 sada pripojenia
	doplní uchádzač

	Dotykové ovládanie vysokotlakového hmlového chladenia, rozmery 26 × 17 × 9 cm; snímač vlhkosti a teploty, výstup 0 – 10 V, rozsah 0 – 100 % relatívnej vlhkosti a −40 až +60 °C; priama káblová zásuvka M12, 4-pólová, s 20 m PUR káblom.
	1 ks ovládania;
1 ks snímača;
1 ks zásuvky
	doplní uchádzač

	Centrálna filtračná jednotka so 4 filtrami, vrátane ventilu ½″ a manometra, mosadzné vyhotovenie.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Nerezová rúra s otvormi pre trysky, Ø 12 mm, dĺžka 6 m, 6 jednostranných pozícií trysiek; nerezová rúra s otvormi pre trysky, Ø 12 mm, dĺžka 6 m, 6 obojstranne usporiadaných pozícií trysiek.
	24 ks / 144 m;
12 ks / 72 m
	doplní uchádzač

	Spojovacia nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m; rúrová spojka / objímka 12 – 15 mm s gumovou vložkou na kotvenie hmoždinkami.
	9 ks / 54 m rúr;
35 ks objímok
	doplní uchádzač

	Nerezová tryska 0,2 pre hmlové chladenie; nerezová záslepka otvorov trysiek.
	220 ks trysiek;
20 ks záslepiek
	doplní uchádzač

	Nerezový priamy skrutkový spoj G12; nerezový L-skrutkový spoj W12; nerezový T-skrutkový spoj T12.
	42 ks G12;
8 ks W12;
2 ks T12
	doplní uchádzač

	Kompletná sada guľového ventilu ⅜″ vrátane koncového skrutkovania a priechodky; nerezový závesný hák dĺžky 50 cm; 
	3 sady ventilov;
200 ks hákov;
	doplní uchádzač

	12  Preplach haly M2

	Tlakové potrubie DN 150, PN 8, dodávané v tyčiach dĺžky 5 m.
	45 m / 9 tyčí
	doplní uchádzač

	Koleno 45°, DN 150; koleno 90°, DN 150; lepiaca spojka DN 150, dĺžka 260 mm.
	4 ks (45°);
3 ks (90°);
2 ks spojok
	doplní uchádzač

	PVC lepidlo, balenie 1 kg; čistiaci prostriedok na PVC, balenie 1 l.
	2 balenia lepidla;
1 balenie čističa
	doplní uchádzač

	Nerezový držiak potrubia Ø 150 mm s variabilnou vzdialenosťou od steny; nerezový držiak potrubia Ø 150 mm so vzdialenosťou od steny 10 cm;
	4 ks variabilných;
15 ks (10 cm);
	doplní uchádzač

	13  Montáž doprava a záruka

	Montáž kŕmnych zábran, ležovísk, brán, hradenia a napájačiek. Bez osadenia stojok určených na zabetónovanie a bez aplikácie ochranného náteru. Montáž polymérbetónového žľabu nie je súčasťou dodávky.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Montáž vysokotlakového hmlového chladenia.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Montáž preplachu haly M2.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Odskúšanie, spustenie zariadení a zaškolenie obsluhy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Doprava celej dodávky. Podklad počíta s 2 dopravami; uchádzač zahrnie dopravu všetkých požadovaných položiek do celkovej ceny.
	Kompletná doprava
	doplní uchádzač

	Záruka na dodané zariadenia.
	Min. 12 mesiacov
	doplní uchádzač



	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
	doplní uchádzač



	Cena spolu bez DPH (EUR)
	doplní uchádzač

	DPH 23%
	doplní uchádzač

	Cena spolu s DPH (EUR)
	doplní uchádzač



Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky  sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne požadované parametre. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia je uchádzač povinný v ponuke uviesť zoznam ponúkaných ekvivalentov a preukázať, že každý ponúkaný ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre




V ...................................., dňa .......................			                        .............................................
         Meno a podpis štatutárneho orgánu/splnomocnenej  osoby uchádzača
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Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)    

Identifikačné údaje uchádzača  

Obchodné meno uchádzača    doplní uchádzač  

Sídlo uchádzača    doplní uchádzač  

IČO    doplní uchádzač  

DIČ    doplní uchádzač  

IČ DPH    doplní uchádzač  

Kontaktná osoba    doplní uchádzač  

Telef o nický kontakt    doplní uchádzač  

E - mail    doplní uchádzač  

   

Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky  

Názov obstarávateľa:  POĽNOTREND Trebišov, a. s., Čerjaky 1095, 075 15 Trebišov, IČO: 36188760  

Názov projektu:  Investície do poľnoho s podárskeho podniku POĽNOTREND Trebišov, a. s.  

Názov predmetu zákazky:  TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HALY M2 PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK BEZ VÝBEHU  

Poskytovateľ:  Pôdohospodárska platobná agentúra  

Program:  Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027)  

Oblasť:  Rozvoj vidieka SP SPP 2023 – 2027  

Typ intervencie:  INVEST(73 - 74)  –   Investície vrátane investícií do zavlažovania  

Intervencia:  73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch  

Kód výzvy:  7/SP/2026 - 73.4.  

  Pokyny pre vypracovanie ponuky:   V st ĺ pci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom    "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.    

Názov: Technologické vybavenie haly M2 pre hovädzí dobytok bez výbehu  (1 komplet)  

Technická špecifikácia  –   opis zariadenia, požadované technické parametre  Ponuka uchádzača  

Položka a požadovaný technický opis  Množstvo /  požiadavka  Uviesť áno/nie , resp.  špecifikácia  

1  Rozsah a účel dodávky  

Dodávka technologického vybavenia ,   predsunutá a samozachytávacia kŕmna  zábrana, polymérbetónový žľab, ležoviskové boxy, vyhrievané napájačky,  elektrické čistiace kefy, brány a hradenie, U - profily, vysokotlakové hmlové  chladenie a preplach. Vrátane príslušenstva, montáže v nižšie uvedenom  r ozsahu, odskúšania, spustenia, zaškolenia a dopravy.  1 komplet  doplní uchádzač  

2  Kŕmny stôl a predsunutá kŕmna zábrana  

Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika; oceľová rúra Ø 60/4,5  mm vrátane výstužnej objímky.  23 ks  doplní uchádzač  

Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″; upevňovacia  garnitúra 2″  –   2″.  21 ks uchytení;   21 ks garnitúr  doplní uchádzač  

Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyče  vrátane príslušenstva.    120 m  doplní uchádzač  

Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm; zaistenie  s platňou a upevnením; univerzálny záves na stojku, U - profil alebo stenu.  2 ks dverí;   2 ks zaistení;   2 páry závesov  doplní uchádzač  

