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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1 STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je výstavba 8-miestnej kabínkovej lanovej dráhy na Martinské hole s celoročným využitím vrátane súvisiacej technickej infraštruktúry priamo spojenej s jej prevádzkou, najmä prípojok inžinierskych sietí. Predmet zákazky pozostáva z technologickej a stavebnej časti odpojiteľnej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s 8-miestnymi kabínami s úrovňovým nástupom, údolnej a vrcholovej stanice vrátane sociálneho zázemia pre pracovníkov obsluhy a súvisiacej inžinierskej činnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v rozsahu potrebnom na kolaudáciu a riadne užívanie stavby, ako aj vypracovanie a odovzdanie prevádzkových predpisov, predpisov pre obsluhu, údržbu, vykonávanie skúšok a technickej dokumentácie elektrických a hydraulických prvkov v slovenskom jazyku. Požadovaná kabínková lanovka musí byt’ nová, nepoužívaná, nerepasovaná.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí tento Zväzok 3 – Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvorí Zväzok 2 – Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

Východiskové údaje:
Názov  stavby:   ,,Výstavba lanovej dráhy na Martinské hole "
Investor: Mesto Martin
Miesto stavby: Martinské hole, mestská časť Podháj -Stráne - katastrálne územie   
            mesta Martin
Projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom PROMT, s.r.o. 05/2007
Projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom PROMT, s.r.o. 03/2008
Projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom Ateliér AAE, s.r.o. Zmena stavby pred dokončením 12/2010
Projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom Hplus, a.s. 11/2019
Projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom Hplus, a.s. 12/2023
Stavebné povolenie č. j. 4417/07-ŠSÚ/S-Pč zo dňa 7. 1. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 1. 2008 vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením  č. j. 2008/08-ŠSÚ/S-Pč zo dňa 21.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.6.2008, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. j. 36/10-S4-S/Pč zo dňa 3.3.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.4.2010, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. j. 1328/11-S4-S/Ta zo dňa 14.4.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.5.2011, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o povolení zmeny časti stavby pred dokončením  č. j. 1499/11-S4-S/Ta zo dňa 6.6.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.7.2011, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. j. 2994/13-S4-S/Ta zo dňa 20.5.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.6.2013, vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením  č. j. 06732/2020/SŽDD/63300 zo dňa 13.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.9.2020, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Členenie stavby na nasledovné stavebné súbory:. SO 01 Kabínková lanovka, SO 010 Údolná stanica, SO 013 Prípojka vodovodu, SO 014 Splašková kanalizácia, SO 017 NN káblový prívod pre SO 010, SO 018 VN prívod a trafostanica, SO 020 Vrcholová stanica, SO 023 Prípojka vodovodu, SO 024 Splašková kanalizácia, SO 026 VN prípojka a technológia trafostanice, SO 029 Zmena stavby 2.
2 POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
1 
Požiadavky na Stavebnú časť
Stavba je členená na nasledovné stavebné súbory:
SO 01		Kabínková lanovka		
SO 010		Údolná stanica									
SO 013		Prípojka vodovodu								
SO 014		Splašková kanalizácia								
SO 017		NN káblový prívod pre SO 010						
SO 018		VN prívod a trafostanica							
SO 020		Vrcholová stanica								
SO 023		Prípojka vodovodu								
SO 024		Splašková kanalizácia								
SO 026		VN prípojka a technológia trafostanice						
SO 029		Zmena stavby 2								

Požiadavky na Technologickú časť
Odpojiteľná jednolanová obežná lanová dráha s 8-miestnymi kabínami s úrovňovým nástupom.
Technické údaje:
Typ KLD:				8-miestna kabínková lanovka
Ťažná vetva:				ľavá
Poháňacia stanica:			hore
Napínacia stanica:			dole
Vratná stanica:				dole
Vodorovná dĺžka:			2 537,55 m
				
Prevýšenie:				687,00 m
Priemerný sklon:			27,07 %
Maximálny sklon lana: 		70,62 %
Šikmá dĺžka: 				2 654,74 %
Dĺžka lana: 				5 379,41 m
Rozchod lana na trati: 			5,20 m
Prepravná kapacita – ťažná vetva: 	100 %
Prepravná kapacita – vratná vetva: 	100 %
Dopravná rýchlosť v stanici: 		max. 0,25 m/s
Dopravný uvažovaný výkon: 		min. 997 os/h
Dodací objem elektrického a mechanického vybavenia sa skladá z poháňacej stanice, vratnej stanice, elektrického vybavenia, podpier s kladkovými batériami, dopravného lana, dopravných prostriedkov, náhradných dielov, náradia a príslušenstva, technické spracovanie, náklady na dopravu a šéfmontáž podľa zoznamu výkonov.

Rozsah záväznosti projektovej dokumentácie
Projektová dokumentácia poskytnutá ako súčasť súťažných podkladov bola vypracovaná v minulosti a predstavuje východiskový podklad na vymedzenie priestorového usporiadania stavby podľa požiadaviek uvedených v bode 2.1 a 2.2 opisu predmetu zákazky a jej základných parametrov. Vzhľadom na čas jej spracovania, ako aj na jej obsah, keďže projektová dokumentácia bola spracovaná pre konkrétny typ lanovej dráhy, sa nevyžaduje prevzatie všetkých v nej uvedených technických a technologických riešení, zariadení, materiálov a jednotlivých položiek v nezmenenej podobe. Pri spracovaní ponuky je preto potrebné projektovú dokumentáciu posudzovať spolu s požiadavkami uvedenými v tomto opise predmetu zákazky a v ostatných súčastiach súťažných podkladov.
Za záväzné parametre projektovej dokumentácie, ktoré musia byť pri návrhu riešenia aj pri realizácii predmetu zákazky dodržané, sa považujú:
1. polohopisné riešenie stavby, najmä jej smerové vedenie a poloha jednotlivých stavebných objektov v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou,
2. výškopisné riešenie stavby, najmä výškové osadenie a výškové úrovne jednotlivých stavebných objektov podľa projektovej dokumentácie,
3. umiestnenie a rozmery údolnej stanice podľa projektovej dokumentácie,
4. umiestnenie a rozmery vrcholovej stanice podľa projektovej dokumentácie,
5. počet stĺpov určený projektovou dokumentáciou.
Uvedené parametre tvoria záväzný priestorový a konštrukčný rámec, ktorému musí uchádzač prispôsobiť ponúkané technické a technologické riešenie. Odlišné riešenie ostatných prvkov nesmie viesť k zmene záväzného polohopisného a výškopisného usporiadania stavby, umiestnenia ani rozmerov údolnej a vrcholovej stanice alebo počtu stĺpov.
Ostatné technické a technologické riešenia uvedené v pôvodnej projektovej dokumentácii možno prispôsobiť ponúkanej technológii, pokiaľ tým bude zabezpečené splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky výslovne stanovených v súťažných podkladoch. Možnosť takéhoto prispôsobenia sa nevzťahuje na požiadavky, ktoré sú v opise predmetu zákazky alebo v iných súčastiach súťažných podkladov označené ako záväzné alebo minimálne požadované. Samotné uvedenie konkrétneho zariadenia, materiálu alebo technického riešenia v pôvodnej projektovej dokumentácii preto neznamená povinnosť jeho použitia, ak jeho záväznosť nevyplýva z uvedených požiadaviek.
Uchádzač vo svojej ponuke identifikuje navrhované odlišnosti od pôvodnej projektovej dokumentácie a opíše ich tak, aby bolo možné posúdiť zachovanie záväzných parametrov a splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Ponúkané riešenie musí tvoriť úplný, funkčný a vzájomne kompatibilný celok vrátane všetkých súčastí potrebných na jeho riadnu a bezpečnú prevádzku.

Osobitné technické, prevádzkové a environmentálne požiadavky na predmet zákazky:
Lanová dráha musí byť určená na celoročné využitie.
Pri výstavbe dodržiavať architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové minimum bezbariérovej architektúry v zmysle platnej legislatívy.
Prístupnosť projektu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude zabezpečená bezbariérovým riešením prístupu k lanovej dráhe, nástupu a výstupu z kabín, ako aj samotného využívania lanovej dráhy. Prístup od prístupovej komunikácie k údolnej stanici a následne k nástupnému priestoru lanovej dráhy bude riešený tak, aby umožňoval bezpečný a bezbariérový pohyb osôb so zdravotným postihnutím  vrátane osôb používajúcich invalidný vozík. Súčasťou riešenia sú spevnené plochy zabezpečujúce peší prístup k lanovej dráhe. Nástup a výstup z kabín lanovej dráhy bude riešený úrovňovo a bezbariérovo, bez potreby prekonávania schodov alebo iných výškových bariér. Stavebné riešenie obsahuje prehĺbenie, ktorým sa vytvárajú podmienky na výškové vyrovnanie úrovne nástupu na lanovú dráhu s podlahou kabíny. Toto riešenie  umožní bezpečný a komfortný nástup a výstup osobám používajúcim invalidný vozík, ako aj ďalším osobám so zníženou pohyblivosťou. Kabíny budú zároveň vybavené sklopnými sedadlami, ktoré umožnia variabilné usporiadanie vnútorného priestoru kabíny a vytvorenie dostatočného priestoru pre osoby na invalidnom vozíku atď. Bezbariérové riešenie bude zabezpečené tak v údolnej, ako aj vo vrcholovej stanici, čím bude vytvorená súvislá prístupná trasa od príchodu k lanovej dráhe, cez nástup a využitie lanovej dráhy až po výstup v cieľovej stanici.
Všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (V prípade, že spotrebič vody nie je v rámci daného registra evidovaný, podmienku je možné preukázať aj na základe spotreby vody posudzovaného spotrebiča a to tak, že jeho spotreba musí byť zhodná alebo lepšia ako u spotrebičov evidovaných v rámci 2. triedy v registri certifikovaných spotrebičov EU Water Label.) (EU Water Label - https://uwla.eu ). 
Minimálne 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) vyprodukovaného na stavenisku musí byť recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ túto podmienku preukazuje po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom: 
i. doklad o odovzdaní stavebných odpadov spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 10 s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje: 
· identifikáciu odovzdávajúceho– pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác), 
· identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza, 
· identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad
preberá, 
· identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov), 
· spôsob nakladania s odpadom, 
· dátum odovzdania odpadu, 
· sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených). 
ii. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.: 
· súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo 
· registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu). 
Ak by sa počas realizácie odstraňoval azbest, odstránenie môže realizovať iba osoba s príslušným oprávnením ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. Zhotoviteľ predloží potvrdenie o odovzdaní odpadu obsahujúcom azbest fyzickej/právnickej osobe, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti a zároveň kópiu oprávnenia fyzickej/právnickej osoby na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR v zmysle § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. 
Musia sa vykonať všetky zmierňujúce a kompenzačné opatrenia na ochranu životného prostredia, ak vyplývajú z procesu EIA. Natura 2000: Ak stanovisko MŽP SR obsahuje podmienky pre realizáciu, musia byť záväznou súčasťou podmienok zhotoviteľa. Všetky záväzné podmienky a opatrenia z platného EIA dokumentu musia byť prenesené do technických podmienok a ZoD, pokiaľ sa týkajú realizácie stavby.
Zhotoviteľ musí vedieť objednávateľovi poskytnúť všetky technické listy, certifikáty, vyhlásenia o zhode, doklady o odpadoch a ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie DNSH voči MIRRI.

Ostatné požiadavky:
· Zastrešenie dolnej a hornej stanice vyhotovené ako úplne zastrešené vrátane podhľadov s vjazdovými otvormi do stanice v hornej stanici, ktoré sú mimo prevádzky uzatvárateľné
· Parkovanie všetkých dopravných prostriedkov v hornej a dolnej stanici
· Podzemné vedenie káblov (ovládací, zabezpečovací) v chráničkách odolných voči hlodavcom, čiastočne vzduchom (prvých približne 500 m)
Nevyhnutné služby spojené s dodávkou tovaru, šéfmontážou a údržbou:
· Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy k užívaniu a údržbe lanovej dráhy výrobcom lanovej dráhy
· Odovzdanie komplexnej agendy vrátane návodu k obsluhe v slovenskom jazyku v tlačenej a elektronickej verzii.
· Odovzdanie prehlásenia o zhode výrobku
· Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
· Zabezpečenie dodávania prevádzkovo – spotrebných dielov a súčiastok na zaistenie plnohodnotných vlastností lanovej dráhy pri jej prevádzke
· Vykonávanie kontrolnej a diagnostickej činnosti pri prevádzke lanovej dráhy podľa potrieb prevádzkovateľa
Základné technické požiadavky kladené na kabínkovú lanovku, ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky:
· Dodanie 8 - miestnej kabínkovej lanovky, vyžaduje sa bezbariérový nástup,
· Umiestnenie lyží mimo kabínky, umiestnenie bicyklov v kabínke aj mimo kabínky, systém vetrania, dodávka 2 ks nákladných kabín alebo možnosť úpravy osobnej kabíny na kabínu nákladnú,
· Tlmenie vibrácií a náklonu kabínky vo vetre,
· Pohon v hornej stanici,
· Integrovaná plošina pre údržbu a skúšky v hornej stanici,
· Kontrola lana na lanových kotúčoch, kladkách a zabezpečenie proti vypadnutiu lana z lanových kotúčov a kladiek,
· Elektronická a mechanická kontrola pripnutia spínacieho aparátu na lano. Kontrola zvernej sily,
· Prvá skratka lana súčasťou ceny,
· Obsluha lanovky z jedného miesta (bez ohľadu na umiestnenie poháňacej stanice),
· Možnosť ovládania lanovky, aj pri jednej neobsadenej stanici (buď vratná, alebo poháňacia stanica),
· Diaľková správa (dostupnosť),
· Protikorózna ochrana,
· Súlad so všetkými ustanoveniami CEN a slovenskými predpismi a normami,
· Vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie, predpisov pre obsluhu, údržbu, skúšky a popis elektro a hydraulických prvkov v slovenskom jazyku,
· Schválenie zariadenia do prevádzky štátnymi orgánmi,

· Napájanie pohonu lanovej dráhy z dvoch zdrojov. Silová časť osobitne (motor) a ostatné osobitne( ovládanie, riadenie, velín a pod., ...)
· Odolnosť zariadenia voči prerušeniu prevádzky z technických príčin (snímače opotrebenia).
Ďalšie technické požiadavky kladené na komponenty lanovej dráhy:
· Systém regulácie akceleračnej a deceleračnej zóny,
· Systém kontroly polohy a prejazdu vozňa v stanici, antikolízny systém,
· Systém ovládania a kontroly lanovej dráhy,
· Systém kontroly odopnutia a pripnutia spínacieho aparátu na lano,
· Systém regulácie rozstupu kabíniek v trase,
· Systém núdzového pohonu, regulácie rýchlosti, systém bezpečnostných funkcií pri núdzovej prevádzke,
· Protikorózna ochrana konštrukcie staníc, garáže, trasy, závesu kabín.
Požiadavky na prevádzku lanovej dráhy:
· Dodávka servisného vozňa, inštalácia servisných plošín pre údržbu staníc,
· Dodávka zriadenie pracoviska pre údržbu a skúšky spínacieho aparátu (potreba špeciálnych kontrol a skúšok počas životnosti),
· Záručná doba jednotlivých komponentov (elektromotor, prevodovka, elektro inštalácia, spínacie aparáty, kabínky, lano, vyloženia kladiek a lanových kotúčov...),
· Dodávka pomôcky pre prevádzku v noci ako súčasť dodávky zariadenia,
· Dodávka zariadenia na evakuáciu cestujúcich z vozňov v trati a možnosť transportu zranených lyžiarov do dolnej stanice.
Technické a kvalitatívne požiadavky:
1. Uchádzač dodá tovar, ktorý musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám v zmysle Vyhlášky MŽP SR. č. 532/2002 Z. z., oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a CEN normám.
2. Všetky výrobky, komponenty, spojovacie a pomocné materiály musia vyhovovať Európsky technickým normám.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č.396/2006 Z. z..
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ČASŤ 2.1	VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky
	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia

Uchádzač uvedie 
Áno/Nie


	Výstavba lanovej dráhy na Martinské hole

	Ostatné požiadavky

	Zastrešenie dolnej a hornej stanice vyhotovené ako úplne zastrešené vrátane podhľadov s vjazdovými otvormi do stanice v hornej stanici, ktoré sú mimo prevádzky uzatvárateľné
	
(doplní uchádzač)

	Parkovanie všetkých dopravných prostriedkov v hornej a dolnej stanici
	
(doplní uchádzač)

	Podzemné vedenie káblov (ovládací, zabezpečovací) v chráničkách odolných voči hlodavcom, čiastočne vzduchom (prvých približne 500 m)
	
(doplní uchádzač)

	Nevyhnutné služby spojené s dodávkou tovaru, šéfmontážou a údržbou

	Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy k užívaniu a údržbe lanovej dráhy výrobcom lanovej dráhy
	
(doplní uchádzač)

	Odovzdanie komplexnej agendy vrátane návodu k obsluhe v slovenskom jazyku v tlačenej a elektronickej verzii
	
(doplní uchádzač)

	Odovzdanie prehlásenia o zhode výrobku
	
(doplní uchádzač)

	Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu
	
(doplní uchádzač)

	Zabezpečenie dodávania prevádzkovo – spotrebných dielov a súčiastok na zaistenie plnohodnotných vlastností lanovej dráhy pri jej prevádzke
	
(doplní uchádzač)

	Vykonávanie kontrolnej a diagnostickej činnosti pri prevádzke lanovej dráhy podľa potrieb prevádzkovateľa
	
(doplní uchádzač)

	Základné technické požiadavky kladené na kabínkovú lanovku, ktorá musí spĺňať nasledovné požiadavky

	Dodanie 8 - miestnej kabínkovej lanovky, vyžaduje sa bezbariérový nástup
	
(doplní uchádzač)

	Umiestnenie lyží mimo kabínky, umiestnenie bicyklov v kabínke aj mimo kabínky, systém vetrania, dodávka 2 ks nákladných kabín alebo možnosť úpravy osobnej kabíny na kabínu nákladnú
	
(doplní uchádzač)

	Tlmenie vibrácií a náklonu kabínky vo vetre
	
(doplní uchádzač)

	Pohon v hornej stanici
	
(doplní uchádzač)

	Integrovaná plošina pre údržbu a skúšky v hornej stanici
	
(doplní uchádzač)

	Kontrola lana na lanových kotúčoch, kladkách a zabezpečenie proti vypadnutiu lana z lanových kotúčov a kladiek
	
(doplní uchádzač)

	Elektronická a mechanická kontrola pripnutia spínacieho aparátu na lano. Kontrola zvernej sily
	
(doplní uchádzač)

	Prvá skratka lana súčasťou ceny
	
(doplní uchádzač)

	Obsluha lanovky z jedného miesta (bez ohľadu na umiestnenie poháňacej stanice)
	
(doplní uchádzač)

	Možnosť ovládania lanovky, aj pri jednej neobsadenej stanici (buď vratná, alebo poháňacia stanica)
	
(doplní uchádzač)

	Diaľková správa (dostupnosť)
	
(doplní uchádzač)

	Protikorózna ochrana
	
(doplní uchádzač)

	Súlad so všetkými ustanoveniami CEN a slovenskými predpismi a normami
	
(doplní uchádzač)

	Vypracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie, predpisov pre obsluhu, údržbu, skúšky a popis elektro a hydraulických prvkov v slovenskom jazyku
	
(doplní uchádzač)

	Schválenie zariadenia do prevádzky štátnymi orgánmi
	
(doplní uchádzač)

	Napájanie pohonu lanovej dráhy z dvoch zdrojov. Silová časť osobitne (motor) a ostatné osobitne( ovládanie, riadenie, velín a pod., ...)
	
(doplní uchádzač)

	Odolnosť zariadenia voči prerušeniu prevádzky z technických príčin (snímače opotrebenia)
	
(doplní uchádzač)

	Ďalšie technické požiadavky kladené na komponenty lanovej dráhy

	Systém regulácie akceleračnej a deceleračnej zóny
	
(doplní uchádzač)

	Systém kontroly polohy a prejazdu vozňa v stanici, antikolízny systém
	
(doplní uchádzač)

	Systém ovládania a kontroly lanovej dráhy
	
(doplní uchádzač)

	Systém kontroly odopnutia a pripnutia spínacieho aparátu na lano
	
(doplní uchádzač)

	Systém regulácie rozstupu kabíniek v trase
	
(doplní uchádzač)

	Systém núdzového pohonu, regulácie rýchlosti, systém bezpečnostných funkcií pri núdzovej prevádzke
	
(doplní uchádzač)

	Protikorózna ochrana konštrukcie staníc, garáže, trasy, závesu kabín
	
(doplní uchádzač)

	Požiadavky na prevádzku lanovej dráhy

	Dodávka servisného vozňa, inštalácia servisných plošín pre údržbu staníc
	
(doplní uchádzač)

	Dodávka zriadenie pracoviska pre údržbu a skúšky spínacieho aparátu (potreba špeciálnych kontrol a skúšok počas životnosti)
	
(doplní uchádzač)

	Záručná doba jednotlivých komponentov (elektromotor, prevodovka, elektro inštalácia, spínacie aparáty, kabínky, lano, vyloženia kladiek a lanových kotúčov...)
	
(doplní uchádzač)

	Dodávka pomôcky pre prevádzku v noci ako súčasť dodávky zariadenia
	
(doplní uchádzač)

	Dodávka zariadenia na evakuáciu cestujúcich z vozňov v trati a možnosť transportu zranených lyžiarov do dolnej stanice
	
(doplní uchádzač)

	Technické a kvalitatívne požiadavky

	Uchádzač dodá tovar, ktorý musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám v zmysle Vyhlášky MŽP SR. č. 532/2002 Z. z., oborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a CEN normám
	
(doplní uchádzač)

	Všetky výrobky, komponenty, spojovacie a pomocné materiály musia vyhovovať Európsky technickým normám
	
(doplní uchádzač)

	Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť
	
(doplní uchádzač)

	Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č.396/2006 Z. z..
	
(doplní uchádzač)





V ..........................., dňa .............................								         ...........................................................
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka osoby oprávnenej konať v mene uchádzača
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