Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)

	Identifikačné údaje uchádzača

	Obchodné meno uchádzača
	 doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača
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	Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky

	Názov obstarávateľa:
	AGREN, s.r.o.,Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36574902

	Názov projektu:
	Investície do poľnohospodárskeho podniku AGREN, s.r.o.

	Názov predmetu zákazky:
	TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HÁL PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE

	Poskytovateľ:
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	Program:
	Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027)

	Oblasť:
	Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027

	Typ intervencie:
	INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania

	Intervencia:
	73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch

	Kód výzvy:
	7/SP/2026-73.4.



Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

	1. časť: TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HALY 1 PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE

	Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre
	Ponuka uchádzača

	Položka a požadovaný technický opis
	Množstvo / požiadavka
	Uviesť áno/nie , resp. špecifikácia

	Rozsah a účel dodávky

	Dodávka vybavenia haly 1 pre hovädzí dobytok v Davidove: kŕmne zábrany a žľaby, ležoviskové boxy, napájačky, čistiace kefy, brány a hradenie, U-profily, robotický prihŕňač krmiva a vysokotlakové hmlové chladenie. Vrátane montáže v uvedenom rozsahu, spustenia, zaškolenia a dopravy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Predsunutá kŕmna zábrana

	1. Rúrová stojka 2″  do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky.
	24 ks
	doplní uchádzač

	2. Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″.
	23 ks
	doplní uchádzač

	3. Upevňovacia garnitúra 2″ – 2″.
	23 ks
	doplní uchádzač

	4. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm,  vrátane príslušenstva.
	20 ks
	doplní uchádzač

	5. Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm,
	1 ks
	doplní uchádzač

	6. Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu, s ochrannou rúrou
	1 pár
	doplní uchádzač

	7. Zaistenie s platňou a upevnením.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Samozachytávacia kŕmna zábrana

	8. Samozachytávacia zábrana pre dojnice, rúrový systém 6/4″, nastaviteľná šírka miesta 81 – 101 cm,
	23 ks
	doplní uchádzač

	9. Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky.
	13 ks
	doplní uchádzač

	10. Uchytávacia garnitúra samozachytávacej zábrany 6/4″ na priamu rúrovú stojku 2″.
	11 ks
	doplní uchádzač

	11. Stredová priečka pre kŕmnu mrežu 6/4″.
	2 ks
	doplní uchádzač

	12. Balík rúr dĺžky 600 cm pre kŕmnu mrežu 6/4″.
	4 ks
	doplní uchádzač

	13. Uzáver kŕmnej mreže 6/4″.
	2 ks
	doplní uchádzač

	14. Prvok samostatného zaistenia samozachytávacej zábrany na rúru 5/4″ a 1″.
	2 ks
	doplní uchádzač

	15. Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	16. Zaistenie s platňou a upevnením.
	2 ks
	doplní uchádzač

	Žľab na kŕmnom stole bez montáže

	17. Lepidlo / výplňový tmel pre polymérbetónové žľaby, balenie 1 kg.
	11 balení
	doplní uchádzač

	18. Polymérbetónový žľab pre hovädzí dobytok, dĺžka segmentu 1 m.
	92 ks
	doplní uchádzač

	Ležoviskové boxy

	19. Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, vrátane predného uchytenia rúry. 
	125 ks
	doplní uchádzač

	20. Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou pre ležoviskový rám 2″, vrátane pozinkovaného montážneho materiálu.
	125 ks
	doplní uchádzač

	21. Zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ pre uchytenie šijovej zábrany, 
	125 ks
	doplní uchádzač

	22. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyč dĺžky 6 m, vrátane príslušenstva.
	56 ks
	doplní uchádzač

	23. Konzola na uchytenie rúry 6/4″ na stenu.
	32 ks
	doplní uchádzač

	24. Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu,
	16 ks
	doplní uchádzač

	25. Uchytenie hrudnej dosky pre ležoviskové boxy 2″ a 6/4″, uchytenie dreveného prahu na každej pätke.
	125 ks
	doplní uchádzač

	Napájačky a ochrana proti zamrznutiu

	26. Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 285 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	27. Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 190 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	28. Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 420 cm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	29. Prídavné vyhrievanie vaňovej napájačky, 2 × 180 W, 24 V. 
	3 ks
	doplní uchádzač

	30. Prídavné vyhrievanie pre vaňovú napájačku dĺžky 150 – 190 cm, 180 W, 24 V.
	1 ks
	doplní uchádzač

	31. Ohrev ventilu 7 W.
	4 ks
	doplní uchádzač

	32. Ochranný plech vonkajších vedení pre rýchlovýpustnú napájačku.
	4 ks
	doplní uchádzač

	33. Sada nôh pre rýchlovýpustnú napájačku, 4 ks v sade.
	4 súpravy
	doplní uchádzač

	34. Nerezová upevňovacia kotva M12 × 105/5-40, materiál V4A.
	24 ks
	doplní uchádzač

	35. Ochrana prívodného oceľového potrubia proti zamrznutiu, 24 V / 20 W, dĺžka 2 m.
	5 ks
	doplní uchádzač

	36. Hliníková lepiaca páska na rozvádzanie tepla vyhrievacieho vedenia,
	1 balenie
	doplní uchádzač

	37. Transformátor 400 W / 24 V pre vyhrievané napájačky.
	4 ks
	doplní uchádzač

	38. Transformátor 200 W / 24 V pre vyhrievané napájačky.
	1 ks
	doplní uchádzač

	39. Termostat, spínanie 230 V / 16 A, nastaviteľný rozsah −10 až +40 °C.
	1 ks
	doplní uchádzač

	40. Univerzálny držiak napájačky s ochranným oblúkom na priamu stojku 5/4″ – 2″, vrátane upevňovacieho materiálu.
	1 ks
	doplní uchádzač

	41. Vyhrievaná misková napájačka s nerezovým ventilom 3/4″, vyhrievacia špirála 80 W.
	1 ks
	doplní uchádzač

	42. Vyhrievanie ventilu 24 V / 5 W s termostatom, kábel dĺžky 3 m.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Elektrické čistiace kefy

	43. Elektrické čistiace zariadenie pre hovädzí dobytok, výkon 0,37 kW, 2 rotačné kefy v jednom zariadení.
	2 ks
	doplní uchádzač

	44. Stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 mm, dĺžka 3 000 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	45. Sada upevnenia čistiaceho zariadenia s 2 rotačnými kefami na stojku 120 × 120 mm.
	2 súpravy
	doplní uchádzač

	Brány a hradenie

	46. Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	11 ks
	doplní uchádzač

	47. Teleskopická deliaca brána s 3 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	48. Teleskopická deliaca brána s 2 + 1 rúrami, spodná rúra výkyvná, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	49. Teleskopická deliaca brána s 3 + 1 rúrami, spodná rúra výkyvná, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	50. Mrežové dvere 6/4″, dĺžka do 1,2 m, kolíkový zámok na oboch stranách.
	4 ks
	doplní uchádzač

	51. Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu, s ochrannou rúrou alebo bez nej. Jedna položka predstavuje pár.
	8 párov
	doplní uchádzač

	52. Výplň 3-rúrových brán.
	2 ks
	doplní uchádzač

	53. Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu, s ochrannou rúrou alebo bez nej. Jedna položka predstavuje pár 
	11 párov
	doplní uchádzač

	54. Zámok teleskopickej brány s 2 alebo 3 rúrami, prípadne teleskopickej brány pre mladý dobytok.
	17 ks
	doplní uchádzač

	55. Zaistenie s platňou a upevnením.
	36 ks
	doplní uchádzač

	56. Stojka 2½″ × 1 900 mm na zabetónovanie.
	1 ks
	doplní uchádzač

	57. Priama rúrová stojka 2″ × 1 600 mm na kotvenie, oceľová rúra Ø 60/3,2 mm.
	6 ks
	doplní uchádzač

	58. Rúrová stojka 2″ × 1 900 mm pri žľabovom múriku, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou.
	12 ks
	doplní uchádzač

	59. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyč dĺžky 6 m,
	18 ks
	doplní uchádzač

	60. Kompletná T-spojka 60/60.
	40 ks
	doplní uchádzač

	61. Kompletná krížová spojka 60/60/60.
	20 ks
	doplní uchádzač

	62. Konzola na uchytenie rúry 2″ na stenu.
	10 ks
	doplní uchádzač

	63. Stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 mm, dĺžka 2 000 mm, pre teleskopickú bránu do dĺžky 6,7 m.
	3 ks
	doplní uchádzač

	64. Záves pre profilovú stojku 120/120 alebo 150/150.
	3 ks
	doplní uchádzač

	Ochranný náter

	65. Dvojzložkový rýchloschnúci ochranný náter na pozinkované diely, balenie 6 kg; orientačná spotreba 0,5 kg/m², ochrana stojok na zabetónovanie.
	2 balenia
	doplní uchádzač

	U-profily

	66. Pozinkované U-vedenie 60 × 40 × 60 × 4 mm, dĺžka tyče 6 000 mm, pre priečny vyhŕňač alebo šípovú lopatu s lanovým pohonom bez čistiaceho kanála. Dodávka profilov, samotný vyhŕňač a pohon nie sú súčasťou tejto položky.
	32 ks
	doplní uchádzač

	Vysokotlakové hmlové chladenie

	67. Čerpacia jednotka vysokotlakového hmlového chladenia, tlak 70 bar, prietok 21 l/min, kapacita pre 250 trysiek.
	1 ks
	doplní uchádzač

	68. Kompenzačný modul na prípojnej rúre čerpadla.
	1 ks
	doplní uchádzač

	69. Stenová montážna sada pre čerpaciu jednotku.
	1 ks
	doplní uchádzač

	70. Dotykové ovládanie vysokotlakového hmlového chladenia, rozmery 26 × 17 × 9 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	71. Snímač vlhkosti a teploty, výstup 0 – 10 V, rozsah 0 – 100 % relatívnej vlhkosti a −40 až +60 °C, 4-pólový konektor M12.
	1 ks
	doplní uchádzač

	72. Priama káblová zásuvka M12, 4-pólová, s PUR káblom dĺžky 20 m.
	1 ks
	doplní uchádzač

	73. Centrálna filtračná jednotka so 4 filtrami, vrátane ventilu 1/2″ a manometra, mosadzné vyhotovenie.
	1 ks
	doplní uchádzač

	74. Nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, so 6 jednostrannými pozíciami trysiek pre hmlové chladenie.
	29 ks
	doplní uchádzač

	75. Nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, so 6 obojstranne usporiadanými pozíciami trysiek pre hmlové chladenie.
	13 ks
	doplní uchádzač

	76. Spojovacia nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, pre hmlové chladenie.
	6 ks
	doplní uchádzač

	77. Rúrová objímka 12 – 15 mm s gumovou vložkou,
	20 ks
	doplní uchádzač

	78. Nerezová tryska 0,2 pre hmlové chladenie.
	250 ks
	doplní uchádzač

	79. Nerezová záslepka otvoru trysky.
	25 ks
	doplní uchádzač

	80. Nerezový priamy skrutkový spoj G12 pre hmlové chladenie.
	45 ks
	doplní uchádzač

	81. Nerezový L-skrutkový spoj W12 pre hmlové chladenie.
	10 ks
	doplní uchádzač

	82. Nerezový T-skrutkový spoj T12 pre hmlové chladenie.
	2 ks
	doplní uchádzač

	83. Kompletná sada guľového ventilu 3/8″ vrátane koncového skrutkovania a priechodky.
	3 súpravy
	doplní uchádzač

	84. Nerezové oceľové lanko Ø 4 mm, konštrukcia 6 × 19.
	300 m
	doplní uchádzač

	85. Uchytenie oceľového lanka Ø 4 mm na stenu s napínacou sadou.
	6 súprav
	doplní uchádzač

	86. Záves z lanka Ø 2 mm pre rúrové vedenie.
	100 ks
	doplní uchádzač

	Robotický prihŕňač krmiva

	87. Robotický prihŕňač krmiva s nabíjacou stanicou a gyroskopom licenciou ovládania pre 1 používateľa; bez zásobníka na jadrové krmivo.
	1 ks
	doplní uchádzač

	88. Ručné ovládanie kompatibilné s dodávaným robotickým prihŕňačom krmiva.
	1 ks
	doplní uchádzač

	89. Druhá sada ultrazvukových snímačov pre obojstranné prihŕňanie krmiva, kompatibilná s dodávaným robotom.
	1 ks
	doplní uchádzač

	90. Dodatočná licencia na ovládanie robotického prihŕňača z 1 smartfónu alebo tabletu; kompatibilita s Androidom, v podklade minimálne Android 4.1.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Montáž a doprava

	91. Montáž kŕmnych zábran, ležovísk, brán, hradenia a napájačiek. Bez osadenia stojok na zabetónovanie a bez náteru stojok ochranným náterom. Bez montáže polymérbetónového žľabu.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	92. Montáž vysokotlakového hmlového chladenia.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	93. Montáž robotického prihŕňača krmiva.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	94. Odskúšanie, spustenie a zaškolenie obsluhy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	95. Doprava požadovaného vybavenia do miesta realizácie Davidov. Uchádzač zahrnie dopravu celého rozsahu do ceny; podklad počíta s 2 dopravami.
	2 ks
	doplní uchádzač

	96. Záruka na dodané zariadenia.
	Min. 12 mesiacov
	doplní uchádzač



Rozsah dodávky a súčinnosť zadávateľa: Výdreva, osadenie stojok na zabetónovanie, náter stojok a stavebné práce ani prípojné inštalácie vody, elektriny a plynu nie sú súčasťou dodávky. Technologické komponenty vyhrievania a chladenia uvedené v tabuľke sú súčasťou dodávky. Zadávateľ zabezpečí potrebnú mechanizáciu na vykládku a montáž. Montáž sa vykoná bez zvierat po ukončení stavebných prác, najskôr týždeň po betonáži. Uchádzač potvrdí vzájomnú kompatibilitu dodaných zariadení, príslušenstva a vyhrievania napájačiek.

	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
	doplní uchádzač



	Cena spolu bez DPH (EUR)
	doplní uchádzač

	DPH 23%
	doplní uchádzač

	Cena spolu s DPH (EUR)
	doplní uchádzač



Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky  sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne požadované parametre. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia je uchádzač povinný v ponuke uviesť zoznam ponúkaných ekvivalentov a preukázať, že každý ponúkaný ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre




V ...................................., dňa .......................			                        .............................................
         Meno a podpis štatutárneho orgánu/splnomocnenej  osoby uchádzača
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Príloha č. 1 Návrh uchádzača (cenová ponuka)    

Identifikačné údaje uchádzača  

Obchodné meno uchádzača    doplní uchádzač  

Sídlo uchádzača    doplní uchádzač  

IČO    doplní uchádzač  

DIČ    doplní uchádzač  

IČ DPH    doplní uchádzač  

Kontaktná osoba    doplní uchádzač  

Telef o nický kontakt    doplní uchádzač  

E - mail    doplní uchádzač  

   

Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky  

Názov obstarávateľa:  AGREN, s.r.o.,Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36574902  

Názov projektu:  Investície do poľnoho s podárskeho podniku AGREN, s.r.o.  

Názov predmetu zákazky:  TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HÁL PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE  

Poskytovateľ:  Pôdohospodárska platobná agentúra  

Program:  Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027)  

Oblasť:  Rozvoj vidieka SP SPP 2023 – 2027  

Typ intervencie:  INVEST(73 - 74)  –   Investície vrátane investícií do zavlažovania  

Intervencia:  73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch  

Kód výzvy:  7/SP/2026 - 73.4.  

  Pokyny pre vypracovanie ponuky:   V st ĺ pci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom    "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.    

1. časť:   TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HALY 1 PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE  

Technická špecifikácia  –   opis zariadenia, požadované technické parametre  Ponuka uchádzača  

Položka a požadovaný technický opis  Množstvo /  požiadavka  Uviesť áno/nie , resp.  špecifikácia  

Rozsah a účel dodávky  

Dodávka vybavenia haly 1 pre hovädzí dobytok v Davidove: kŕmne zábrany a  žľaby, ležoviskové boxy, napájačky, čistiace kefy, brány a hradenie, U - profily,  robotický prihŕňač krmiva a vysokotlakové hmlové chladenie. Vrátane montáže  v uvedenom rozsahu, spusten ia, zaškolenia a dopravy.  1 komplet  doplní uchádzač  

Predsunutá kŕmna zábrana  

1.   Rúrová stojka 2″  do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane  výstužnej objímky.  24 ks  doplní uchádzač  

2.   Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″.  23 ks  doplní uchádzač  

3.   Upevňovacia garnitúra 2″  –   2″.  23 ks  doplní uchádzač  

4.   Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm,  vrátane príslušenstva.  20 ks  doplní uchádzač  

5.   Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm,  1 ks  doplní uchádzač  

6.   Univerzálny záves na rúrovú stojku, U - profil alebo stenu, s ochrannou  rúrou  1 pár  doplní uchádzač  

7.   Z aistenie s platňou a upevnením.  1 ks  doplní uchádzač  

