Príloha č. 2 Návrh uchádzača (cenová ponuka)

	Identifikačné údaje uchádzača

	Obchodné meno uchádzača
	 doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača
	 doplní uchádzač

	IČO
	 doplní uchádzač

	DIČ
	 doplní uchádzač

	IČ DPH
	 doplní uchádzač

	Kontaktná osoba
	 doplní uchádzač

	Telefonický kontakt
	 doplní uchádzač

	E-mail
	 doplní uchádzač

	 

	Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky

	Názov obstarávateľa:
	AGREN, s.r.o.,Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36574902

	Názov projektu:
	Investície do poľnohospodárskeho podniku AGREN, s.r.o.

	Názov predmetu zákazky:
	TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HÁL PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE

	Poskytovateľ:
	Pôdohospodárska platobná agentúra

	Program:
	Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023–2027 (SP SPP 2023–2027)

	Oblasť:
	Rozvoj vidieka SP SPP 2023–2027

	Typ intervencie:
	INVEST(73-74) – Investície vrátane investícií do zavlažovania

	Intervencia:
	73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch

	Kód výzvy:
	7/SP/2026-73.4.



Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

	2. časť: Technologické vybavenie haly 2 pre hovädzí dobytok v Davidove

	Technická špecifikácia – opis zariadenia, požadované technické parametre
	Ponuka uchádzača

	Položka a požadovaný technický opis
	Množstvo / požiadavka
	Uviesť áno/nie , resp. špecifikácia

	Rozsah a účel dodávky

	Dodávka vybavenia haly 2 pre hovädzí dobytok v Davidove: kŕmne zábrany a žľaby, ležoviskové boxy, napájačky, čistiace kefy, brány a hradenie, U-profily, robotický prihŕňač krmiva a vysokotlakové hmlové chladenie. Vrátane montáže v uvedenom rozsahu, spustenia, zaškolenia a dopravy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	Predsunutá kŕmna zábrana

	1. Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky.
	20 ks
	doplní uchádzač

	2. Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″.
	18 ks
	doplní uchádzač

	3. Upevňovacia garnitúra 2″ – 2″.
	18 ks
	doplní uchádzač

	4. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyč dĺžky 6 m, 
	17 ks
	doplní uchádzač

	5. Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	6. Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu, s ochrannou rúrou alebo bez nej. Jedna položka predstavuje pár závesov.
	2 páry
	doplní uchádzač

	7. Zaistenie s platňou a upevnením.
	2 ks
	doplní uchádzač

	Samozachytávacia kŕmna zábrana

	8. Samozachytávacia zábrana pre dojnice, rúrový systém 6/4″, nastaviteľná šírka miesta 81 – 101 cm, 
	15 ks
	doplní uchádzač

	9. Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm vrátane výstužnej objímky.
	7 ks
	doplní uchádzač

	10. Uchytávacia garnitúra samozachytávacej zábrany 6/4″ na priamu rúrovú stojku 2″.
	6 ks
	doplní uchádzač

	11. Balík rúr dĺžky 400 cm pre kŕmnu mrežu 6/4″.
	1 ks
	doplní uchádzač

	12. Balík rúr dĺžky 600 cm pre kŕmnu mrežu 6/4″.
	2 ks
	doplní uchádzač

	13. Uzáver kŕmnej mreže 6/4″.
	1 ks
	doplní uchádzač

	14. Prvok samostatného zaistenia samozachytávacej zábrany na rúru 5/4″ a 1″.
	1 ks
	doplní uchádzač

	15. Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	16. Zaistenie s platňou a upevnením.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Žľab na kŕmnom stole bez montáže

	17. Lepidlo / výplňový tmel pre polymérbetónové žľaby, balenie 1 kg.
	8 balení
	doplní uchádzač

	18. Polymérbetónový žľab pre hovädzí dobytok, dĺžka segmentu 1 m. Dodávka bez montáže žľabu. Výška 25 cm.
	72 ks
	doplní uchádzač

	Ležoviskové boxy

	19. Samonosný jednoduchý ležoviskový rám 2″, výška 125 cm, oceľová rúra Ø 60/3,25 mm, vrátane predného uchytenia rúry. Pätka, hrudná doska a uchytenie šijovej zábrany sú samostatné komponenty.
	109 ks
	doplní uchádzač

	20. Uchytávacia pätka s práškovou povrchovou úpravou pre ležoviskový rám 2″, vrátane pozinkovaného montážneho materiálu.
	109 ks
	doplní uchádzač

	21. Zosilnená upevňovacia garnitúra 2″ – 6/4″ pre uchytenie šijovej zábrany, základná platňa a 5 skrutkových strmeňov.
	109 ks
	doplní uchádzač

	22. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 48/3,25 mm, tyč dĺžky 6 m, vrátane príslušenstva.
	48 ks
	doplní uchádzač

	23. Konzola na uchytenie rúry 6/4″ na stenu.
	20 ks
	doplní uchádzač

	24. Uchytenie hrudnej dosky v tvare L na múr alebo drevenú stenu, kotvenie hmoždinkami.
	10 ks
	doplní uchádzač

	25. Uchytenie hrudnej dosky pre ležoviskové boxy 2″ a 6/4″, uchytenie dreveného prahu na každej pätke. Drevený prah nie je súčasťou dodávky.
	109 ks
	doplní uchádzač

	Napájačky a ochrana proti zamrznutiu

	26. Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 420 cm.
	3 ks
	doplní uchádzač

	27. Rýchlovýpustná nerezová vaňová napájačka, dĺžka 190 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	28. Prídavné vyhrievanie pre vaňovú napájačku dĺžky 150 – 190 cm, 180 W, 24 V.
	1 ks
	doplní uchádzač

	29. Prídavné vyhrievanie vaňovej napájačky, 2 × 180 W, 24 V. V podklade označené pre dĺžku 200 – 230 cm; uchádzač potvrdí vhodnosť riešenia pre dodávané napájačky.
	3 ks
	doplní uchádzač

	30. Ohrev ventilu 7 W.
	4 ks
	doplní uchádzač

	31. Ochranný plech vonkajších vedení pre rýchlovýpustnú napájačku.
	4 ks
	doplní uchádzač

	32. Sada nôh pre rýchlovýpustnú napájačku, 4 ks v sade.
	4 súpravy
	doplní uchádzač

	33. Nerezová upevňovacia kotva M12 × 105/5-40, materiál V4A.
	24 ks
	doplní uchádzač

	34. Ochrana prívodného oceľového potrubia proti zamrznutiu, 24 V / 20 W, dĺžka 2 m.
	4 ks
	doplní uchádzač

	35. Hliníková lepiaca páska na rozvádzanie tepla vyhrievacieho vedenia, rolka šírky 50 mm 
	1 balenie
	doplní uchádzač

	36. Transformátor 400 W / 24 V pre vyhrievané napájačky.
	4 ks
	doplní uchádzač

	37. Termostat, spínanie 230 V / 16 A, nastaviteľný rozsah −10 až +40 °C.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Brány a hradenie

	38. Teleskopická deliaca brána s 2 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	6 ks
	doplní uchádzač

	39. Teleskopická deliaca brána s 3 rúrami, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	40. Teleskopická deliaca brána s 2 + 1 rúrami, spodná rúra výkyvná, dĺžka 2,50 – 4,20 m, oceľové rúry Ø 60/3,2 mm a Ø 48/3,2 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	41. Výplň 3-rúrových brán.
	2 ks
	doplní uchádzač

	42. Univerzálny záves na rúrovú stojku, U-profil alebo stenu, s ochrannou rúrou alebo bez nej. Jedna položka predstavuje pár závesov.
	6 párov
	doplní uchádzač

	43. Zámok teleskopickej brány s 2 alebo 3 rúrami, prípadne teleskopickej brány pre mladý dobytok.
	10 ks
	doplní uchádzač

	44. Zaistenie s platňou a upevnením.
	20 ks
	doplní uchádzač

	45. Stojka 2½″ × 1 900 mm na zabetónovanie.
	2 ks
	doplní uchádzač

	46. Priama rúrová stojka 2″ × 1 600 mm na kotvenie hmoždinkami, oceľová rúra Ø 60/3,2 mm.
	6 ks
	doplní uchádzač

	47. Rúrová stojka 2″ × 1 900 mm pri žľabovom múriku, oceľová rúra Ø 60/4,5 mm s výstužnou objímkou.
	2 ks
	doplní uchádzač

	48. Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyč dĺžky 6 m, 
	4 ks
	doplní uchádzač

	49. Kompletná T-spojka 60/60.
	10 ks
	doplní uchádzač

	50. Kompletná zosilnená T-spojka 60/76.
	6 ks
	doplní uchádzač

	51. Kompletná krížová spojka 60/60/60.
	3 ks
	doplní uchádzač

	52. Konzola na uchytenie rúry 2″ na stenu.
	10 ks
	doplní uchádzač

	53. Stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 mm, dĺžka 2 000 mm, pre teleskopickú bránu do dĺžky 6,7 m.
	1 ks
	doplní uchádzač

	54. Záves pre profilovú stojku 120/120 alebo 150/150.
	1 ks
	doplní uchádzač

	Ochranný náter

	55. Dvojzložkový rýchloschnúci ochranný náter na pozinkované diely, balenie 6 kg; orientačná spotreba 0,5 kg/m², ochrana stojok na zabetónovanie.
	2 balenia
	doplní uchádzač

	Elektrické čistiace kefy

	56. Elektrické čistiace zariadenie pre hovädzí dobytok, výkon 0,37 kW, 2 rotačné kefy v jednom zariadení.
	2 ks
	doplní uchádzač

	57. Sada upevnenia čistiaceho zariadenia s 2 rotačnými kefami na stojku 120 × 120 mm.
	2 súpravy
	doplní uchádzač

	58. Stojka z uzavretého oceľového profilu 120 × 120 × 6 mm, dĺžka 3 000 mm.
	2 ks
	doplní uchádzač

	Robotický prihŕňač krmiva

	59. Robotický prihŕňač krmiva s nabíjacou stanicou a gyroskopom a licenciou ovládania pre 1 používateľa; bez zásobníka na jadrové krmivo.
	1 ks
	doplní uchádzač

	60. Ručné ovládanie kompatibilné s dodávaným robotickým prihŕňačom krmiva.
	1 ks
	doplní uchádzač

	61. Druhá sada ultrazvukových snímačov pre obojstranné prihŕňanie krmiva, kompatibilná s dodávaným robotom.
	1 ks
	doplní uchádzač

	62. Dodatočná licencia na ovládanie robotického prihŕňača z 1 smartfónu alebo tabletu; kompatibilita s Androidom, v podklade minimálne Android 4.1.
	1 ks
	doplní uchádzač

	U-profily

	63. Pozinkované U-vedenie 60 × 40 × 60 × 4 mm, dĺžka tyče 6 000 mm, pre priečny vyhŕňač alebo šípovú lopatu s lanovým pohonom bez čistiaceho kanála. Dodávka profilov, samotný vyhŕňač a pohon nie sú súčasťou tejto položky.
	25 ks
	doplní uchádzač

	Vysokotlakové hmlové chladenie

	64. Čerpacia jednotka vysokotlakového hmlového chladenia, tlak 70 bar, prietok 21 l/min, kapacita pre 250 trysiek.
	1 ks
	doplní uchádzač

	65. Kompenzačný modul na prípojnej rúre čerpadla.
	1 ks
	doplní uchádzač

	66. Stenová montážna sada pre čerpaciu jednotku.
	1 ks
	doplní uchádzač

	67. Sada pripojenia agregátu hmlového chladenia na vodovod.
	1 súprava
	doplní uchádzač

	68. Dotykové ovládanie vysokotlakového hmlového chladenia, rozmery 26 × 17 × 9 cm.
	1 ks
	doplní uchádzač

	69. Snímač vlhkosti a teploty, výstup 0 – 10 V, rozsah 0 – 100 % relatívnej vlhkosti a −40 až +60 °C, 4-pólový konektor M12.
	1 ks
	doplní uchádzač

	70. Priama káblová zásuvka M12, 4-pólová, s PUR káblom dĺžky 20 m.
	1 ks
	doplní uchádzač

	71. Centrálna filtračná jednotka so 4 filtrami, vrátane ventilu 1/2″ a manometra, mosadzné vyhotovenie.
	1 ks
	doplní uchádzač

	72. Nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, so 6 jednostrannými pozíciami trysiek pre hmlové chladenie.
	23 ks
	doplní uchádzač

	73. Nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, so 6 obojstranne usporiadanými pozíciami trysiek pre hmlové chladenie.
	10 ks
	doplní uchádzač

	74. Spojovacia nerezová rúra Ø 12 mm, dĺžka 6 m, pre hmlové chladenie.
	6 ks
	doplní uchádzač

	75. Rúrová objímka 12 – 15 mm s gumovou vložkou, kotvenie hmoždinkami.
	20 ks
	doplní uchádzač

	76. Nerezová tryska 0,2 pre hmlové chladenie.
	200 ks
	doplní uchádzač

	77. Nerezová záslepka otvoru trysky.
	20 ks
	doplní uchádzač

	78. Nerezový priamy skrutkový spoj G12 pre hmlové chladenie.
	36 ks
	doplní uchádzač

	79. Nerezový L-skrutkový spoj W12 pre hmlové chladenie.
	10 ks
	doplní uchádzač

	80. Nerezový T-skrutkový spoj T12 pre hmlové chladenie.
	2 ks
	doplní uchádzač

	81. Kompletná sada guľového ventilu 3/8″ vrátane koncového skrutkovania a priechodky.
	3 súpravy
	doplní uchádzač

	82. Nerezové oceľové lanko Ø 4 mm, materiál 1.4401, konštrukcia 6 × 19.
	230 m
	doplní uchádzač

	83. Uchytenie oceľového lanka Ø 4 mm na stenu s napínacou sadou.
	6 súprav
	doplní uchádzač

	84. Záves z lanka Ø 2 mm pre rúrové vedenie.
	76 ks
	doplní uchádzač

	Montáž a doprava

	85. Montáž kŕmnych zábran, ležovísk, brán, hradenia a napájačiek. Bez osadenia stojok na zabetónovanie a bez náteru stojok ochranným náterom. Bez montáže polymérbetónového žľabu.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	86. Montáž vysokotlakového hmlového chladenia.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	87. Montáž robotického prihŕňača krmiva.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	88. Odskúšanie, spustenie a zaškolenie obsluhy.
	1 komplet
	doplní uchádzač

	89. Doprava požadovaného vybavenia do miesta realizácie Davidov. Uchádzač zahrnie dopravu celého rozsahu do ceny; podklad počíta s 2 dopravami.
	2 ks
	doplní uchádzač

	90. Záruka na dodané zariadenia.
	Min. 12 mesiacov
	doplní uchádzač



Rozsah dodávky a súčinnosť zadávateľa: Výdreva, osadenie stojok na zabetónovanie, náter stojok a stavebné práce ani prípojné inštalácie vody, elektriny a plynu nie sú súčasťou dodávky. Technologické komponenty vyhrievania a chladenia uvedené v tabuľke sú súčasťou dodávky. Zadávateľ zabezpečí potrebnú mechanizáciu na vykládku a montáž. Montáž sa vykoná bez zvierat po ukončení stavebných prác, najskôr týždeň po betonáži. Uchádzač potvrdí vzájomnú kompatibilitu dodaných zariadení, príslušenstva a vyhrievania napájačiek.

	Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:
	doplní uchádzač



	Cena spolu bez DPH (EUR)
	doplní uchádzač

	DPH 23%
	doplní uchádzač

	Cena spolu s DPH (EUR)
	doplní uchádzač



Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky  sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa minimálne požadované parametre. V prípade predloženia ekvivalentného výrobku alebo ekvivalentného technického riešenia je uchádzač povinný v ponuke uviesť zoznam ponúkaných ekvivalentov a preukázať, že každý ponúkaný ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre




V ...................................., dňa .......................			                        .............................................
         Meno a podpis štatutárneho orgánu/splnomocnenej  osoby uchádzača

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]

Príloha č.  2   Návrh uchádzača (cenová ponuka)    

Identifikačné údaje uchádzača  

Obchodné meno uchádzača    doplní uchádzač  

Sídlo uchádzača    doplní uchádzač  

IČO    doplní uchádzač  

DIČ    doplní uchádzač  

IČ DPH    doplní uchádzač  

Kontaktná osoba    doplní uchádzač  

Telef o nický kontakt    doplní uchádzač  

E - mail    doplní uchádzač  

   

Identifikačné údaje obstarávateľa a predmetu zákazky  

Názov obstarávateľa:  AGREN, s.r.o.,Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36574902  

Názov projektu:  Investície do poľnoho s podárskeho podniku AGREN, s.r.o.  

Názov predmetu zákazky:  TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE HÁL PRE HOVÄDZÍ DOBYTOK V DAVIDOVE  

Poskytovateľ:  Pôdohospodárska platobná agentúra  

Program:  Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027)  

Oblasť:  Rozvoj vidieka SP SPP 2023 – 2027  

Typ intervencie:  INVEST(73 - 74)  –   Investície vrátane investícií do zavlažovania  

Intervencia:  73.04 Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch  

Kód výzvy:  7/SP/2026 - 73.4.  

  Pokyny pre vypracovanie ponuky:   V st ĺ pci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom    "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.    

2. časť:   Technologické vybavenie haly 2 pre hovädzí dobytok v Davidove  

Technická špecifikácia  –   opis zariadenia, požadované technické parametre  Ponuka uchádzača  

Položka a požadovaný technický opis  Množstvo /  požiadavka  Uviesť áno/nie , resp.  špecifikácia  

Rozsah a účel dodávky  

Dodávka vybavenia haly 2 pre hovädzí dobytok v Davidove: kŕmne zábrany a  žľaby, ležoviskové boxy, napájačky, čistiace kefy, brány a hradenie, U - profily,  robotický prihŕňač krmiva a vysokotlakové hmlové chladenie. Vrátane montáže  v uvedenom rozsahu, spusten ia, zaškolenia a dopravy.  1 komplet  doplní uchádzač  

Predsunutá kŕmna zábrana  

1.   Rúrová stojka 2″ × 1 670 mm do žľabového múrika, oceľová rúra Ø 60/4,5  mm vrátane výstužnej objímky.  20 ks  doplní uchádzač  

2.   Nastaviteľné uchytenie šijovej zábrany 2″ na rúrovú stojku 2″.  18 ks  doplní uchádzač  

3.   Upevňovacia garnitúra 2″  –   2″.  18 ks  doplní uchádzač  

4.   Pozinkovaná spojovacia rúra Ø 60/3,65 mm, tyč dĺžky 6 m,   17 ks  doplní uchádzač  

5.   Dvere pre kŕmnu mrežu 6/4″, šírka 145 cm, rozostup priečok 20 cm.  2 ks  doplní uchádzač  

6.   Univerzálny záves na rúrovú stojku, U - profil alebo stenu, s ochrannou  rúrou alebo bez nej. Jedna položka predstavuje pár závesov.  2 páry  doplní uchádzač  

7.   Zaistenie s platňou a upevnením.  2 ks  doplní uchádzač  

