
[bookmark: _Hlk513186108]Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

	Obstarávateľ:
	MBL, spol. s r.o

	Sídlo:  
	Pezinská 901/5, Chorvátsky Grob, 90025

	IČO:
	00681903

	Názov projektu a kód ŽoNFP[footnoteRef:1] [1: ] 

	Investície v ŽV

	Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami
	Ján Pleško, +421911909880, mbl.lubina@gmail.com



	Názov zákazky
	Automatizácia a digitalizácia v chove dojníc



Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	





Zákazka:  Dojací robot
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Kompaktné vyhotovenie robota s možnosťou nezávislého umiestnenia v maštali
	
	Áno/Nie

	Koncept dojenia bez nutnosti vytvárania núteného pohybu kráv
	
	Áno/Nie

	Výkonnosť podojenia min. 55 ks kráv/dojné stojisko, 2,5 krát denne
	
	Áno/Nie

	1 robotické rameno pre 2 dojné stojiská
	
	Áno/Nie

	Posuvný predný žľab
	
	Áno/Nie

	Oplach zadnej časti platformy dojacieho stojiska
	
	Áno/Nie

	Alternatíva manuálneho pripájania dojacej jednotky
	
	Áno/Nie

	Aplikácia dezinfekčného prípravku po dojení prostredníctvom robotického ramena
	
	Áno/Nie

	Moznosť separácie reziduálneho mlieka
	
	Áno/Nie

	Stropný ventilátor na odvetranie vnútorného priestoru robota
	
	Áno/Nie

	Inteligentné identifikačné krčné štítky s funkciou monitorovania pohybovej aktivity a zaznamenávania času príjmu krmiva a prežúvania  
	120 ks
	Áno/Nie

	Vrátane inštalačného materiálu, montáže a zaškolenia
	
	Áno/Nie

	Doprava
	
	Áno/Nie

	
	
	




Zákazka:  Robotický prihŕňač krmiva
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Vonkajší obal z nehrdzavejúcej ocele, odolný voči poškodeniu silážnymi šťavami
	
	Áno/Nie

	Nezávislý pohon otáčania od pohonu pojazdu prihŕňača
	
	Áno/Nie

	Navádzanie prihŕňača prostredníctvom magnetickej pásky
	
	Áno/Nie

	Možnosť nastavenia úrovní prítlače krmiva - min. 3 úrovne
	
	Áno/Nie

	Prejdená dráha na jedno nabitie  min. 650 m
	
	Áno/Nie

	Doprava na miesto dodania
	
	Áno/Nie

	Komplet inštalačný materiál
	
	Áno/Nie

	Vrátane montáže
	
	Áno/Nie

	
	
	




Zákazka:  Rychlodrenážne napájacie žľaby


	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Napájací žľab s minimálnou celkovou dĺžkou  2,0 m 
	4 ks
	Áno/Nie

	Vyhotovenie tela napájacieho žľabu z nehrdzavejúcej ocele
	
	Áno/Nie

	Plavákový ventil s prietokom vody pri tlaku 3 bary
	
	Áno/Nie

	Výpustný otvor na dne žľabu
	
	Áno/Nie

	Vhodné na pripojenie k cirkulačnej stanici
	
	Áno/Nie

	Možnosť inštalácie na stenu
	
	Áno/Nie

	Cirkulačná stanica vrátane výhrevnej špirály s výkonom min. 3000 W, 400V.
	1 ks
	Áno/Nie

	Komplet inštalačný materiál
	
	Áno/Nie

	Vrátane montáže
	
	Áno/Nie


Zákazka:  Zhrňovacie lopaty do maštale

	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Systém s 2 pohonovými jednotkami pre obsluhu 2 hnojných chodieb tzv. „U“ systém
	1 ks
	Áno/Nie

	Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 5000 mm
	2 ks
	Áno/Nie

	Ťažné nerezové lano s priemerom min. 8 mm
	
	Áno/Nie

	Telo lopaty vhodné pre vodiaci U-profil s rozmermi 40 x 50 mm
	
	Áno/Nie

	Protizamŕzajúci režim pohybu lopaty
	
	Áno/Nie

	Vrátane inštalačného materiálu a montáže
	
	Áno/Nie



Zákazka:  Stranové zábrany
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Požadovaný počet novovytvorených ležiskových boxov 
	120 ks
	Áno/Nie

	Požadovaný štvorcový profil kotviaceho stĺpika o rozmeroch 80x80 mm, celkovej dĺžke 1750 mm
	
	Áno/Nie

	Minimálna hrúbka steny kotviaceho stĺpika 2,7 mm
	
	Áno/Nie

	Možnosť výškového nastavenia hornej hrany  stranovej zábrany celkovým posúvaním vo vertikálnom smere spolu s kohútikovou zábranou, ktorá je súčasťou stranovej zábrany
	
	Áno/Nie

	Povrchová úprava žiarovým zinkovaním
	
	Áno/Nie

	Vrátane inštalačného materiálu a montáže
	
	Áno/Nie



Zákazka:  Samouzamykacia zábrana
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Modul s maximálnou dĺžkou 4 m
	1 ks
	Áno/Nie

	Počet fixačných miest min. 6 ks
	
	Áno/Nie

	Vhodné pre kategóriu dojníc
	
	Áno/Nie

	Povrchová úprava žiarovo-zinkovaním
	
	Áno/Nie

	Vrátane ištalačného materiálu a montáže
	
	Áno/Nie



Zákazka:  Mechanické kefy
	Technické požiadavky
	MJ 
	Áno/Nie

	Mechanická kefa pre dospelý dobytok
	2 ks
	Áno/Nie

	Vymeniteľné lamely
	
	Áno/Nie

	Možnosť výškového nastavenia
	
	Áno/Nie

	Vrátane inštalačného materiálu a montáže
	
	Áno/Nie

	
	
	Áno/Nie




	Cena bez DPH v EUR:
	,-€

	DPH
	,-€

	Hodnota s DPH v EUR:
	,-€




Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.
Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy


Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:



Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:


Miesto a dátum podpisu:


1

