Príloha č. 1 Súťažných podkladov k výzve č. 12 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

	1. Hrniec nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	500
	520
	

	objem
	l
	54
	58
	

	hmotnosť
	kg
	
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	umývačka riadu
	áno



	2. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	180
	240
	

	objem
	l
	6
	7
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	umývačka riadu
	áno



	3. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	220
	280
	

	objem
	l
	10
	11
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	umývačka riadu
	áno



	4. Hrniec nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	4

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	priemer
	mm
	320
	350
	

	objem
	l
	14
	15
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	dno
	viacvrstvové kapsulové

	umývačka riadu
	áno



	5. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	23

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	objem
	l
	27
	
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	6. Veko na gastronádoby GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	42

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	tesnenie
	nie

	kompatibilita
	s položkou č. 5 



	7. Veko na gastronádoby GN 1/2

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	323
	327
	

	šírka
	mm
	263
	267
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	tesnenie
	nie

	kompatibilita
	s položkou č. 12 



	8. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	35
	45
	

	objem
	l
	
	
	5

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	9. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	90
	110
	

	objem
	l
	
	
	14

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	10. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	140
	160
	

	objem
	l
	
	
	21

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	11. Gastronádoba nerezová GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	34

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	27
	
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	12. Gastronádoba nerezová GN 1/2

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	16

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	323
	327
	

	šírka
	mm
	263
	267
	

	výška
	mm
	190
	210
	

	objem
	l
	
	
	12,5

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C



	13. Veko s tesnením GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	27

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál tesnenia
	silikón

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 121 °C

	súčasťou veka
	odvetrávací otvor



	14. Hrniec nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	3

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	9
	10
	

	výška
	mm
	200
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál pokrievky
	nehrdzavejúca oceľ



	15. Veko GN 1/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	minimálna teplotná odolnosť
	≤ -40 °C

	maximálna teplotná odolnosť
	≥ 300 °C

	kompatibilita
	s položkou č. 9



	16. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	3

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové



	17. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	4

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové



	18. Hrniec antikorový s pokrievkou 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	6

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	pokrievka
	nehrdzavejúca oceľ

	úchyty
	na pokrievke a 2x po stranách

	dno
	viacvrstvové sendvičové



	19. Gastronádoba nerezová GN 1/1 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	30

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	60
	70
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a v ohrievačoch



	20. Gastronádoba nerezová GN 1/4

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	10

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka
	mm
	160
	164
	

	dĺžka
	mm
	263
	267
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a v ohrievačoch

	21. Gastronádoba nerezová GN 1/6

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	6

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	160
	164
	

	šírka
	mm
	174
	178
	

	výška
	mm
	195
	205
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a v ohrievačoch



	22. Gastronádoba nerezová dierovaná GN 1/1 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	25

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	323
	327
	

	výška
	mm
	95
	105
	

	nehrdzavejúca oceľ
	%
	18/8
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a v ohrievačoch



Ďalšie  požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
Cenová ponuka musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru ako napr. doprava do miesta dodania, zabezpečenie tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru v mieste dodania.
Dodaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužívaný, nevystavovaný, nepoškodený, zabalený v neporušených obaloch a musí spĺňať všetky požadované technické parametre a úžitkové vlastnosti podľa tohto Opisu predmetu zákazky, musí byť dodaný so záručným listom a návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 
Dodaný tovar musí byť zdravotne nezávadný, vhodný na prácu s potravinami.
Záručná doba tovaru je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia.
Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.
2

