Príloha č. 1 Súťažných podkladov k výzve č. 14 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


	1. Gril plynový exteriérový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka plochy na grilovanie
	cm
	50
	61
	

	hĺbka plochy na grilovanie
	cm
	41
	43
	

	počet horákov
	ks
	
	
	3

	celkový výkon grilu
	kW
	9
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	spôsob ohrevu
	plyn

	materiál plochy na grilovanie
	liatina

	materiál grilu
	kov

	výbava
	kolieska, bočné police, teplomer, ochranný kryt, skrinka na uloženie plynových fliaš

	mobilita
	pojazdný

	príslušenstvo
	plynová hadica



	2. Kotol smaltovaný s kotlinou

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	1

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem kotla
	l
	
	
	100

	priemer kotliny
	cm
	55
	60
	

	hrúbka kotliny
	mm
	1
	
	

	výška kotliny
	cm
	45,5
	53
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	náter kotliny
	ochranná žiaruvzdorná farba

	materiál 
	kov

	kotlina obsahuje
	kotlinu, komín, rúra, kĺb, strieška na komín, popolník, otváracie dvierka 

	minimálna výbava
	varecha, pokrievka na kotlík 



	3. Prepravka plastová na mäso

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	125

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	nosnosť
	kg
	30
	
	

	dĺžka vonkajšia
	cm
	
	
	60

	šírka vonkajšia
	cm
	
	
	40

	výška vonkajšia
	cm
	
	
	30

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	HDPE





	4. Termos nerezový 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	20

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál
	nehrdzavejúca oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	úchyty 
	po stranách

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu



	5. Termos nerezový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	10

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	farba
	strieborná

	materiál 
	nehrdzavejúca oceľ

	dekompresný ventil
	áno

	úchyty 
	po stranách

	ochrana spodnej strany termosky
	gumový kryt

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu



	6. Plech smaltovaný GN 2/3

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	5

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	výška
	mm
	20
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	smaltovaná oceľ

	farba
	čierny



	7. Termoport plastový

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	2

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	šírka
	cm
	60
	70
	

	dĺžka
	cm
	40
	50
	

	výška
	cm
	57,5
	67,5
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	polypropylén s izoláciou

	dvere
	otvárateľné spredu 

	kapacita
	6 ks GN 1/1 

	úchyty
	po stranách



	8. Termos 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	7

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	25

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál (vo vnútri)
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál (vonku)
	nehrdzavejúca oceľ

	odvzdušňovací ventil
	áno

	úchyty
	na vrchnáku nádoby a 2x po stranách

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu



	9. Termos 

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	15

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	objem
	l
	
	
	50

	priemer
	cm
	30
	
	

	doba udržania teploty
	hod
	6
	
	

	uzatvorenie na klip
	ks
	6
	
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál (vo vnútri)
	nehrdzavejúca oceľ

	materiál (vonku)
	nehrdzavejúca oceľ

	odvzdušňovací ventil
	áno

	úchyty
	na vrchnáku nádoby a 2x po stranách

	iné požiadavky
	- s vrchnákom
- s vymeniteľným tesnením proti vytečeniu



	10. Plech smaltovaný GN 2/1

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	20

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	528
	532
	

	šírka
	mm
	648
	652
	

	výška
	mm
	50
	70
	

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál 
	smaltovaná oceľ 

	iné požiadavky
	možno použiť v kombinácii s konvektomatmi, chladničkami, vodnými kúpeľmi a v ohrievačoch



	11. Termonádoba na nápoje s kohútikom

	Požadované množstvo
	ks
	
	
	8

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne

	dĺžka
	mm
	500
	600
	

	šírka
	mm
	400
	450
	

	výška
	mm
	625
	700
	

	objem
	l
	
	
	40

	Technické vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

	materiál
	polyetylén (materiál vyhovujúci európskym potravinárskym normám)

	výpustný ventil
	áno

	bočné držadlá pre prenos
	áno

	iné požiadavky
	skladovanie, preprava a podávanie teplých a studených nápojov




Ďalšie  požiadavky súvisiace s predmetom zákazky:
Cenová ponuka musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru ako napr. doprava do miesta dodania, zabezpečenie tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru v mieste dodania.
Dodaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužívaný, nevystavovaný, nepoškodený, zabalený v neporušených obaloch a musí spĺňať všetky požadované technické parametre a úžitkové vlastnosti podľa tohto Opisu predmetu zákazky, musí byť dodaný so záručným listom a návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 
Dodaný tovar musí byť zdravotne nezávadný, vhodný na prácu s potravinami.
Záručná doba tovaru je v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia.
Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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