Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

[bookmark: _Hlk105655102]František Rybár - Rybárova farma
Brezová 3, 942 01 Šurany
IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855
Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



[bookmark: _Hlk224575208]Upozornenie:
1. Farbou označené časti tabuliek musia byť vyplnené.
1. V prípade požadovaného parametra „Vyžaduje sa“ uchádzač môže uviesť ku konkrétnej hodnote „áno alebo nie alebo hodnotu“.
1. V prípade požadovaného parametra „minimum alebo maximum“ uchádzač musí uviesť konkrétnu hodnotu. 
1. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto podkladoch sú výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.



Predmet zákazky č. 1:
	Názov:
	Kŕmny automat pre teľatá - 2 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Počet kŕmnych automatov
	2 ks
	

	2.
	Počet stojísk pre kŕmne automaty
	 Min. 8 ks
	

	3.
	Rozmery automatu
	Max. Š 0,8 m x H 0,9 m x V 1,25 m
	

	4.
	Celková kapacita (počet kŕmených teliat)
	Min. 200 ks
	

	5.
	Kapacita zásobníka na sušené mlieko/1 automat
	Min. 75 kg
	

	6.
	Automatický čistiaci program
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Oplach mliečnych hadičiek po každom kŕmení na každom stojisku
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Oplach cumľov po každom kŕmení na každom stojisku
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Automatická ochrana systému voči mrazu
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Ochrana krmiva pred kontamináciou hmyzom
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Ochrana a uprednostňovanie slabších teliat pri kŕmení
	Vyžaduje sa
	

	12.
	Nastaviteľná možnosť šetrenia nespotrebovaným mliečnym nápojom
	Vyžaduje sa
	

	13.
	Ventil na zabránenie vytláčania pijúcich teliat zo stojiska inými teľatami
	Vyžaduje sa
	

	14.
	Počet mixérov na zamiešavanie kŕmnej dávky/1 automat
	Min. 2 ks
	

	15.
	Možnosť individuálneho dávkovania vybraných práškových prímesí do mlieka pre vybrané teľatá
	Vyžaduje sa
	

	16.
	Možnosť individuálneho dávkovania vybraných tekutých prímesí do mlieka pre vybrané teľatá
	Vyžaduje sa
	

	17.
	Displej priamo na automate
	Vyžaduje sa
	

	18.
	Veľkosť displeja
	Min. 6“
	

	19.
	Ovládanie displeja pomocou tlačidiel
	Vyžaduje sa
	

	20.
	Možnosť nastavenia rôznych kŕmnych kriviek
	Vyžaduje sa
	

	21.
	Počet kŕmnych kriviek
	Min. 8 ks
	

	22.
	Možnosť postupného odstavu teliat podľa hmotnosti
	Vyžaduje sa
	

	23.
	Kŕmna dávka pripravovaná individuálne v čase príchodu teľaťa k stojisku
	Vyžaduje sa
	

	24.
	Upozornenia na teľatá s možnými zdravotnými problémami
	Vyžaduje sa
	

	25.
	Integrovaná váha na každom stojisku na váženie teľaťa pri každej návšteve
	Vyžaduje sa
	

	26.
	Identifikačné krčné respondéry vrátane remeňa a postranných čísel
	Min. 200 ks
	

	27.
	LED navádzacie osvetlenie cumľa
	Vyžaduje sa
	

	28.
	Displej priamo na stojisku na zobrazenie teliat, ktorým je potrebné venovať pozornosť
	4 ks
	

	29.
	Ventil na vydávkovanie zamiešanej kŕmnej dávky priamo zo stojiska do vedierka
	1 ks
	

	30.
	Svetelný „semafor“ na prehľadnú signalizáciu stavu automatu 
	2 ks
	

	31.
	Funkcia na súčasné kŕmenie teliat na všetkých stojiskách v rovnakom čase
	8 ks
	

	32.
	Vrátane inštalačného materiálu a montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	


[bookmark: _Hlk105655230]



Predmet zákazky č. 2:
	Názov:
	Jednomiestna napájačka s ohrevom - 8 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Materiál: polyetylén s vysokou hustotou
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Výkon ohrevných telies
	 Min. 24 V/180 W
	

	3.
	Transformátor s výkonom
	Max. 200 W
	

	4.
	Výška polyetylénového podstavca
	Min. 400 mm
	

	5.
	Prietok plavákového ventilu
	Min. 10 l/min 
	

	6.
	Tlak vody
	Min. 3 bar
	

	7.
	Objem misky
	Min. 5,5 l
	

	8.
	Spôsob upevnenia (na podlahu/na stenu/na hradenie)
	Na podlahu
	

	9.
	Izolácia prívodu vody dvojstenným polyetylénom vyplneným polyuretánovou penou
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Nastaviteľná teplota temperovania vody pomocou termostatu
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Doprava na miesto montáže
	Vyžaduje sa
	

	12.
	Montáž 
	Vyžaduje sa
	

	13.
	Revízna správa
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Predmet zákazky č. 3:
	Názov:
	Ventilačný tubus - 2 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Dĺžka ventilačného tubusu
	Min. 58 m
	

	2.
	Priemer textilného tubusu
	 Min. 600 mm
	

	3.
	Rýchlosť prúdenia vzduchu v zóne zvierat
	Min. 0,27 m/s
	

	4.
	Počet výmen vzduchu za hodinu
	Min. 4 – Max. 8 x 
	

	5.
	Priemer ventilátora 
	Min. 440 mm
	

	6.
	Otáčky motora
	Min. 900 ot./min
	

	7.
	Ventilátor pre každý tubus samostatne
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Automatizované riadenie ventilátora pomocou termostatu
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Napájanie
	Min. 230 V, 1-fázové
	

	10.
	Vrátane inštalačného materiálu a montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	


	

Predmet zákazky č. 4:
	Názov:
	Systém hradenia pre 4 koterce s výbehmi

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Počet nosných stĺpov hradenia kotercov
	Min. 44 ks
	

	2.
	Rozmer hlavných stĺpov
	 Min. Ø 76 x 1650 mm
	

	3.
	Hrúbka steny stĺpa Ø 76 mm
	Min. 2,5 mm
	

	4.
	Počet nosných stĺpov hradenia výbehu
	Min. 19 ks
	

	5.
	Rozmer hlavných stĺpov
	Min. Ø 102 x 1850 mm
	

	6.
	Hrúbka steny stĺpa Ø 102 mm
	Min. 4 mm
	

	7.
	Spôsob upevnenia všetkých stĺpov (do betónu/na platňu)
	Do betónu
	

	8.
	Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 0,8 – 2 m 
	Min. 4 ks
	

	9.
	Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 2 – 3 m
	Min. 9 ks
	

	10.
	Teleskopické brány s automatickým zamykaním v rozsahu 3 - 4 m
	Min. 10 ks
	

	11.
	Teleskopické pevné hradenie v rozsahu 2 – 3 m 
	Min. 4 ks
	

	12.
	Teleskopické pevné hradenie v rozsahu 3 – 4 m
	Min. 14 ks
	

	13.
	Samouzamykací mechanizmus brán
	Vyžaduje sa
	

	14.
	Povrchová úprava
	Žiarové zinkovanie
	

	15.
	Závesné a spojovacie konzoly súčasťou dodávky
	Vyžaduje sa
	

	16.
	Diagonálna zábrana
	Min. 8 ks
	

	17.
	Nastaviteľná šírka kŕmneho miesta
	Vyžaduje sa
	

	18.
	Polyetylénové žľaby na kŕmenie štartéru v každom koterci
	Vyžaduje sa
	

	19.
	Vrátane montáže a inštalačného materiálu
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	






Predmet zákazky č. 5:
	Názov:
	Cirkulačná vykurovacia jednotka, 1 okruh

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Vykurovací výkon
	Min. 3 000 W
	

	2.
	Elektrické napájanie
	400 V 
	

	3.
	Obehové čerpadlo
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Automatická regulácia teploty
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Ochrana proti prehriatiu
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Dĺžka cirkulačného okruhu
	min. 130 m
	

	7.
	Vrátane pripojenia potrubia
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Korózii vzdorné materiály
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Montáž
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Odvzdušnenie systému
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Ochrana proti nadmernému tlaku
	Vyžaduje sa
	

	12.
	Ochrana proti spätnému prúdeniu
	Vyžaduje sa
	

	13.
	Monitorovanie obehu vody so signalizáciou poruchy cirkulácie
	Vyžaduje sa
	

	14.
	Teplotný alarm s akustickou signalizáciou poklesu teploty
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Sumarizácia cenových ponúk
	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:  
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:  
2

