

	Názov zákazky:
	Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom

	Obstarávateľ:
	Gabriela Fábry PharmDr., 
Pevnostný rad 152, 945 01 Komárno
IČO: 37194003




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA


	Obchodné meno a sídlo: 
	Vyplniť 

	IČO uchádzača:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	 Áno/nie 

	Telefón a e-mail uchádzača:
	Vyplniť 



	Technická špecifikácia  -  Požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	1. Stroj / zariadenie:   Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa

	1.
	Predmet dodávky
	Kompletné elektronické bioakustické zariadenie na plašenie vtáctva vo vonkajšom prostredí, s fotovoltickým napájaním a príslušenstvom na osadenie a prevádzku.
	

	2.
	Účel a princíp činnosti
	Zvukové plašenie vtákov reprodukciou biologicky relevantných zvukov (napr. varovných hlasov vtákov a hlasov predátorov) alebo funkčne rovnocennou bioakustickou technológiou.
	

	3.
	Plošné pokrytie

	Výrobcom deklarovaná maximálna chránená plocha najmenej 12 ha na jedno zariadenie za vhodných podmienok. Viacsmerné, približne 360° šírenie zvuku alebo rovnocenné riešenie zabezpečujúce požadované plošné pokrytie.
	

	4.
	Reproduktorový systém
	Reproduktorová zostava s min. 20 reproduktormi alebo technicky rovnocenné viacsmerné ozvučenie. Dva vysokovýkonné zosilňovače alebo funkčne rovnocenné riešenie pre požadovanú intenzitu a dosah zvuku.
	

	5.
	Zvukové parametre
	Reprodukcia zvuku vo frekvenčnom pásme približne 2 000 – 10 000 Hz alebo funkčne rovnocenný rozsah. Nastaviteľná hlasitosť podľa podmienok použitia.
	

	6.
	Zvukové nahrávky
	Možnosť používať zvukové záznamy určené pre rôzne druhy vtáctva. Výmenná pamäťová karta alebo iný rovnocenný spôsob výmeny či aktualizácie zvukových nahrávok.
	

	7.
	Ovládanie a režimy prevádzky
	Nastaviteľné parametre plašenia a možnosť výberu zvukov. Prevádzka v dennom, nočnom alebo celodennom režime; variabilné alebo náhodné prehrávanie zvukov a intervalov na obmedzenie privykania vtáctva.
	

	8.
	Napájanie
	Možnosť prevádzky z 12 V akumulátora; Fotovoltický panel s výkonom min. 40 W, vrátane regulátora napätia a potrebnej kabeláže. 
	

	9.
	Kabeláž a montážne prvky
	Prepojovací kábel k reproduktorovej zostave s dĺžkou min. 4,5 m a kábel k akumulátoru s dĺžkou min. 3 m, alebo rovnocenné zapojenie. Súčasťou dodávky sú upevňovacie konzoly a montážne prvky.
	

	10.
	Vonkajšie vyhotovenie a príslušenstvo
	Vyhotovenie vhodné na použitie v exteriéri; ochranný kryt riadiacej jednotky a box na uloženie akumulátora. Zostava musí byť spôsobilá na montáž v teréne.
	

	11.
	Dokumentácia a zhoda
	Návod na obsluhu a dokumentácia potrebná na bezpečné používanie. Požadované označenie CE a doklady o zhode, ak sa na výrobok vzťahujú príslušné právne predpisy EÚ.
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov

	Fotovoltický bioakustický plašič vtákov s príslušenstvom
	xx
	2

	Typové označenie:            vyplniť

	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	xx

	DPH v EUR:
	xx

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	xx



	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky


