Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria

Názov zákazky: Digitalizácia a automatizácia postrekových procesov v skleníkovom hospodárstve spoločnosti Salemix s.r.o.

Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email: 
Telefón:
Kontaktná osoba:

Technická špecifikácia: 
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Elektricky poháňané zariadenie určené na pohyb po rúrových koľajniciach a betónových komunikáciách
	
	Áno/nie

	Rýchlosť 
	Max. 110 m/min
	................. m/min

	Regulátor rýchlosti s funkciou udržiavania konštantnej rýchlosti
	
	Áno/nie

	Prevádzková autonómia min. 8 hodín v závislosti od tlaku postrekovania, typu a počtu dýz
	Min. 8 hod
	.......... hod

	Dĺžka vozíka
	2000 - 2220 mm
	.................... mm

	Šírka podvozku 
	max. 800 mm
	............. mm

	Vhodný pre koľajnicový systém s rozchodom koľajníc 430 mm a trubkami koľajníc s priemerom 51 mm
	
	Áno/nie

	Vhodnosť na prevádzku vo vlhkom skleníkovom prostredí, protikorózna úprava
	
	Áno/nie

	Dodanie vrátane akumulátorov, integrovanej nabíjačky a ovládacieho displeja.
	
	Áno/nie

	Objem nádrže 
	Min. 280 l
	............. l

	Prevádzkový tlak
	Max. 16 bar
	.............. bar

	Plniaci systém s prietokomerom a spätným ventilom
	
	Áno/nie

	Vypúšťací ventil 
	
	Áno/nie

	Integrovaná nabíjačka 
	
	Áno/nie

	Kapacita akumulátora 400 Ah 
	
	Áno/nie

	Možnosť predĺženia postrekovacieho ramena
	
	Áno/nie

	Montážny rám držiaka vertikálneho postrekovacieho ramena 
	
	Áno/nie

	Rozprašovacie rameno z nehrdzavejúcej ocele s 21 tryskami (14 plochých a 7 dvojitých otočných hlavíc)
	
	Áno/nie

	Požadovaný tlak 
	0-25 bar
	................. bar

	Nabíjací kábel 
	
	Áno/nie

	Piestová pumpa s elektromotorom
	
	Áno/nie

	Prietok
	Min. 30 l/min
	................ l/min

	Predne a zadné nárazníky na detekciu konca rúrovej koľajnice
	
	Áno/nie

	
Digitálny balíček: 


	Digitálny balíček /Integrovaný digitálny riadiaci systém využívajúci operačný systém na riadenie a automatizáciu postrekových procesov 
	
	Áno/nie

	Možnosť digitálneho nastavenia postreku iba vybranej časti pracovnej dráhy
	
	Áno/nie

	Dotykový ovládací displej na digitálne nastavovanie a kontrolu pracovných parametrov
	
	Áno/nie

	Automatický a manuálny režim prevádzky zariadenia
	
	Áno/nie

	Digitálne nastavovanie požadovanej aplikačnej dávky postrekovej kvapaliny v l/ha
	
	Áno/nie

	Automatický výpočet pracovnej rýchlosti podľa nastavenej aplikačnej dávky v l/ha
	
	Áno/nie

	Digitálne nastavovanie dĺžky pracovnej dráhy postrekovacieho vozíka
	
	Áno/nie

	Elektronická regulácia rýchlosti s automatickým udržiavaním konštantnej pracovnej rýchlosti
	
	Áno/nie

	Automatická detekcia konca koľajnicovej dráhy
	
	Áno/nie



Návrh na plnenie kritéria - cena
	Položka
	Cena v EUR bez DPH
	Hodnota DPH v EUR pri 23 % DPH
	Cena v EUR s DPH
	Obchodné meno výrobcu
	Typové označenie

	Automatický koľajnicový postrekovací vozík s digitálnym elektronickým riadením – 1ks

	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač
	
Uvedie uchádzač



Uchádzač do celkovej ceny započítaj aj dopravu na miesto dodania: Veľké Zlievce 251, 991 23 Veľké Zlievce
	

Dátum .........................a miesto  vypracovania cenovej ponuky:........................

	

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do  predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 





	
...........................................
    Pečiatka + podpis





