Príloha č. 1 súťažných podkladov k výzve č. 8 na predkladanie ponúk


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vyhlasuje konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy                                    na predkladanie ponúk (ďalej ako „Výzva na predkladanie ponúk“).


1. [bookmark: _Hlk168485382]NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Výzva č. 8 „Revízie, opravy a renovácie stanov - DNS“ na predmet zákazky Revízie, opravy a renovácie stanov pre 20. prápor logistiky Prešov

2. CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ HODNOTA: 29 666,41  EUR bez DPH 

3. LEHOTA PLNENIA: do 40 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy

4. PREDMETOM ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je oprava poškodených súčiastok stanov NX-FOLD-60-110-2,75, TPSE a multifunkčnej haly TMM, KOMRESOR DOFUKU  EUROVINIL, AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25.

5. MATERIÁL JE BEŽNE DOSTUPNÝ NA TRHU, V ROZSAHU SKUPÍN (CPV):

	[bookmark: _Hlk168397368]50000000-5 
	Revízie a opravy stanov

	50800000-3
	Rôzne opravárske a údržbárske služby

	39522000-7 

 
	Nepremokavé plachty, lodné plachty pre člny, plachetnice alebo pozemné vozidlá, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingové výrobky

	39522530-1
	Stany

	50532000-3
	Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia

	60000000-8 
	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)



	
6. OPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Z PREDMETU ZÁKAZKY

NX FOLD-60-110-2,75 ev.č. 21-0097-02, 21-0097-12, 21-0097-07
1. Spojovací kĺb stanovej konštrukcie
2. Zips na vstupoch (hygienická vložka)
3. Kotviace šnúry
4. Kotviace oká
5. Diery v podlahe vložky vnútorného stanu /malé/
6. Teplovzdušná hadica PVC (rukáv)
 
STAN TPSE ev. č. 025007781, 02507768
1. Nosné tubusy stanu TPSE
2. Strechy a boky stanov TPSE
3. Zips YKK na vstupe
4. Hadice na centrálne nafukovanie
5. Plastová vyrovnávacia podlaha pod stan
6. Kotviace laná
7. Kotviace oká
8. Svetlá do stanu
9. Úchyty na prepravné vaky stanu
10. Nafukovací ventil
11. Pretlakový ventil
12. Teplovzdušná hadica PVC (rukáv)

MULTIFUNKČNÁ HALA ev.č. TMM F02206451
1. Nosné tubusy haly TMM
2. Hlavný zips na prednej časti haly
3. Nafukovacie tubusy, obal haly
4. Kolíky stanu
5. Svetlá do haly
6. Plastová vyrovnávacia podlaha pod halu
7. Kotviace laná
8. Kotviace oká
9. Hadice na centrálne nafukovanie
10. Kompresor s centrálnym dofukovaním

AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25 – 6 KS

1. Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), 
2. Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky,
3. Kontrola funkčnosti termostatu, 
4. Kontrola tlakov čerpadla a horáka, 
5. Obmena filtrov, 
6. Výmena palivovej trysky, 
7. Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, 
8. Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.

AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25 ev. č.220U5308
1. Oprava palivového čerpadla

OHRIEVAČ MOBILNÝ NAFTOVÝ MASTER BV 77 E – 6 KS
1. Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), 
2. Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky, 
3. Kontrola funkčnosti termostatu, 
4. Kontrola tlakov čerpadla a horáka, 
5. Obmena filtrov a tesnení, 
6. Výmena palivovej trysky, 
7. Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, 
8. Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.

KLIMATIZÁCIA AC-24 DANTHERM – 6 KS
1. Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), 
2. Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, 
3. Očistenie / výmena vzduchových filtrov,
4. Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, 
5. Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, 
6. Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.

KLIMATIZÁCIA AC-M7 DANTHERM MKII – 5 KS
1. Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), 
2. Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, 
3. Očistenie / výmena vzduchových filtrov,
4. Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, 
5. Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, 
6. Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.

STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) – 6 KS
1. OPRAVIŤ: taška PVC (úchyty na prenos).Zosilnenie popruhmi po obvode.
Vykurovací automat REMKO ATK 25 – 1 KS
1. Oprava tepelného snímača.
KOMRESOR DOFUKU  EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
KOMPRESOR+PUMPA – 1 KS
1.Oprava funkcii automatického dofukovania (po dosiahnutí tlaku v stane sa kompresor automaticky nevypne, porucha poistky) 

STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) – 3 KS
1. OPRAVIŤ: 3x taška PVC (úchyty na prenos). Zosilnenie popruhmi po obvode.

STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) – 1 KS
1. Oprava zipsu na obal na podlahu
STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO – 6 KS
1. 43 ks uchytenia na strechy stanu, 
2. 3 ks výmena zipsu na čelách stanov 
3. oprava strešného uchytenia lana + karabina 3 ks 
4. Zosilnenie popruhmi po obvode 



7. PODMIENKY ÚČASTI

	Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Maximálna výška finančných zdrojov je 29 666,41 EUR bez DPH (36 489, 68 EUR s DPH).

Táto cena je maximálna, nesmie byť cenovou ponukou uchádzača prekročená.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.

8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: najnižšia cena.
	
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v Eur s DPH. Všetky predložené ponuky budú zoradené od najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky                              po najvyššiu cenu s DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu celkom s DPH a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky.

9. DODACIE PODMIENKY

· Materiál na predmete zákazky bude kupujúcim prevzatý na základe preberacieho protokolu. Preberací protokol je podkladom k úhrade faktúry. 
· Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a ošetrovanie výrobkov a ich bezpečné uloženie až do dňa ich odovzdania do miesta plnenia. Dodanie zákazky vykonať sumárne nie čiastkovo.
· Termín predchádzajúceho oznámenia dodávky do miesta plnenia je minimálne 2 pracovné dni pred dňom dodania v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodávky kupujúci nie je povinný prevziať predmet zmluvy v deň doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodávky sa uskutoční telefonickým oznámením na t. č.: 0960 522 556. Vo všetkých dokladoch, listoch, návestiach, preberacích protokoloch, nákladných listoch a faktúrach súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy uvedie predávajúci ako identifikačný znak číslo výzvy.
· Kupujúci pri odovzdávaní a prevzatí dodávky si vyhradzuje právo fyzického prebratia dodaného tovaru.
· Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celú dodávku, ak zistí v dodanom tovare akúkoľvek vadu.
· Dodávateľ zodpovedá za kvalitu tovaru, ktorá musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 
· Jednotlivé výrobky dodávané v demonte budú výrobky balené, sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi.
· Dodávaný tovar, ktorý bude balený v obale, musí byť označený v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu). Súčasťou jednotlivých balení bude návod na použitie v slovenskom jazyku.

10. MIESTO PLNENIA

Materiál na základe predmetu zákazky bude dodaný kupujúcemu do miesta kupujúceho:
	
                                    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
	20. prápor logistiky Prešov
	Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov
	tel.: 0960 522 556, 0910 243 886
	

11. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela a nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa spravujú ustanoveniami § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“).
2. Objednávateľ je povinný zistené vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, písomne oznámiť (e-mailom alebo poštovou zásielkou) zhotoviteľovi najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení § 428 a § 562 Obchodného zákonníka.
3. Oznámenie o zistených vadách (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať najmä: 
· identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa,
· číslo tejto zmluvy,
· typ a evidenčné (výrobné) číslo (doplniť podľa predmetu zmluvy),
· popis vady/poruchy alebo popis spôsobu, akým sa vada/porucha prejavuje, 
· požadovaný spôsob odstránenia vady/poruchy,
· meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
4. Ak bude reklamácia neúplná, zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí reklamácie podľa bodu 11.1 tohto článku nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní.
5. V prípade uplatnenia reklamácie diela zo strany objednávateľa sa záručná doba prerušuje dňom doručenia reklamácie a začína znova plynúť prevzatím diela objednávateľom bez vád. Záručná doba diela sa predlžuje o čas, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať z dôvodu vybavovania reklamácie zhotoviteľom. Zhotoviteľ zapíše do príslušnej dokumentácie dobu, o ktorú sa záručná doba po reklamácii predlžuje.
6. V prípade, ak bude reklamácia vybavená formou výmeny náhradného dielu za nový diel, bude sa na nový náhradný diel vzťahovať záruka za akosť podľa bodu 11.1 tohto článku. Zhotoviteľ zapíše do príslušnej dokumentácie novú záručnú dobu pri výmene náhradného dielu za nový náhradný diel. 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia reklamácie, a to odstránením vád na diele alebo oznámiť v tejto lehote objednávateľovi, že reklamáciu neuznáva. V prípade, ak zhotoviteľ preukáže, že uvedený termín objektívne nie je možné splniť z technických dôvodov, môže byť termín na vybavenie reklamácie predĺžený vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
8. Náklady na odstránenie vád diela, ako aj preukázateľne vynaložené náklady objednávateľa súvisiace s uplatnením nárokov z vád diela, znáša zhotoviteľ. 
9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania ako aj 
za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela počas plynutia záručnej doby.
10. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané dielo v trvaní min. ..6... mesiacov. Zhotoviteľ poskytuje na náhradné diely, ktoré použil na vykonanie diela, záruku za akosť v trvaní 24 mesiacov alebo na dobu určenú výrobcom, ak je táto dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba na dielo a na náhradné diely začína plynúť prevzatím diela objednávateľom na základe oboma zmluvnými stranami podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
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