     Príloha č. 3 k súťažných podkladov k výzve č. 8 na predkladanie ponúk




ZOZNAM, ŠPECIFIKÁCIA A PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO

	Oprava a údržba stan NX FOLD  60-110-2.75 ENDO/Z4033

	P.č.
	Položka
	Predpokladané množstvo
	Poznámka

	1
	Spojovací kĺb stanovej konštrukcie
	5
	Oprava / Výmena

	2
	Zips na vstupoch (hygienická vložka)
	4
	Oprava / výmena

	3
	Kotviace šnúry
	5
	Oprava / Výmena

	4
	Kotviace oká
	5
	Oprava / Výmena

	5
	Diery v podlahe vložky vnútorného stanu /malé/
	4
	Oprava

	6
	Teplovzdušná hadica PVC (rukáv)
	3
	Výmena



	Oprava a údržba Multifunkčnej haly TMM

	P.č.
	Položka
	Predpokladané množstvo
	Poznámka

	1
	Nosné tubusy haly TMM
	2
	Výmena / oprava

	2
	Hlavný zips na prednej časti haly
	2
	Výmena

	3
	Nafukovacie tubusy, obal haly
	5
	Oprava dier - vysokofrekvenčné zavarenie 

	4
	Kolíky stanu
	10
	Oprava / vymena

	5
	Svetlá do haly
	3
	Oprava / Výmena

	6
	Plastová vyrovnávacia podlaha pod halu
	5
	Oprava / Výmena

	7
	Kotviace laná
	4
	Výmena

	8
	Kotviace oká
	4
	Oprava / vymena

	9
	Hadice na centrálne nafukovanie
	5
	Oprava / výmena koncoviek hadíc

	10
	Kompresor s centrálnym dofukovaním
	2
	Oprava - Výmena motora, riadiacej jednotky, základovej el. dosky / Revízia



	Oprava a údržba stanov TPSE

	P.č.
	Položka
	Predpokladané množstvo
	Poznámka

	1
	Nosné tubusy stanu TPSE
	2
	Oprava

	2
	Strechy a boky stanov TPSE
	2
	Oprava dier (malé)

	3
	Zips YKK na vstupe
	4
	Výmena

	4
	Hadice na centrálne nafukovanie
	5
	Oprava / výmena koncoviek hadíc

	5
	Plastová vyrovnávacia podlaha pod stan
	5
	Oprava / Výmena

	6
	Kotviace laná
	3
	Výmena

	7
	Kotviace oká
	3
	Oprava / vymena

	8
	Svetlá do stanu
	3
	Oprava / Výmena

	9
	Úchyty na prepravné vaky stanu
	2
	Oprava / Výmena

	10
	Nafukovací ventil
	4
	Výmena

	11
	Pretlakový ventil
	4
	Výmena

	12
	Teplovzdušná hadica PVC (rukáv)
	2
	Výmena



	Vykonanie servisu AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25

	P.č.
	Položka
	Požadované kusy
	Poznámka

	1
	Servis zariadenia ATK 25
	6
	Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky, Kontrola funkčnosti termostatu, Kontrola tlakov čerpadla a horáka, Obmena filtrov, Výmena palivovej trysky, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.

	2
	Oprava palivového čerpadla
	1
	AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25                                Sériové číslo  220U5308.



	Vykonanie servisu OHRIEVAČ MOBILNÝ NAFTOVÝ MASTER BV 77 E

	P.č.
	Položka
	Požadované kusy
	Poznámka

	1
	Servis zariadenia MASTER BV 77 E
	6
	Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky, Kontrola funkčnosti termostatu, Kontrola tlakov čerpadla a horáka, Obmena filtrov a tesnení, Výmena palivovej trysky, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.




	Vykonanie servisu KLIMATIZÁCIA AC-24 DANTHERM

	P.č.
	Položka
	Požadované kusy
	Poznámka

	1
	Servis zariadenia AC-24 DANTHERM
	6
	Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, Očistenie / výmena vzduchových filtrov, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.



	Vykonanie servisu KLIMATIZÁCIA AC-M7 DANTHERM MKII

	P.č.
	Položka
	Požadované kusy
	Poznámka

	1
	Servis zariadenia AC-M7 DANTHERM MKII
	5
	Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, Očistenie / výmena vzduchových filtrov, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti.
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	MJ
	Množstvo

	
	RPS: STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) 
· OPRAVIŤ: 3x taška PVC (úchyty na prenos)
· Zosilnenie popruhmi po obvode

	KS
	3

	
	Vykurovací automat REMKO ATK 25 
- porucha tepelného snímača
	KS
	1

	
	Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami
Kompresor + pumpa
- neschopnosť funkcii automatického dofukovania (po dosiahnutí tlaku v stane sa kompresor automaticky nevypne, porucha poistky) 

	KS
	1

	
	STAN NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS)
Obmeniť:
· Chýbajúce úchyty na obaloch a na konštrukcii
- Zosilnenie popruhmi po obvode

	KS
	3

	
	STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) 
· OPRAVIŤ: 3x taška PVC (úchyty na prenos)
· Zosilnenie popruhmi po obvode

	KS
	3

	
	STAN NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) 
Obmeniť:
· Oprava zipsu na obal na podlahu

	KS
	1

	
	STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO 
· OPRAVIŤ: 43 ks uchytenia na strechy stanu, 
· 3 ks výmena zipsu na čelách stanov 
· oprava strešného uchytenia lana + karabina 3 ks 
· Zosilnenie popruhmi po obvode 

	KS
	6




