
	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Podolie

	IČO: 
	00207161

	Predmet zákazky: 
	Automatizácia, digitalizácia, modernizácia ŽV

	Množstvo:
	1 súbor 

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Automatizovaný systém ventilácie

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Cyklónový ventilátor 15 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna.
	/vyplní uchádzač/

	Počet klapiek ventilátora : 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Maximálne rozmery : šírka 1700 mm, výška 1700 mm.
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hmotnosť ventilátora do 100 kg.
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie: 400 V
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický príkon max. 1,5 kW.
	/vyplní uchádzač/

	Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. 
	/vyplní uchádzač/

	Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa.
	/vyplní uchádzač/

	Množstvo preneseného vzduchu min. 40 000 m3/hod.
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť)
	/vyplní uchádzač/

	Požadovaný počet kusov: 15 ks
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane montáže, inštalačného materiálu a dopravy
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič 1 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Automatické riadenie systému ventilácie
	/vyplní uchádzač/

	3 fázy
	/vyplní uchádzač/

	Napätie  400 V, 50/60Hz
	/vyplní uchádzač/

	0-10V vstup
	/vyplní uchádzač/

	Min 16 Amp.
	/vyplní uchádzač/

	Vstavaný ventilátor na chladenie
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre
	/vyplní uchádzač/

	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
	/vyplní uchádzač/

	možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Automatické riadenie systému ventilácie
	/vyplní uchádzač/

	3 fázy
	/vyplní uchádzač/

	Napätie  400 V, 50/60Hz
	/vyplní uchádzač/

	0-10V vstup
	/vyplní uchádzač/

	Min 32 Amp.
	/vyplní uchádzač/

	Vstavaný ventilátor na chladenie
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre
	/vyplní uchádzač/

	Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach
	/vyplní uchádzač/

	možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Systém detekcie stáda

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Počet ks: 500 ks 
	/vyplní uchádzač/

	vrátane remeňov a postranných čísel na oboch stranách
	/vyplní uchádzač/

	funkcia detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv na úrovni konkrétnej kravy aj celej skupiny, či stáda
	/vyplní uchádzač/

	kompatibilita s existujúcim identifikačným systémom dojárne a existujúcim softvérom pre manažment stáda
	/vyplní uchádzač/

	sledovanie trvania a druhu aktivity kráv, hlásenie ruje, kráv bez ruje
	/vyplní uchádzač/

	sledovanie doby žrania a prežúvania
	/vyplní uchádzač/

	hlásenia o kravách so zdravotným problémom
	/vyplní uchádzač/

	porovnávanie zaznamenaných údajov s priemerom typickým pre kravu/skupinu/stádo
	/vyplní uchádzač/

	uchovanie zaznamenaných údajov v respondéri za obdobie min. 24 hod
	/vyplní uchádzač/

	odosielanie údajov min. každých 20 min
	/vyplní uchádzač/

	vrátane dopravy na miesto inštalácie
	/vyplní uchádzač/

	Počet ks: 500 ks 
	/vyplní uchádzač/

	vrátane remeňov a postranných čísel na oboch stranách
	/vyplní uchádzač/

	funkcia detekcie ruje a sledovania zdravotného stavu kráv na úrovni konkrétnej kravy aj celej skupiny, či stáda
	/vyplní uchádzač/

	kompatibilita s existujúcim identifikačným systémom dojárne a existujúcim softvérom pre manažment stáda
	/vyplní uchádzač/

	sledovanie trvania a druhu aktivity kráv, hlásenie ruje, kráv bez ruje
	/vyplní uchádzač/

	sledovanie doby žrania a prežúvania
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Systém zvinovacích plácht

	Množstvo:
	1 súbor


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Zvinovacie plachty 4 systémy
	/vyplní uchádzač/

	Zvinovacia plachta s elektrickým ovládaním – dĺžka min. 25 m × výška max. 2,0 m počet: 3 ks
	/vyplní uchádzač/

	Zvinovacia plachta s elektrickým ovládaním – dĺžka min. 28 m × výška max. 2,0 m počet: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Navíjanie plachty na spodný hriadeľ, smer navíjania zdola nahor
	/vyplní uchádzač/

	Priemer navíjacieho hriadeľa min. 75 mm
	/vyplní uchádzač/

	Materiál plachty PVC
	/vyplní uchádzač/

	Plošná hmotnosť plachty min. 500 g/m²
	/vyplní uchádzač/

	Farba plachty biela, prepúšťajúca svetlo
	/vyplní uchádzač/

	Plachta UV stabilná
	/vyplní uchádzač/

	Plachta odolná voči mrazu
	/vyplní uchádzač/

	Plachta vzduch / voda nepriepustná
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický navijak s koncovými dorazmi min. 1 ks na systém
	/vyplní uchádzač/

	Vodiace profily s gumou proti oteru plachty z prednej aj zadnej strany
	/vyplní uchádzač/

	Všetky oceľové prvky systému pozinkované
	/vyplní uchádzač/

	Krajový ochranný kryt ukončenia plachty, plachtový, farba podľa plachty 2 ks na systém
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana plachty pred zvieratami kari sieťou po celej dĺžke plachty, výška min. 1,5 m
	/vyplní uchádzač/

	Kari sieť – veľkosť oka max. 100 × 100 mm
	/vyplní uchádzač/

	Kari sieť – priemer drôtu min. 5 mm
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana žiarovo zinkovaná, vrátane konzol na uchytenie
	/vyplní uchádzač/

	Meteostanica pre automatické riadenie polohy všetkých plachiet počet: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Centrálny rozvádzač meteostanice s vlastným istením
	/vyplní uchádzač/

	Voľba režimu ovládania manuálny / automatický
	/vyplní uchádzač/

	Dotykový displej na nastavenie parametrov a sledovanie polohy plachiet
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia meteostanice do PC
	/vyplní uchádzač/

	Snímač vetra min. 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Snímač teploty min. 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Snímač dažďa min. 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Rolovacie brány 11 ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,4 m × v 3,0 m počet: 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,25 m × v 2,7 m počet: 1 ks 
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,2 m × v 3,0 m počet: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,9 m × v 3,6 m počet: 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,15 m × v 3,0 m počet: 2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so zastrešením – stavebný otvor š 3,4 m × v 3,2 m počet: 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Materiál plachty brány polyester potiahnutý PVC
	/vyplní uchádzač/

	Farba plachty brány biela
	/vyplní uchádzač/

	Navíjanie plachty brány rúrkovým elektromotorom
	/vyplní uchádzač/

	Otáčky motora brány min. 12 ot./min
	/vyplní uchádzač/

	Početnosť otvárania brány min. 10 cyklov / deň
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaca jednotka umožňujúca ovládanie brány jedným impulzom
	/vyplní uchádzač/

	Diaľkový ovládač min. 1 ks na bránu
	/vyplní uchádzač/

	Nástenné tlačidlo min. 2 ks na bránu
	/vyplní uchádzač/

	Núdzová kľuka na otvorenie brány pri výpadku elektrickej energie alebo poruche
	/vyplní uchádzač/

	Kompletná kabeláž a zapojenie brány
	/vyplní uchádzač/

	Bočné vodiace profily brány s ochrannými kefami
	/vyplní uchádzač/

	Zastrešenie navíjacieho mechanizmu brány z pozinkovaného plechu
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, montáž vrátane výdrevy stavebných otvorov, zapojenie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
