CENOVÁ PONUKA K URČENIU PHZ
Zákazka: Obstaranie technológie pre spoločnosť 
 BISKUPSKÉ VINICE ZOBOR s.r.o.


1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Email:
	

	Telefón:
	



A) VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

Na základe Vášho oslovenia  na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Obstaranie technológie pre spoločnosť 
BISKUPSKÉ VINICE ZOBOR s.r.o.“, ktoré som prebral/a emailom dňa ................ Vám predkladám cenovú ponuku.

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V .................................................., dňa ...........................................................




-----------------------------------------------------

                   podpis + pečiatka


1. Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

[bookmark: _Hlk117570479]Predmetom zákazky je obstaranie spolu s dodávkou, inštaláciou, zaškolením obsluhy a v prípade technológie s prítomnosťou softvéru, uvedenie softvéru do prevádzky.
Obstarávame nasledovné logické celky:
- Autonómna robotická kosačka pre ovocný sad 1 ks
- Digitálny agrometeorologický monitorovací systém pre ovocný sad 1 ks
- Digitálny systém monitorovania škodlivého hmyzu v ovocnom sade  4 ks

Uchádzač môže v rámci svojej ponuky predložiť cenovú ponuku na jeden, ale aj na viacero logických celkov. V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke bude naceňovať viacero logických celkov, nie je potrebné, aby predkladal cenovú ponuku na každý logický celok osobitne.

„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam (LC), na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“



Logický celok č. 1: 
	1) Autonómna robotická kosačka pre ovocný sad – 1 ks


	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia, odpovedzte Áno/Nie, resp. uveďte parameter


	P.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
áno/nie/parameter

	1.
	Autonómna prevádzka - Samostatné plánované kosenie, navigácia, otáčanie a pokračovanie po prerušení; bez priebežného diaľkového ovládania obsluhou.
	Áno
	

	2.
	Svahová dostupnosť - Preukázaná schopnosť autonómne kosiť pri sklone na pracovnej ploche.
	Áno
	

	3.
	Plošná kapacita - Riešenie dimenzované na údržbu plochy do 3 ha.
	Áno
	

	4.
	Navigácia - Bezdrôtové alebo ekvivalentné presné navádzanie (napr. GNSS/RTK doplnené senzormi), schopné bezpečnej práce medzi stromami aj pri zhoršenom satelitnom signáli.
	Áno
	


	5. 
	Detekcia prekážok - Automatické rozpoznanie alebo bezpečné zistenie prekážok vrátane kmeňov, osôb a zvierat, bezpečné zastavenie alebo obídenie.
	Áno
	

	6.
	Manévrovateľnosť - Preukázaná schopnosť bezpečne kosiť a otáčať medzi ovocnými drevinami pri rôznych rozstupoch; ochrana kmeňov pred kontaktom.
	Áno
	

	7.
	Pohon a kosenie - Konštrukcia vhodná do náročného svahovitého terénu, primeraná trakcia a stabilita, nastaviteľná výška kosenia.
	Áno
	

	8.
	Energia a nabíjanie - Autonómne riešenie napájania a dobíjania umožňujúce prevádzku bez pravidelného manuálneho nabíjania; konkrétne riešenie podľa dostupnej infraštruktúry.
	Áno
	

	9.
	Bezpečnosť - Núdzové zastavenie, snímače náklonu, bezpečné správanie pri strate signálu, poruche alebo vstupe osoby do pracovnej zóny.
	Áno
	


	10.
	Softvér - Licencia/prístup na plánovanie harmonogramov, definovanie zón, digitálnu mapu, sledovanie stavu a výkonu, históriu práce, upozornenia na chyby a vzdialenú správu.
	Áno
	

	11.
	Dodávka - Kompletné zariadenie vrátane potrebného navigačného a nabíjacieho príslušenstva, softvéru, montáže, sprevádzkovania a zaškolenia.
	Áno
	


	LC 1 
	Množstvo 
	Jednotková cena bez DPH
	Cena spolu bez DPH

	Autonómna robotická kosačka pre ovocný sad 
	1 ks
	
	

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte
[bookmark: _Hlk243385074]










Logický celok č. 2   
	2) Digitálny agrometeorologický monitorovací systém pre ovocný sad – 1 ks 

	Technický ú daj - požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia, odpovedzte Áno/Nie, resp. uveďte parameter

	P.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
áno/nie/parameter

	1.
	Meranie ovzdušia  - Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu; meranie zrážok; rýchlosť a smer vetra; slnečné žiarenie.
	Áno
	

	2.
	Riziko mrazov - Meranie parametrov potrebných na vyhodnotenie rizika mrazu vrátane suchej a vlhkej teploty alebo technicky ekvivalentného riešenia; nastaviteľné výstražné prahy.
	Áno
	

	3.
	Rastliny - Snímanie ovlhčenia listov alebo ekvivalentné meranie potrebné pre modely infekčného rizika.
	Áno
	

	4.
	Pôda - Meranie vlhkosti a teploty pôdy minimálne v jednej lokalite ovocného sadu; možnosť rozšírenia na ďalšie miesto a viaceré hĺbky.
	Áno
	

	5. 
	Prenos údajov - Automatický bezdrôtový prenos do vzdialeného systému prostredníctvom mobilnej dátovej siete alebo ekvivalentnej technológie; vzdialený prístup k údajom.
	Áno
	

	6.
	Napájanie - Autonómne napájanie vhodné na prevádzku bez elektrickej prípojky, napr. fotovolický panel s akumulátorom alebo ekvivalent.
	Áno
	

	7.
	Prevádzka - Zariadenie určené na celoročné vonkajšie použitie, s ochranou proti poveternostným vplyvom.
	Áno
	

	8.
	Dáta - Automatický záznam meraní, historické grafy a možnosť exportu údajov; požadovaný interval záznamu najviac 15 minút alebo ekvivalentná dostupnosť údajov.
	Áno
	

	9.
	Výstrahy - Automatické upozornenia na mrazové riziko prostredníctvom mobilnej aplikácie, e-mailu alebo SMS; možnosť nastaviť viacero prahov. Dodávateľ uvedie interval odosielania údajov a typické oneskorenie upozornenia.
	Áno
	

	10.
	Predikcie - Softvérové nástroje pre lokálnu predpoveď počasia a vyhodnocovanie rizika relevantných chorôb ovocných drevín a viniča, v rozsahu dostupných a licencovaných modelov.
	Áno

	

	11.
	Rozšíriteľnosť - Možnosť doplnenia pôdnych snímačov a budúceho prepojenia s monitorovaním alebo riadením závlahy; nie je požadovaná dodávka závlahy.
	Áno

	

	12.
	Softvérové vybavenie - Webová alebo mobilná platforma na zobrazenie aktuálnych a historických údajov, grafov a exportov, 
Konfigurovateľné výstrahy pri riziku mrazu a prekročení meraných hodnôt,
Lokálna meteorologická predpoveď a nástroje/modely na podporu rozhodovania pri ochrane pre príslušné kultúry,
Prístupové oprávnenia, uvedenie softvéru do prevádzky a zaškolenie obsluhy.
	Áno

	

	
	
	
	

	LC 2
	Množstvo
	Jednotková cena bez DPH
	Cena spolu bez DPH

	Digitálny agrometeorologický  monitorovací systém pre ovocný sad
	1 ks
	
	

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte
Logický celok č. 3 
	3) Digitálny systém monitorovania škodlivého hmyzu v ovocnom sade – 4 ks 

	Technický ú daj - požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia, odpovedzte Áno/Nie, resp. uveďte parameter

	P.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
áno/nie/parameter

	1.
	Vymeniteľné návnady/lákadlá a spotrebný materiál na 1 sezónu
	Áno
	

	2.
	Softvérová platforma a licencie - 1 systém, min. 12 mesiacov
	Áno
	

	3.
	Obrazové snímanie: Integrovaná digitálna kamera; automatické vyhotovovanie a odosielanie snímok zachyteného hmyzu najmenej raz denne počas monitorovacej sezóny.
	Áno
	

	4.
	Prenos dát: Bezdrôtový prenos údajov prostredníctvom mobilnej siete alebo technicky rovnocenného riešenia; bez potreby trvalého káblového internetového pripojenia.

	Áno
	

	5. 
	Napájanie: Autonómna prevádzka v teréne, napríklad solárny panel a dobíjateľný akumulátor alebo ekvivalentné riešenie
	Áno
	

	6.
	Odolnosť: Konštrukcia určená na celosezónne vonkajšie použitie v poľnohospodárskom prostredí.
	Áno
	

	7.
	Softvér: Webové alebo mobilné rozhranie, prehľad jednotlivých lapačov, vzdialené zobrazenie snímok, evidencia úlovkov, časové grafy a export údajov.
	Áno
	

	8.
	Upozornenia: Možnosť nastavenia automatických upozornení na zvýšený výskyt alebo prekročenie zvoleného prahu, e-mailom alebo notifikáciou.
	Áno
	

	9.
	Rozšíriteľnosť: Možnosť doplnenia ďalších lapačov do spoločného používateľského účtu bez výmeny existujúceho systému.
	Áno
	

	10.
	Dodanie: Vrátane príslušenstva potrebného na montáž, sprevádzkovania, používateľských prístupov a zaškolenia.
	Áno

	

	11
	Požadované využitie a digitalizácia - Systém bude zabezpečovať digitálny zber obrazových údajov, diaľkový prenos, vyhodnocovanie výskytu škodcov a podporu rozhodovania o ochranných zásahoch. Zariadenia budú premiestniteľné v rámci ovocného sadu; výmena nástrahy musí byť možná bez výmeny celej monitorovacej jednotky.
	Áno

	

	
	
	
	

	LC 3
	Množstvo
	Jednotková cena bez DPH
	Cena spolu bez DPH

	Digitálny systém monitorovania škodlivého hmyzu v ovocnom sade
	4 ks
	
	

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte

Sumarizácia cenovej ponuky:

	„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!*


	Názov technologického zariadenia:
	Jednotková cena       bez DPH
	Počet kusov 
	Cena celkom za položku bez DPH

	LC 1 – Autonómna robotická kosačka pre ovocný sad
	
	1
	

	LC 2 – Digitálny agrometeorologický monitorovací systém pre ovocný sad
	
	1
	

	LC 3 – Digitálny systém monitorovania škodlivého hmyzu v ovocnom sade 
	
	4
	

	
Celková cena bez DPH
	

	
DPH
	

	
Celková cena s DPH
	






V .................................................., dňa ...........................................................





---------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
