
	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

	IČO: 
	31431160

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia živočíšnej výroby

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Protišmyková gumená podlaha

	Množstvo:
	402 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plná protišmyková gumová podlaha s rozmerom 1 x 1 m  402 ks
	/vyplní uchádzač/

	Výška protišmykovej gumovej podlahy min 20 mm
	/vyplní uchádzač/

	Povrch s vysokou priľnavosťou
	/vyplní uchádzač/

	Guma je vyrobená s použitím prírodného kaučuku s minimálnou 
špecifikáciou zmesi 8 mpa
	/vyplní uchádzač/

	Silné prepojenie na štyroch stranách
	/vyplní uchádzač/

	Vhodné do čakárne a koridoru príchodu a odchodu
	/vyplní uchádzač/

	Dizajn úchopu „Penny“ na oboch stranách
	/vyplní uchádzač/

	Vzájomné uzamykanie gúm pomocou puzzle
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Protišmyková gumená podlaha

	Množstvo:
	44 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plná protišmyková gumová podlaha s výstupkami pre dojnice s rozmerom 1 x 1 m a vyrobená s použitím prírodného kaučuku s minimálnou špecifikáciou zmesi 8 mpa - 44 m2
	/vyplní uchádzač/

	Výška protišmykovej gumovej podlahy min 20 mm
	/vyplní uchádzač/

	Výška výstupkov min. 6
	/vyplní uchádzač/

	Mechanické kotvenie protišmykovej gumovej podlahy s výstupkami
	/vyplní uchádzač/

	Vzájomné uzamykanie gúm pomocou puzzle 
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Silo na  mlieko

	Množstvo:
	1 ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Exteriérové – vežové silo na chladenie mlieka s objemom 30 000 L
	/vyplní uchádzač/

	1 kompresor na chladenie stien sila s výkonom 15,0 HP (400 V-3-50 Hz) – 11,19 kW
	/vyplní uchádzač/

	1 kompresor na chladenie spodnej časti sila s výkonom 10,0 HP (400 V-3-50 Hz) – 7,457 kW
	/vyplní uchádzač/

	Sonda na meranie teploty mlieka je umiestnené priamo v mlieku.
	/vyplní uchádzač/

	Trojcestný ventil na jednoduché prepnutie systému dojenia a preplachu
	/vyplní uchádzač/

	Systém odberu vzoriek mlieka zo sila
	/vyplní uchádzač/

	Rebrík z vonkajšej strany sila
	/vyplní uchádzač/

	Obslužná strana sila je umiestnená v mliečnici
	/vyplní uchádzač/

	Dotykový ovládací panel sila
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia sila s fabrikou, farmárom, technikom pomocou mobilného telefónu a cez počítač. Prípadný servis sa dá vyriešiť na diaľku.
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia je pomocou siete GSM cez SIM kartu uloženú priamo v sile
	/vyplní uchádzač/

	Silo automaticky posiela správy o aktuálnom stave priamo do mobilu
	/vyplní uchádzač/

	Z mobilu je možné priamo posielať príkazy do sila
	/vyplní uchádzač/

	Silo obsahuje anténu na GSM signál
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť výberu vonkajšej farby sila
	/vyplní uchádzač/

	Doprava sila
	/vyplní uchádzač/

	Montáž sila
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Hradenie

	Množstvo:
	1 ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kŕmna zábrana s fixáciou 5 miest dĺžka 3,8-4,1m s gumovými dorazmi a plastovými ovládacími prvkami 
	/vyplní uchádzač/

	Úchyt fošne na navarenie
	/vyplní uchádzač/

	Stĺpik stajňový priemer 75-77mm, dĺžka 1950-2050mm, hrúbka steny min 5,5mm, so zosilnením v spodnej časti
	/vyplní uchádzač/

	Objímka na stĺp s jedným úchytom
	/vyplní uchádzač/

	Rúrka priemer 47-49mm hrúbka steny min. 3mm žiarovo zinkovaná dĺžka = 1700mm, vrátane technológ. zvyškov (m) 108
	/vyplní uchádzač/

	Rúrka priemer 59-61mm hrúbka steny min. 3mm žiarovo zinkovaná dĺžka (m) 166
	/vyplní uchádzač/

	Rúrka priemer 47-49mm hrúbka steny min. 3mm žiarovo zinkovaná dĺžka (m) 144
	/vyplní uchádzač/

	Súbor komponentov na montáž fixačných boxov
	/vyplní uchádzač/

	Výdreva podžľabnice 0,35 (m3)
	/vyplní uchádzač/

	Stĺpik stajňový priemer 101-103mm, dĺžka 1950-2050mm, hrúbka steny min 5,5mm, so zosilnením v spodnej časti
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 1/2m – 3 rúrkový  
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 2/3m – 3 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 3/4m – 3 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Výsuvný diel s automatickým uzáverom a zamykaním na reťaz – 3 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 1/2m – 4 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 2/3m – 4 rúrkový 
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 3/4m – 4 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 4/5m – 4 rúrkový 
	/vyplní uchádzač/

	Výsuvný diel s automatickým uzáverom – 4 rúrkový základný diel brány 1/2m – 5 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Základný diel brány 2/3m – 5 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Výsuvný diel s automatickým uzáverom – 5 rúrkový
	/vyplní uchádzač/

	Súbor komponentov na montáž zábran a hradenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kyvadlový zhrňovač

	Množstvo:
	1 ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Digitálne ovládanie zhrňovača s ovládacím panelom a displejom
	/vyplní uchádzač/

	Dva hydraulické filtre, dve hydraulické hadice, olejová vaňa, elektromotor
	/vyplní uchádzač/

	Nastavenie na automatický režim zhrňovania a tiež možnosť manuálneho ovládania
	/vyplní uchádzač/

	Jeden hydraulický piest
	/vyplní uchádzač/

	Pozinkovaná koľajnica je namontovaná na bočnej stene kanála
	/vyplní uchádzač/

	Koľajnica sa dá rozobrať na viac častí
	/vyplní uchádzač/

	Na koľajnici sú namontované sklápacie – zhrňovacie lopatky - stierky 
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Svietidlá

	Množstvo:
	14 ks 


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Životnosť – min. 100 000 svetelných hodín s L90/B50
	/vyplní uchádzač/

	Záruka 5 rokov
	/vyplní uchádzač/

	Svietivosť v Lumenoch /Lm/ brutto: 35 600
	/vyplní uchádzač/

	Svietivosť v Lumenoch /Lm/ netto: 30 300
	/vyplní uchádzač/

	Priemerná úroveň osvetlenia v maštali v Luxoch /Lx/ - min. 197
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť integrovania červeného svetla
	/vyplní uchádzač/

	Farba svetla v Kelvinoch /K/ - 400 - 4250
	/vyplní uchádzač/

	Dali 2 (automatické riadenie svetla)
	/vyplní uchádzač/

	Plne automatické svetlá, riadené systémom riadenia svetla
	/vyplní uchádzač/

	Kompenzácia denného svetla pomocou svetelného senzora
	/vyplní uchádzač/

	Rovnomerné rozloženie svetla minimálne  min/max 50%
	/vyplní uchádzač/

	(svetelný plán Dialux)
	/vyplní uchádzač/

	Výkon – 240W
	/vyplní uchádzač/

	IP/IK trieda – IP 65 – IK 08
	/vyplní uchádzač/

	Frekvencia – 50/60 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Stmievanie od 10 do 100%
	/vyplní uchádzač/

	Odolnosť materiálu voči čpavku, prachu a vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana svetla v prípade, ak by bolo na ňom vtáčie hniezdo
	/vyplní uchádzač/

	Svietivosť sa automaticky zníži na 10% výkon
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny počet svetiel do dojárne a čakárne spolu: 14
	/vyplní uchádzač/

	Celkový počet svetiel v dojárni: 6, v čakárni: 8
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Ventilátory 

	Množstvo:
	11 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	EC motor s permanentným magnetom
	/vyplní uchádzač/

	Elektronická regulácia otáčok, riadiaci signál 0 – 10 V
	/vyplní uchádzač/

	zabudovaný konvertor v oddelenej chránenej časti motora 
	/vyplní uchádzač/

	Motor je bez údržbový počas celej doby životnosti
	/vyplní uchádzač/

	Ventilátor má 3 čepele vrtule, namontované priamo na osi motora
	/vyplní uchádzač/

	Vrtuľa je vyrobená zo syntetického materiálu
	/vyplní uchádzač/

	Priamo poháňaná vrtuľa, bez prekĺzavania
	/vyplní uchádzač/

	Energetická účinnosť AA+
	/vyplní uchádzač/

	Spotreba energie pri maximálnych otáčkach do 0,64 kW
	/vyplní uchádzač/

	Vzdialenosť dosahu  prúdiaceho vzduchu do dĺžky min. 18 m
	/vyplní uchádzač/

	Hladina hluku max. 58,5 dB (Lpa 7 m), max. 63,5 dB (Lpa 4 m)
	/vyplní uchádzač/

	Plne automatické ovládanie
	/vyplní uchádzač/

	Dotykový ovládací panel
	/vyplní uchádzač/

	Senzor teploty
	/vyplní uchádzač/

	Senzor vlhkosti
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť namontovania rosenia priamo na ventilátor
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť inštalovania softvéru do ventilátora
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pripojenia sa k ventilátorom cez notebook
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť namontovania ochrannej mreže
	/vyplní uchádzač/

	Počet ventilátorov do dojárne : 2 ks /priemer vrtule max. 130 cm 
	/vyplní uchádzač/

	Počet ventilátorov do čakárne 9 ks / priemer vrtule max. 100 cm
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Napájačky pre dobytok

	Množstvo:
	3 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Nerezová žľabová napájačka veľkokapacitná,  s uzáverom, dlžka min. 1,3 m – max. 1,5 m
	/vyplní uchádzač/

	Nohy k napájačkám pre montáž do podlahy
	/vyplní uchádzač/

	Výhrevné teleso 24 V/180 W pre napájací žľab
	/vyplní uchádzač/

	Trafo 230/24 V, 400 W
	/vyplní uchádzač/

	Vykurovací kábel 24 V 30 W, dľžka 3 m
	/vyplní uchádzač/

	Termostat pre vykurovací kábel
	/vyplní uchádzač/

	Kryt elektra a vodoinštalácie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Chladenie Mlieka

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Ochladenie mlieka pomocou ľadu
	/vyplní uchádzač/

	Medené rúrky naplnené chladiacou kvapalinou
	/vyplní uchádzač/

	Schladenie mlieka na teplotu 3,5 °C
	/vyplní uchádzač/

	Schopnosť rýchleho schladenia mlieka na požadovanú teplotu
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie výrazne zníži spotrebu pitnej vody na ochladenie mlieka
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery: 3400 mm x 2230 mm x 1825 mm
	/vyplní uchádzač/

	Súčasťou zariadenia je platňový predchladič a kompresor
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
