
	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

	IČO: 
	31431160

	Predmet zákazky: 
	Systém rolovacích plácht a roletových brán

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Elektrická roletová brána so strieškou. Rúrkový motor s núdzovým otváraním, rýchlosť 17 ot./min, napájanie 200V, výkon 220 W. Riadiaca jednotka, 2 ks ovládacích vypínačov, 2 ks diaľkových ovládačov, núdzová kľuka, vodiace profily s ochrannými kefami. Profily žiarovo pozinkované. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Rozmery brány: šírka 2,25 m, výška 3,45 m.
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so strieškou. Rúrkový motor s núdzovým otváraním, rýchlosť 17 ot./min, napájanie 200V, výkon 220 W. Riadiaca jednotka, 2 ks ovládacích vypínačov, 2 ks diaľkových ovládačov, núdzová kľuka, vodiace profily s ochrannými kefami. Profily žiarovo pozinkované. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Rozmery brány: šírka 2,05 m, výška 3,45 m.
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so strieškou. Rúrkový motor s núdzovým otváraním, rýchlosť 17 ot./min, napájanie 200 V, výkon 220 W. Riadiaca jednotka, 2 ks ovládacích vypínačov, 2 ks diaľkových ovládačov, núdzová kľuka, vodiace profily s ochrannými kefami. Profily žiarovo pozinkované. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Rozmery brány: šírka 4 m, výška 3 m. V tomto rozmere celkom 2 ks.
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická rolovacia brána so strieškou. Rúrkový motor s núdzovým otváraním, rýchlosť 17 ot./min, napájanie 200 V, výkon 220 W. Riadiaca jednotka, 2 ks ovládacích vypínačov, 2 ks diaľkových ovládačov, núdzová kľuka, vodiace profily s ochrannými kefami. Profily žiarovo pozinkované. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Rozmery brány: šírka 3,86 m, výška 3 m. V tomto rozmere spolu 2 ks.
	/vyplní uchádzač/

	Elektrická roletová brána s prístreškom. Rúrkový motor s núdzovým otváraním, rýchlosť 17 ot./min, napájanie 200V, výkon 220 W. Riadiaca jednotka, 2 ks ovládacích vypínačov, 2 ks diaľkových ovládačov, núdzová kľuka, vodorovné profily s ochrannými kefkami. Profily pozinkované žiarovo. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Rozmery brán: šírka 3,13 m, výška 3,45 m.
	/vyplní uchádzač/

	Protiprievanový systém s žiarovo pozinkovanými profilmi, bočným uchytením plachiet a navíjací hriadeľom s priemerom 78 mm. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Vodiace profily s gumovým tesnením. Rozmery systému: šírka 22,95 m, výška 3 m.
	/vyplní uchádzač/

	Protiprievanový systém so žiarovo pozinkovanými profilmi, bočným uchytením plachiet a navíjacím hriadeľom s priemerom 78 mm. Pohon [doplniť výrobcu a typ]. PVC plachta s plošnou hmotnosťou 900 g/m². Vodiace profily s gumovým tesnením. Rozmery systému: šírka 23,15 m, výška 3 m.
	/vyplní uchádzač/

	Hrebeňová vetracia štrbina – ovládaná - Hliníková konštrukcia, spojovací materiál z nehrdzavejúcej ocele, výplň z PVC/polykarbonátu, možnosť pripojenia na meteostanicu. Rozmery: dĺžka 114,5 m.
	/vyplní uchádzač/

	Hrebeňová ventilačná štrbina – pevná - pevná hrebeňová ventilačná štrbina s nosnou konštrukciou zo žiarovo pozinkovanej ocele, horným oblúkom z polykarbonátu hrúbky 10 mm, bočným deflektorom a trapézovým laminátom. Rozmery: dĺžka 20,45 m, šírka 1,4 m.
	/vyplní uchádzač/

	Krytie plechom s farebnou povrchovou úpravou a tesniacim profilom. Materiál plechu 0,6 mm, hrúbka plechu 0,6 mm, rozmery 20,45 m.
	/vyplní uchádzač/

	Oplechovanie s farebnou povrchovou úpravou a tesniacim profilom. Materiál plechu 0,6 mm, hrúbka plechu 0,6 mm, rozmery 14,5 m.
	/vyplní uchádzač/

	Lamelové priechody so pozinkovanou konštrukciou, priehľadnými mäkčenými PVC pásmi s hrúbkou 3 mm a šírkou 200 mm. Rozmery priechodu: šírka 4410 mm, výška 2800 mm.
	/vyplní uchádzač/

	Posuvné brány s pozinkovanou konštrukciou a palubovkami s hrúbkou 32 mm. Šírka paluboviek 120 mm. Rozmery brány: šírka 1,2 m, výška 2 m.
	/vyplní uchádzač/

	Posuvné brány s pozinkovanou konštrukciou a doskami o hrúbke 32 mm. Šírka dosiek 120 mm. Rozmery brány: šírka 0,8 m, výška 2 m. V tomto rozmere celkom 2 ks.
	/vyplní uchádzač/

	Posuvné brány s pozinkovanou konštrukciou a doskami hrúbky 32 mm. Šírka dosiek 120 mm. Rozmery brány: šírka 0,95 m, výška 2 m.
	/vyplní uchádzač/

	Ochranný rám z pozinkovaného profilu s rozmermi 60 × 40 mm, výplň z KARI siete s okami 10 × 10 mm a priemerom drôtu 5 mm. Celkové rozmery ochranného rámu: šírka 5,5 m, výška 1 m. Celkovo 5 kusov.
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	ritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
