Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky


Názov zákazky:  Mobilný prístrešok pre sliepky

Identifikačné údaje dodávateľa predkladajúceho ponuku:
Názov:				 
Sídlo:				 
IČO:				 
Zastúpený: 			 
tel.:  				 
email: 				 
platiteľ DPH: áno/nie		 


Požadované technické parametre/riešenie musí obsahovať:
· konštrukcia pozinkovaná 15x6m, posuvná,
· agrofólia,
· tieniaca tkanina,
· výplň osb,

Hniezda
· hniezda s automatickým otváraním 8x,
· astroturf do hniezd 8x

Automatický napájací systém
· centrálna napájacia sústava, dĺžka min 12m,
· kapacita min. 500ks,
· počet niplov min. 60,
· vzdialenosť niplov 0,2 m,
· jeden redukčný ventil, 2 ks hladinoznak, podmisky k niplom

Kŕmny systém
· tubusové kŕmidlo 20ks,
· špirálový dopravník, rúry do kŕmidiel 20m, 
· pohonná jednotka 1x,
· zásobník krmiva vonkajší s krytom na min. 100 kg

Automatický ventilačný systém
· ventilátor s elektronicky regulovateľnými otáčkami

Zberný vozík na vajcia
· vozík s dráhou min 10m

Výkresová časť konštrukcie mobilného prístrešku je samostatnou prílohou vo formáte winrar

Cenové ponuka predloženého technického riešenia:

	P.č.
	Predmet zákazky
	Cena bez DPH
(EUR)
	DPH
(EUR)
	Cena s DPH
(EUR)

	1.
	Mobilný prístrešok pre sliepky
	
	
	

	SPOLU:
	
	
	




	Meno a priezvisko osoby predkladajúcej ponuku:
	 

	Pečiatka a podpis



	






	Dátum a miesto:
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