Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia
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1. Predmetom zákazky Tlačiarne a multifunkčné zariadenia 2026 – je dodanie tlačiarenskej techniky pre útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a s tým súvisiace služby uvedené nižšie.

2. Hlavný kód CPV:
30232100-5	Tlačiarne a zapisovače

Doplňujúci kód CPV:
30232110-8	Laserové tlačiarne
30232120-1	Ihličkové tlačiarne
30232100-5 	Tlačiarne a zapisovače
30232110-8	Laserové tlačiarne
30232120-1	Ihličkové tlačiarne
30232130-4	Farebné grafické tlačiarne
30232140-7	Zapisovače
30232150-0	Atramentové tlačiarne
60000000-8	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,
· vyloženie tovaru v mieste dodania.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 36 mesačnú záruku bezplatného záručného servisu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Oprava zariadenia po doručení, resp. akceptácií objednávky na opravu musí byť vykonaná po celý čas trvania záručnej doby s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia na mieste inštalácie (v rámci celej Slovenskej republiky). Nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 365 dní v roku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Potvrdený dodací list je podkladom k vystaveniu faktúry. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
U položiek č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 musí zariadenie umožňovať identifikáciu a overenie záručného stavu prostredníctvom sériového čísla bez nutnosti predloženia účtovných dokladov, pričom spôsob overenia môže byť realizovaný: - automatizovaným webovým nástrojom výrobcu, alebo - servisným/partnerským portálom výrobcu, alebo - technickou podporou výrobcu dostupnou online alebo telefonicky.

8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9. Lehota plnenia je:
do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10. Miestami dodania sú:
- MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Sklad na SOŠ Pezinok, Fajgalská cesta  2, 902 22 Pezinok,
- MV SR, Centrum podpory Bratislava, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava,
- MV SR, Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava,
- MV SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín,
- MV SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra,
- MV SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina,
- MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica, ul. Timravy 13, 974 86 Banská Bystrica,
- MV SR, Centrum podpory Prešov, Fučíkova 2, 080 01 Prešov,
- MV SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.
Rozdeľovník bude oznámený úspešnému uchádzačovi do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.


11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:
Sumarizácia počtu jednotlivých položiek
	Položka č.:
	Názov položky
	Množstvo / Merná jednotka

	1.
	Tlačiareň typ 1
	50 ks

	2.
	Tlačiareň typ 2
	25 ks

	3.
	[bookmark: _Hlk232144646]Tlačiareň typ 3 
	60 ks

	4.
	Tlačiareň typ 4
	10 ks

	5.
	Tlačiareň typ 5
	20 ks

	6.
	Tlačiareň typ 6
	20 ks

	7.
	Tlačiareň typ 7
	6 ks

	8.
	Tlačiareň typ 8
	10 ks



Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Tlačiareň typ  1	
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	50
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ
	Monochromatická laserová tlačiareň formátu A4
	
	

	Technológia tlače
	Laserová monochromatická
	
	

	Farebnosť tlače
	· monochromatická (čiernobiela)
	
	

	Podporované formáty médií
	A4
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 40 str./min.  
	
	

	Rozlíšenie tlače
	min. 600 x 600 dpi, až  do min. 1 200 x 1 200 dpi natívne alebo ekvivalentne prostredníctvom emulácie / softvérového zvýšenia kvality (až do 4 800 x 600 dpi emulované) 
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	Áno
	
	

	Pripojenie
	Gigabit Ethernet, USB rozhranie
	
	

	Podpora
	PCL6 alebo ekvivalent, PostScript ekvivalent
	
	

	Odporúčané mesačné zaťaženie
	Min. 4 000 strán
	
	

	Maximálne mesačné zaťaženie
	Min. 80 000 strán
	
	

	Vstupná kapacita papiera
	Min. 300 listov
	
	

	Výstupná kapacita
	Min. 150 listov
	
	

	Maximálne papierové zásobníky
	Možnosť rozšírenia vstupnej kapacity papiera pomocou minimálne jedného dodatočného zásobníka, pričom zariadenie musí podporovať minimálne 3 vstupné zásobníky.
	
	

	Toner
	originálna tonerová kazeta výťažnosť min. 3 000 strán podľa ISO/IEC 19752 
	
	

	Veľkokapacitný toner 
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne 10 000strán podľa ISO/IEC 19752.
	
	

	Toner
	Z dôvodu unifikácie spotrebného materiálu a optimalizácie prevádzkových nákladov verejný obstarávateľ požaduje, aby originálny veľkokapacitný čierny toner s deklarovanou výťažnosťou min. 10 000 strán (podľa ISO/IEC 19752) bol plne kompatibilný a zhodný ( identické typové označenie kazety) pre ponúkanú samostatnú  monochromatickú tlačiareň aj pre ponúkané monochromatické a multifunkčné zariadenie (MFP BK).
	
	

	Maximálne papierové zásobníky
	Možnosť rozšírenia vstupnej kapacity papiera pomocou minimálne jedného dodatočného zásobníka, pričom zariadenie musí podporovať minimálne 3 vstupné zásobníky.
	
	

	Odporúčaná hmotnosť média
 
	Zásobník 1: 60 až 200g/m² + voliteľný zásobník 3: 60 až 160g/m²;
Zásobník 1: min. od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm;
Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 200 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka
	
	

	Energetická efektívnosť
	Zariadenie musí spĺňať požiadavky certifikácie ENERGY STAR, Blue Angel alebo ekvivalentného environmentálneho štandardu preukazujúceho energetickú efektívnosť
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows 11, 10; 
	
	

	Záručná doba
	Záruka min.36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In).
	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby prekladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov: - prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu, - prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu, - prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.
Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	 Súčasťou dodávky 
	Tlačiareň, napájací kábel, dokumentácia a štandardný plnohodnotný toner od výrobcu s kapacitou min. 3 000strán (dodanie veľkokapacitného tonera na 10 000 strán nie je súčasťou prvotnej dodávky hardvéru)
	
	



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2  – Tlačiareň typ  2	
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	25
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ / funkcie zariadenia
	Multifunkčné monochromatické laserové zariadenie formátu A4 s funkciami: tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie.
	
	

	Technológia tlače
	Laserová monochromatická
	
	

	Farebnosť tlače
	monochromatická (čiernobiela)
	
	

	Podporované formáty médií
	A4
	
	

	Maximálne papierové zásobníky
	Možnosť rozšírenia vstupnej kapacity papiera pomocou minimálne jedného dodatočného zásobníka, pričom zariadenie musí podporovať minimálne 3 vstupné zásobníky.
	
	

	Odporúčaná hmotnosť média
 
	Zásobník 1: 60 až 200g/m² + voliteľný zásobník 3: 60 až 160g/m²;
Zásobník 1: min. od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm;
Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 200 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka
	
	

	Rozlíšenie tlače
	min. 600 × 600 dpi;  až do 1200 × 1200 dpi natívne alebo ekvivalentne prostredníctvom emulácie / softvérového zvýšenia kvality (až do 4800x600 dpi emulované)
	
	

	Rozlíšenie skenera (optické)
	
Min. 600 × 600 dpi (zo skla skenera)
	
	

	Pripojenie
	Gigabit Ethernet, USB rozhranie, Fax rozhranie
	
	

	Podpora
	PCL6 alebo ekvivalent; PostScript alebo ekvivalent
	
	

	Skenovanie 
	Do elektronickej pošty alebo sieťového priečinka
	
	

	Vstupná kapacita papiera
	Min. 350 listov celkovo (súčet hlavného a viacúčelového zásobníka)
	
	

	Výstupná kapacita
	Min. 150 listov
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 40 str./min.  
	
	

	Odporúčaná mesačná záťaž
	min. 4 000 strán
	
	

	Maximálna mesačná záťaž
	min. 80 000 strán
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	 áno
	
	

	Automatický podávač dokumentov
	Obojstranný jednoprechodový (skenovanie oboch strán papiera súčasne pri jednom prechode - DADF/SPDF)
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows 11, 10
	
	

	Toner
	originálna tonerová kazeta výťažnosť min. 3 000 strán podľa ISO/IEC 19752
	
	

	Veľkokapacitný toner
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne 10 000 strán podľa ISO/IEC 19752
	
	

	Toner
	Z dôvodu unifikácie spotrebného materiálu a optimalizácie prevádzkových nákladov verejný obstarávateľ požaduje, aby originálny veľkokapacitný čierny toner s deklarovanou výťažnosťou min. 10 000 strán (podľa ISO/IEC 19752) bol plne kompatibilný a zhodný (identické typové označenie kazety) pre ponúkanú samostatnú monochromatickú A4 tlačiareň aj pre ponúkané monochromatické A4 multifunkčné zariadenie (MFP BK).
	
	

	Záručná doba
	Záruka min.36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In).
	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby predkladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov: prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu,
prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu,
prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.
Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	  Súčasťou dodávky 
	Tlačiareň, napájací kábel, dokumentácia a štandardný plnohodnotný toner od výrobcu s kapacitou min. 3000 strán (dodanie veľkokapacitného tonera na 10 000strán nie je súčasťou prvotnej dodávky hardvéru)
	
	



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3  – Tlačiareň typ  3	
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	60
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ / funkcie zariadenia
	Multifunkčné farebné laserové zariadenie  formátu A4 s funkciami: 
tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
	
	

	Technológia tlače
	Laserová 
	
	

	Farebnosť tlače
	farebná
	
	

	Podporované formáty médií
	A4
	
	

	Maximálne papierové zásobníky
	Možnosť rozšírenia vstupnej kapacity papiera pomocou minimálne jedného dodatočného zásobníka, pričom zariadenie musí podporovať minimálne 3 vstupné zásobníky.
	
	

	Odporúčaná hmotnosť média
	Zásobník 1: 60 až 200g/m² + voliteľný zásobník 3: 60 až 160g/m²;
Zásobník 1: min. od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm;
Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 200 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka
	
	

	vstupná kapacita  papiera
	min.300 listov celkovo (súčet hlavného a viacúčelového zásobníka)
	
	

	Výstupná kapacita
	Min. 100 listov
	
	

	Rozlíšenie tlače
	min. 600 × 600 dpi alebo ekvivalent
	
	

	Rozlíšenie skenera (optické)
	min. 600 × 600 dpi (zo skla skenera)
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 33 str./min. čiernobiela tlač (A4)
min. 33 str./min. farebná tlač (A4)
	
	

	Odporúčaná mesačná záťaž
	min.   4 000 strán
	
	

	Maximálna mesačná záťaž
	min. 50 000 strán
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	 áno
	
	

	Automatický podávač dokumentov
	Obojstranný jednoprechodový (skenovanie oboch strán papiera súčasne pri jednom prechode - DADF/SPDF)
	
	

	Pripojenie
	Gigabit Ethernet, USB, rozhranie, Fax rozhranie
	
	

	Podpora
	PCL 6 alebo ekvivalent; PostScript alebo ekvivalent
	
	

	Skenovanie
	Do elektronickej pošty alebo sieťového priešinka
	
	

	Displej
	Farebný dotykový displej
	
	

	Toner
	4 predinštalované štartovacie tonerové kazety, z toho čierna s kapacitou min. 1 200 strán a azúrová, purpurová, žltá s kapacitou každá min. 1 000 strán podľa normy ISO/IEC 19798
	
	

	Veľkokapacitný toner
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne čierny toner 7 500 strán podľa ISO/IEC 19798 a farebné tonery (CMY) s 5 000 strán podľa ISO/IEC 19798
	 
	

	Toner
	Verejný obstarávateľ požaduje, aby sada originálnych tonerov (K, C, M, Y) bola plne kompatibilná a zhodná (identické typové označenie kaziet) pre ponúkané farebné multifunkčné zariadenie (A4 MFP CMY) ako aj pre ponúkané farebné multifunkčné zariadenie s integrovaným Wi-Fi modulom (A4 MFP CMY s Wi-Fi).
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows 11, 10
	
	

	Energetická efektívnosť
	Zariadenie musí spĺňať požiadavky certifikácie ENERGY STAR, Blue Angel alebo ekvivalentného environmentálneho štandardu preukazujúceho energetickú efektívnosť
	
	

	Záručná doba
	Záruka minimálne 36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady

	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby predkladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov: prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu,
prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu,
prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.
Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	Súčasťou dodávky
	Farebné multifunkčné zariadenie, napájací kábel, dokumentácia a sada 4 kusov (K, C, M, Y) predinštalovaných štartovacích/štandardných tonerových kaziet od výrobcu, pričom ich kapacity musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené v sekcii „Toner“. Dodanie veľkokapacitných tonerov (s kapacitou 7 500 / 5 500 strán) nie je súčasťou prvotnej dodávky hardvéru.
	
	




	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4  – Tlačiareň typ  4
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	10
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ / funkcie zariadenia
	Multifunkčné farebné laserové zariadenie formátu A4 s bezdrôtovým pripojením (Wi-Fi) a s funkciami: 
tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
	
	

	Technológia tlače
	Laserová
	
	

	Farebnosť tlače
	farebná
	
	

	Podporované formáty médií
	A4
	
	

	Maximálne papierové zásobníky
	Možnosť rozšírenia vstupnej kapacity papiera pomocou minimálne jedného dodatočného zásobníka, pričom zariadenie musí podporovať minimálne 3 vstupné zásobníky.
	
	

	Odporúčaná hmotnosť média
	Zásobník 1: 60 až 200g/m² + voliteľný zásobník 3: 60 až 160g/m²;
Zásobník 1: min. od 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm;
Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 200 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka
	
	

	Vstupná kapacita papiera 
	min. 300 listov celkovo (súčet hlavného a viacúčelového zásobníka)
	
	

	Výstupná kapacita
	Min.100 listov
	
	

	Rozlíšenie tlače
	min. 600 × 600 dpi alebo ekvivalent
	
	

	Rozlíšenie skenera (optické)
	min. 600 × 600 dpi (zo skla skenera)
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 33 str./min. čiernobiela tlač (A4)
min. 33 str./min. farebná tlač (A4)
	
	

	Odporúčané mesačné zaťaženie 
	 min. 4 000 strán
	
	

	Maximálne mesačné zaťaženie
	min. 50 000 strán
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	 áno
	
	

	Automatický podávač dokumentov
	Obojstranný jednoprechodový (skenovanie oboch strán papiera súčasne pri jednom prechode - DADF/SPDF)
	
	

	Pripojenie
	Gigabit Ethernet, USB rozhranie, Fax rozhranie
	
	

	Podpora
	PCL 6 alebo ekvivalent; PostScript alebo ekvivalent
	
	

	Bezdrôtová konektivita
	Zariadenie musí disponovať integrovaným sieťovým rozhraním Dual-band Wi‑Fi (2,4 GHz a 5 GHz) s podporou Wi‑Fi Direct alebo ekvivalentného riešenia. Zariadenie musí umožňovať bezdrôtovú tlač z operačných systémov Windows 11, iOS a Android prostredníctvom technológií Apple AirPrint, Mopria alebo ekvivalentných všeobecne dostupných štandardov.
	
	

	Funkcie skenovania
	do elektronickej pošty alebo sieťového priečinku
	
	

	Displej
	Farebný dotykový displej
	
	

	Energetická efektívnosť
	Zariadenie musí spĺňať požiadavky certifikácie ENERGY STAR, Blue Angel alebo ekvivalentného environmentálneho štandardu preukazujúceho energetickú efektívnosť
	
	

	Toner
	4 predinštalované štartovacie tonerové kazety, z toho čierna s kapacitou min. 1 200 strán a azúrová, purpurová, žltá s kapacitou každá min. 1 000 strán podľa normy ISO/IEC 19798
	
	

	Veľkokapacitný toner
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne čierny toner 7 500 strán podľa ISO/IEC 19798 a farebné tonery (CMY) s 5 000 strán podľa ISO/IEC 19798
	
	

	Toner
	Verejný obstarávateľ požaduje, aby sada originálnych tonerov (K, C, M, Y) bola plne kompatibilná a zhodná (identické typové označenie kaziet) pre ponúkané farebné multifunkčné zariadenie (A4 MFP CMY) ako aj pre ponúkané farebné multifunkčné zariadenie s integrovaným Wi-Fi modulom (A4 MFP CMY s Wi-Fi).
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows  11, 10 
	
	

	Záručná doba
	Záruka minimálne 36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In).
	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby predkladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov: prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu,
prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu,
prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.
Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	 Súčasťou dodávky
	Farebné multifunkčné zariadenie, napájací kábel, dokumentácia a sada 4 kusov (K, C, M, Y) predinštalovaných štartovacích/štandardných tonerových kaziet od výrobcu, pričom ich kapacity musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené v sekcii „Toner“. Dodanie veľkokapacitných tonerov (s kapacitou 7 500 / 5 500 strán) nie je súčasťou prvotnej dodávky hardvéru.
	
	



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5  – Tlačiareň typ  5
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	20
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ
	Multifunkčné farebné zariadenie formátu A3, 
samostatne stojace zariadenie (vrátane podstavca na kolieskach a minimálne troch vstupných zásobníkov papiera)
	
	

	Funkcie
	tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
	
	

	Farebnosť tlače
	laserová – farebná
	
	

	Podporované formáty médií
	min. A3, A4 a menšie formáty
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	Áno
	
	

	Automatický obojstranný podávač originálov (DADF)
	Obojstranný jednoprechodový (skenovanie oboch strán papiera súčasne pri jednom prechode - DADF/SPDF)
	
	

	Kapacita podávače
	Min. 200 listov
	
	

	Procesor
	min. 1,2 GHz
	
	

	 Pamäť
	min. 4 GB  RAM s možnosťou rozšírenia alebo ekvivalentný systém riadenia pamäte
	
	

	Úložisko
	min. 256 GB  interné úložisko
	
	

	Displej
	farebný dotykový displej s uhlopriečkou minimálne 8"
	
	

	Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4)
	min. 45 str./min.
	
	

	Rýchlosť farebnej tlače (ISO)
	min. 45 str./min. 
	
	

	Rozlíšenie tlače 
	min. 1 200 x 1 200 dpi alebo ekvivalent
	
	

	Rozlíšenie skenera (optické)
	
Min. 600 × 600 dpi (zo skla skenera)
	
	

	Zabezpečenie
	Šifrovanie dát uložených na internom úložisku (SSD, HDD alebo ekvivalent).
	
	

	Pripojenie
	Gigabit Ethernet, USB rozhranie, Fax rozhranie
	
	

	Integrácia do tlačového prostredia
	Zariadenie musí byť kompatibilné s riešeniami centrálnej správy tlače a autentifikácie používateľov (pull print, secure print, accounting) prostredníctvom externých čítačiek kariet alebo ekvivalentných autentifikačných mechanizmov.
	
	

	Podpora
	PCL 6 alebo ekvivalent; PostScript Level 3 alebo ekvivalent; natívna PDF tlač alebo ekvivalent
	
	

	Skenovanie
	do e-mailu; do sieťového priečinka; do USB zariadenia; formáty PDF/A a pokročilé OCR rozpoznávanie textu integrované priamo v zariadení (zariadenie musí už pri dodaní disponovať trvalou licenciou pre priamy export dokumentov z ovládacieho panela do natívnych editovateľných formátov MS Word .docx a MS Excel .xlsx bez potreby externého serverového softvéru) alebo ekvivalent
	
	

	Odporúčané mesačné zaťaženie
	min. 40 000 strán
	
	

	Maximálne mesačné zaťaženie
	min. 200 000 strán
	
	

	Vstupná kapacita papiera
	Min. 1700 listov
	
	

	Výstupná kapacita
	Min. 500 listov
	
	

	Počet vstupných zásobníkov
	Minimálne 4 vstupné zásobníky vrátane viacúčelového zásobníka, z toho minimálne 2 zásobníky s kapacitou 500 listov alebo viac pre formáty A5 až A3
	
	

	Odporúčaná hmotnosť médií
	Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 220 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka.
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows 11, Win10, 
	
	

	Energetická efektívnosť
	Zariadenie musí spĺňať požiadavky certifikácie ENERGY STAR, Blue Angel alebo ekvivalentného environmentálneho štandardu preukazujúceho energetickú efektívnosť
	
	

	Toner
	originálne tonerové kazety výrobcu zariadenia (CMYK); čierny toner min. 15 000 strán podľa ISO/IEC 19798, farebné tonery min. 10 000 strán podľa ISO/IEC 19798)
	
	

	Veľkokapacitný toner
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne čierny toner 30 000 strán podľa ISO/IEC 19798 a farebné tonery (CMY) s 25 000 strán podľa ISO/IEC 19798
	
	

	Bezpečnostné funkcie
	 zariadenie musí disponovať integrovanými bezpečnostnými funkciami na úrovni podnikovej (Enterprise) infraštruktúry:
• hardvérovo alebo firmvérovo vynútená ochrana integrity zavádzacieho kódu (ochrana pred neoprávnenou modifikáciou bootovacieho kódu / BIOSu),
• kontrola integrity spusteného firmvéru v reálnom čase (Whitelisting alebo ekvivalentná detekcia neautorizovaných zmien v kóde počas prevádzky),
• podpora centrálnej správy a vzdialeného manažmentu bezpečnostných politík,
• šifrovanie sieťovej komunikácie a podpora pre pokročilú autentifikáciu používateľov (vrátane integrácie s adresárovými službami a externými čítačkami identifikačných kariet) alebo ekvivalent;“
	
	

	Záručná doba
	 Minimálne 36 mesiacov. Servis na mieste u zákazníka v rámci celého územia SR. Nástup na opravu najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD). Záručný servis musí byť zabezpečený výrobcom alebo výrobcom autorizovaným servisným partnerom.
	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby predkladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov:

prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu,
prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu,
prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.

Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	Výmena spotrebného materiálu a manipulácia so zariadením
	Obstarávateľ požaduje zariadenie, pri ktorom výmena spotrebného materiálu a používateľsky vymeniteľných servisných komponentov podľa dokumentácie výrobcu nevyžaduje zásah autorizovaného servisného technika.
Fyzické premiestnenie alebo sťahovanie zariadenia v rámci priestorov obstarávateľa (vrátane presunov realizovaných tretími stranami pri rekonštrukciách objektov) nesmie byť podmienené plateným zásahom alebo asistenciou autorizovaného servisného technika a nesmie byť dôvodom na stratu alebo obmedzenie záruky, pokiaľ pri presune nedošlo k preukázateľnému mechanickému poškodeniu zariadenia.
	
	

	Prevádzková požiadavka
	Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej flotily produkčných farebných A3 zariadení rovnakej výkonnostnej triedy používaných v infraštruktúre organizácie. Obstarávateľ požaduje zariadenie, ktoré je plne integrovateľné do existujúceho tlačového prostredia centralizovanej správy a autentifikácie z dôvodu zabezpečenia kontinuity prevádzky, optimalizácie skladových zásob spotrebného materiálu, zjednodušenia interných servisných procesov a minimalizácie celkových nákladov počas životného cyklu zariadení (TCO).
	
	

	Výmena spotrebného materiálu a manipulácia so zariadením
	Obstarávateľ požaduje zariadenie, pri ktorom výmena spotrebného materiálu a používateľsky vymeniteľných servisných komponentov podľa dokumentácie výrobcu nevyžaduje zásah autorizovaného servisného technika.
Fyzické premiestnenie alebo sťahovanie zariadenia v rámci priestorov obstarávateľa (vrátane presunov realizovaných tretími stranami pri rekonštrukciách objektov) nesmie byť podmienené plateným zásahom alebo asistenciou autorizovaného servisného technika a nesmie byť dôvodom na stratu alebo obmedzenie záruky, pokiaľ pri presune nedošlo k preukázateľnému mechanickému poškodeniu zariadenia.
	
	

	Balenie obsahuje
	Tlačiareň, napájací kábel, dokumentácia a štandardný plnohodnotný toner od výrobcu s kapacitou pre čierny toner min. 15 000 strán podľa ISO/IEC 19798, farebné tonery min. 10 000 strán podľa ISO/IEC 19798)
	
	N/A



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č.6  – Tlačiareň typ 6 (mobilná)
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	20
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ / funkcie zariadenia
	Multifunkčné monochromatické laserové zariadenie s funkciami: tlač, kopírovanie, skenovanie
	
	

	Technológia tlače
	Laserová monochromatická
	
	

	Farba tlače
	monochromatická (čiernobiela)
	
	

	Podporované formáty médií
	min. A4; A5; A6; B5 (JIS) alebo ekvivalent
	
	

	Rýchlosť tlače 
	min. 28 str./min.
	
	

	Automatická obojstranná tlač (duplex)
	áno
	
	

	Rozlíšenie tlače
	Min. 600x600 dpi alebo ekvivalent
	
	

	Rozlíšenie skenera (optické)
	
min. 600 × 600 dpi (zo skla skenera)
	
	

	Pripojenie
	USB 2.0; sieťový port Ethernet (LAN); integrované bezdrôtové rozhranie Wi-Fi (podpora pásiem 2,4 GHz aj 5,0 GHz) s podporou Wi-Fi Direct alebo ekvivalentného riešenia
	
	

	Podpora
	PCL 5, PCL 6, PCLm alebo ekvivalentné štandardné emulácie (zariadenie musí podporovať natívnu tlač z OS Windows a bežné štandardy pre mobilnú tlač AirPrint/Mopria alebo ekvivalent)
	
	

	Vstupná kapacita papiera
	Min. 150 listov
	
	

	Výstupná kapacita
	Min. 100 listov
	
	

	Odporúčané mesačné zaťaženie
	 min. 200 - 2 000 strán
	
	

	Maximálne mesačné zaťaženie
	min. 20 000 strán
	
	

	Odporúčaná hmotnosť média
	Podpora médií s gramážou minimálne od 60 do 163 g/m² z hlavného alebo viacúčelového zásobníka.
	
	

	Kompatibilné operačné systémy
	min. Windows 11, 10 
	
	

	Energetická efektívnosť
	Zariadenie musí spĺňať požiadavky certifikácie ENERGY STAR, Blue Angel alebo ekvivalentného environmentálneho štandardu preukazujúceho energetickú efektívnosť

	
	

	Toner
	originálna tonerová kazeta dodávaná so zariadením (štartovacia/štandardná) s výťažnosťou min. 1 000 strán podľa ISO/IEC 19752
	
	

	Veľkokapacitný toner
	Podpora pre originálny toner od výrobcu zariadenia s deklarovanou výťažnosťou minimálne 2 400 strán podľa ISO/IEC 19752
	
	

	Záručná doba
	Záruka minimálne 36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In).
	
	

	Overenie záruky
	Zariadenie musí umožňovať jednoznačnú identifikáciu zariadenia podľa výrobného čísla (Serial Number) a overenie záručného stavu bez potreby predkladania účtovných alebo záručných dokladov. Overenie musí byť dostupné minimálne jedným z nasledovných spôsobov:

prostredníctvom verejne dostupného webového nástroja výrobcu,
prostredníctvom servisného alebo partnerského portálu výrobcu,
prostredníctvom technickej podpory výrobcu dostupnej elektronicky alebo telefonicky.

Úspešné overenie záručného stavu musí byť možné počas celej záručnej doby.
	
	

	Dostupnosť náhradných dielov
	Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu alebo autorizovaného zástupcu výrobcu o garantovanej dostupnosti originálnych náhradných dielov po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia výroby daného modelu..
	
	

	Identifikácia náhradných dielov a spotrebného materiálu
	Výrobca musí umožňovať identifikáciu spotrebného materiálu a náhradných dielov prostredníctvom elektronického katalógu, servisného portálu alebo ekvivalentného nástroja. Uchádzač na požiadanie verejného obstarávateľa preukáže spôsob identifikácie náhradných dielov pre ponúkaný model.
	
	

	Balenie obsahuje  
	Multifunkčné zariadenie, napájací kábel, dokumentácia, prepojovací USB kábel s dĺžkou min. 1,8 m, štartovací toner a minimálne jeden ďalší originálny plnohodnotný alebo veľkokapacitný toner s kapacitou minimálne 2 400 strán podľa ISO/IEC 19752
	
	

	Prevádzková požiadavka
	Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej flotily monochromatických A4 multifunkčných zariadení používaných na decentralizovaných pracoviskách organizácie. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie kompaktných stolových zariadení, ktoré sú plne kompatibilné s bežnými sieťovými a bezdrôtovými infraštruktúrnymi štandardmi organizácie, z dôvodu unifikácie používateľského prostredia, zachovania interných prevádzkových postupov, optimalizácie skladových zásob spotrebného materiálu, zjednodušenia technickej podpory pre používateľov a minimalizácie celkových nákladov počas životného cyklu zariadení (TCO).
	
	



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 7  – Tlačiareň typ 7
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	6
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ
	Maticová  (ihlličková)
	
	

	Technológia tlače
	ihličková
	
	

	Počet ihličiek
	min. 24
	
	

	Počet stĺpcov
	min. 136
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 550 znakov/s v režime draft (10 cpi)
	
	

	Formát
	Podpora médií do šírky min. 420 mm
	
	

	Kópie
	min. 1 originál + 5 kópií
	
	

	MTBF
	min. 20 000 hodín
	
	

	Pripojenie
	USB 2.0; LPT; Ethernet (LAN)
	
	

	Manipulácia s papierom
	-predná, horná, spodná aj zadná dráha papiera
-podpora kontinuálneho papiera (fanfold)
-podpora jednotlivých listov aj viacdielnych formulárov
-podpora vysokorýchlostného režimu pre textové zostavy
	
	

	Softvérové nastavenie typu a rozmeru papiera, vrátane:
	- vlastných formátov (Custom Paper Size)
Kontinuálnych formulárov
Formátu Fanfold 210x305
Možnosť nastavenia rozmerov papiera priamo v ovládači
	
	

	Ovládače a kompatibilita
	-podpora OS Windows 10/11 (64‑bit)
-podpora tlače z bežných účtovných a skladových systémov
-podpora ESC/P2 alebo kompatibilného emulačného režimu
	
	

	Hmotnosť
	max. 16 kg
	
	

	Kompatibilita so SAP ERP/SAP S/ 4HANA
	-Podpora tlače zo SAP ERP, SAP ECC 6.0 alebo SAP S/4HANA prostredníctvom podporovaných emulácií alebo štandardných SAP device types
-Podpora SAPScript, SmartForms alebo Adobe Forms
-Podpora štandardných SAP „device types“ pre maticové tlačiarne
Ponúkané zariadenie musí umožňovať nasadenie, konfiguráciu a správu tlačových výstupov v prostredí SAP ERP/SAP S/4HANA bez potreby úpravy zdrojových kódov, zásahu dodávateľa informačného systému alebo obstarania dodatočných proprietárnych licenčných modulov.
	
	

	Podporované emulácie;  musí podporovať minimálne jednu z nasledujúcich emulácií. 
	- Epson ESC/P2
- IBM ProPrinter III / XL
- OKI Microline (ML) emulácia
alebo iná emulácia, ktorá je SAP‑kompatibilná a umožňuje správne mapovanie znakov a riadkov
	
	

	Záručná doba
	Záruka minimálne 36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In).
	
	

	Balenie obsahuje
	Dokumentácia, 
Napájací kábel, 
1× farbiaca páska - originál
	
	



	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 
(doplní uchádzač)


Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 8  – Tlačiareň typ 8
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	10
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Požaduje sa uviesť funkčný link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list:
	

	Typ
	Thermal Transfer (TT) tlačiarne etikiet s rozlíšením min. 300 dpi
	
	

	Tlačová technológia
	Thermal Transfer (TT) – povinné; Direct Thermal (DT) – povolené
	
	

	Rozlíšenie tlače:
	min. 300 dpi
	
	

	Maximálna šírka tlače
	min. 104 mm
	
	

	Maximálna dĺžka tlače
	min. 990 mm
	
	

	Rýchlosť tlače
	min. 4 ips (102 mm/s)
	
	

	Médiá (etikety)
	 Podpora samolepiacich etikiet na roli
	
	

	Typ médií
	 papierové TT, syntetické PP/PE, kontinuálne, s medzerou (gap) alebo čiernou značkou (black mark)
	
	

	Šírka médií:
	 min. 20 mm – max. 112 mm
	
	

	Priemer dutinky
	Priemer dutinky média minimálne 25 mm alebo ekvivalent
	
	

	Max. vonkajší priemer rolky
	min. 127 mm
Automatická detekcia typu média (gap/black mark)
	
	

	Pripojenie
	Minimálne USB 2.0 (vrátane rozhrania USB Host) a integrované sieťové rozhranie Ethernet 10/100 LAN (prítomnosť rozhraní Bluetooth alebo Wi-Fi nie je prekážkou pri vyhodnocovaní splnenia parametra)
	
	

	Jazyk tlače a kompatibilita
	Povinná podpora ZPL II alebo plnohodnotnej ZPL emulácie, zaručujúcej stopercentnú spätnú kompatibilitu s existujúcimi tlačovými formulármi v prostredí SAP bez poteby modifikácie aplikačnej logiky informačného systému.
Plná kompatibilita so SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP HANA
Možnosť RAW tlače cez SAPSprint / spool
Podpora čiarových a 2D kódov (EAN, Code128, QR, DataMatrix)
Podpora TT pások (farbiacich fólií)
Dĺžka pásky min. 74 m
	
	

	Spotrebný materiál
	Typ pásky: živica 
	
	

	Certifikácie
	CE
RoHS
Bezpečnostné normy pre sieťové zariadenia
	
	

	Záruka
	Minimálne 36 mesiacov garantovaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom. Záručný servis bude realizovaný formou bezplatného vyzdvihnutia a spätného doručenia zariadenia kuriérskou službou na náklady poskytovateľa servisu (Pick-Up and Return), prípadne doručením do autorizovaného servisného strediska v krajských mestách SR (Carry-In). 
Možnosť rozšírenia záruky (nepovinné)
	
	

	Kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou:
	existujúcimi  tlačovými šablonami postavenými na štandarde priemyselného jazyka ZPL II
existujúcimi TT etiketami (napr. 40×15 mm, 100×150 mm, atď.)
existujúcimi TT páskami (vosk / vosk živica / živica)
	
	

	Servisovateľnosť
	Výmena tlačovej hlavy, valca, odtrhovej lišty a ďalších používateľsky vymeniteľných komponentov nesmie vyžadovať zásah autorizovaného servisného technika
	
	



Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:
*Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ak technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tak takýto odkaz sa dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  alebo vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
1. Súčasťou ponuky musí byť vlastný návrh plnenia, ktorý ponúka uchádzač v rámci tejto konkrétnej  zákazky. V prílohe uchádzač uvedie typové označenie a technické parametre tovaru, ktorý ponúka ako vlastný návrh plnenia, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný tovar spĺňa všetky technické parametre požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru/tabuľky/ uvedenom v  tomto opise predmetu zákazky, časť vzor – vlastný návrh plnenia.
1. Verejný obstarávateľ si uplatňuje oprávnenia upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiace ustanovenia zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, ktorí nie sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. 
1. Všetky uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk, technické listy, katalógové listy, kompatibility listy môžu byť dodané aj v anglickom jazyku, pokiaľ tieto dokumenty nie je možné zabezpečiť v slovenskom alebo českom jazyku). Úradný preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.
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