2

	Załącznik nr 2 (znak sprawy ZG.270.3.9.2026)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
I. Przedmiot zamówienia: Monitor interaktywny 97-98" z technologią dotykową IR i systemem Google EDLA 
1. Przeznaczenie i ogólne wymagania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego monitora interaktywnego o przekątnej ekranu 98 cali, przeznaczonego do intensywnej pracy ciągłej w nowoczesnych salach konferencyjnych, szkoleniowych oraz edukacyjnych. Urządzenie musi posiadać certyfikację Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement), gwarantującą pełny dostęp do oficjalnego sklepu Google Play oraz bezpieczną integrację z usługami Google i pakietem biurowym.
2. Szczegółowe parametry techniczne 
	Kategoria
	Wymagany parametr / cecha techniczna

	Ekran i obraz
	• Przekątna ekranu: 97" - 98" (klasa 98 cali, ok. 248 cm)
• Technologia panelu: IPS
• Rozdzielczość fizyczna: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)
• Jasność matrycy: min. 500 cd/m²
• Kontrast statyczny: min. 1200:1
• Kąty widzenia: 178° w pionie i poziomie
• Powłoka ekranu: Szkło antyodblaskowe, powłoka antypoślizgowa, antybakteryjna. 
· Twardość szkła: min. 7H.

	Technologia dotykowa
	• Czas reakcji dotyku: maks. 5 ms
• Dokładność dotyku: ± 1 mm
• Metoda obsługi: Rysik, palec, obiekt nieprzezroczysty. 

	Wydajność i system operacyjny
	• Wbudowany system: Android 14 (z oprogramowaniem iiWare 21E i certyfikatem Google EDLA)
• Podzespoły: pamięć RAM: min. 8 GB, pamięć wewnętrzna ROM: min. 128 GB
• Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi (w tym standard Wi-Fi 6E), Bluetooth.

	Złącza i interfejsy
	• Wejścia wideo: min. 2x HDMI (v2.0), 1x DisplayPort (v1.2), 2x USB-C (w tym jedno z obsługą PD do 100W, drugie do 65W, obsługa DP Alt Mode i transmisji danych)
• Wyjścia wideo: 1x HDMI
• Porty USB: min. 2 portów USB 
• Porty LAN: 2x RJ-45 (1000 Mbps z funkcją automatycznego przełączania sieci pomiędzy Androidem a zewnętrznym PC)
• Audio: Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, wyjście cyfrowe S/PDIF
• Gniazdo rozszerzeń: Slot na komputer OPS (Intel OPS 80pin).

	Funkcje dodatkowe
	• Wbudowany system nagłośnienia: głośniki stereofoniczne skierowane do przodu (2 x 20 W) + wbudowany subwoofer na tylnym panelu (20 W)
• Czujniki: Czujnik światła otoczenia, czujnik ruchu PIR (inteligentne oszczędzanie energii), czujnik podniesienia pióra (automatyczna aktywacja trybu pisania)
• Moduł NFC do szybkiej autoryzacji
• Szybkie Menu Radialne wywoływane gestem pięciu palców.

	Parametry fizyczne i zasilanie
	• Orientacja pracy: Pozioma 
• Standard VESA: 800 x 600 mm
• Waga monitora: ok. 110 kg (bez opakowania)
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): ok. 2235 x 1325 x 100 mm 
• Deklarowany czas pracy: Przystosowany do pracy w trybie ciągłym (zalecane użytkowanie do 10 h / dobę).

	Gwarancja
	5 lat






3. Wymagane wyposażenie zestawu 
Wraz z monitorem dostarczone muszą być dedykowane do ww. modelu akcesoria: 
· Ruchomy uchwyt ścienny kompatybilny ze standardem VESA, 
· 4 sztuki dedykowanych piór dotykowych, 
· Zestaw kabli (m.in. zasilający, HDMI, USB typu C, USB do panelu dotykowego),
· Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna. 

























II. Przedmiot zamówienia: Monitor interaktywny 64-65" z technologią dotykową IR, spoiwem Optical Bonding i systemem Google EDLA
1. Przeznaczenie i ogólne wymagania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego monitora interaktywnego o przekątnej ekranu 65 cali, przeznaczonego do nowoczesnych sal lekcyjnych, wykładowych oraz konferencyjnych. Urządzenie musi posiadać fabryczną certyfikację Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement), umożliwiającą bezpośredni i bezpieczny dostęp do sklepu Google Play oraz natywną integrację z usługami ekosystemu Google.
2. Szczegółowe parametry techniczne 
	Kategoria
	Wymagany parametr / cecha techniczna

	Ekran i obraz
	• Przekątna ekranu: 64 - 65" (ok. 164 cm)
• Technologia matrycy: VA
• Technologia montażu szkła: Optical Bonding (eliminująca przestrzeń powietrzną i zjawisko paralaksy)
• Rozdzielczość fizyczna: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)
• Jasność matrycy: min. 550 cd/m²
• Kontrast statyczny: min. 5000:1
• Czas reakcji matrycy (GtG): maks. 6,5 ms
• Kąty widzenia: 178° w pionie i poziomie
• Powłoka ekranu: Szkło antyodblaskowe z powłoką antypołyskową, antybakteryjne. 
·  Twardość szkła: min. 7H, 

	Technologia dotykowa
	• Czas reakcji dotyku: maks. 5 ms
• Dokładność dotyku: ± 1 mm
• Metoda obsługi: Rysik, palec, praca w rękawiczkach, obiekt nieprzezroczysty. Funkcja Palm Rejection (odrzucanie dłoni).

	Wydajność i system operacyjny
	• Wbudowany system: Android 14 (z interfejsem iiWare 21E i certyfikatem Google EDLA)
• Podzespoły: pamięć RAM: min. 8 GB, pamięć wewnętrzna ROM: min. 128 GB
• Łączność bezprzewodowa: Wbudowany moduł Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.0.

	Audio i Przechwytywanie Głosu
	• Wbudowany system audio: głośniki stereofoniczne skierowane do przodu (2 x 20 W) + zintegrowany subwoofer na tylnej obudowie (1 x 20 W)
• Zintegrowany ukł. mikrofonów: Układ 8 mikrofonów (8-Array Microphone) ze zbieraniem głosu z odległości do 8 metrów.

	Złącza i interfejsy
	• Wejścia wideo: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (z obsługą Power Delivery do 100W, DP Alt Mode, transmisji danych i dotyku)
• Wyjścia wideo: 1x HDMI 2.0, 1x USB-C
• Porty USB: min. 4 porty USB (w tym USB 3.2 Gen 1) + czytnik kart Micro SD
• Porty LAN: 2x RJ-45 (1000 Mbps z automatycznym przełączaniem sieci między Androidem a zewnętrznym PC)
• Audio: Wejście mikrofonowe mini jack, wyjście słuchawkowe mini jack, wyjście cyfrowe S/PDIF (Optical)
• Sterowanie i gniazda: RS-232c (DSUB 9pin), gniazdo rozszerzeń na komputer Intel OPS (80-pin).

	Funkcje dodatkowe
	• Czujniki: Czujnik światła otoczenia, czytnik NFC (autoryzacja użytkowników), czujnik ruchu PIR (automatyczne wybudzanie/wyłączanie), czujnik odłożenia/podniesienia pióra
• Funkcje obrazu: Redukcja niebieskiego światła, ochrona przed migotaniem (Flicker-Free), Kioskowanie / Tryb Kiosk, funkcja PiP (Picture-in-Picture).

	Parametry fizyczne i zasilanie
	• Orientacja pracy: Pozioma (Landscape), konstrukcja bez wentylatora (Fanless)
• Standard VESA: 600 x 400 mm
• Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.): około 1485 x 915 x 85 mm
• Waga urządzenia netto: ok. 45 kg
• Zasilanie i pobór mocy: Wbudowany zasilacz AC 100-240V, typowy pobór mocy max. ok. 170-195 W, standby max 0,5 W
• Deklarowany czas pracy: Przystosowany do pracy w trybie ciągłym (zalecane użytkowanie do 10 h / dobę).

	Gwarancja
	 5 lat




3. Wyposażenie w zestawie (wymagane w dostawie)
· Ruchomy uchwyt ścienny kompatybilny ze standardem VESA ,
· Dedykowany uchwyt na kamerę internetową
· 4 pasywne rysiki/pióra dotykowe z dwufunkcyjnymi końcówkami. 
· Pilot bezprzewodowy z bateriami.
· Zestaw okablowania: Kabel zasilający (min. 3m), kabel HDMI (min. 3m), kabel USB (min. 3m).
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1         Załącznik nr  2   (znak sprawy  ZG.270.3. 9 .2026 )     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)   I.  Przedmiot zamówienia: Monitor interaktywny 9 7 - 98 " z technologią dotykową IR i systemem  Google EDLA    1. Przeznaczenie i ogólne wymagania   Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego monitora  interaktywnego o przekątnej ekranu 98 cali, przeznaczonego do intensywnej pracy ciągłej w  nowoczesnych salach konferencyjnych, szkoleniowych oraz edukacyjnych. Urządzenie musi  posiadać certyfikację Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement), gwarantującą pełny  dostęp do oficjalnego sklepu Google Play oraz bezpieczną integrację z usługami Google i pakietem  biurowym.   2. Szczegółowe parametry techniczne   

Kategoria  Wymagany parametr / cecha techniczna  

Ekran i obraz  • Przekątna ekranu: 97"  -   98" (klasa 98 cali, ok.  248   cm)   • Technologia panelu: IPS   • Rozdzielczość fizyczna: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)   • Jasność matrycy: min. 500 cd/m²   • Kontrast statyczny: min. 1200:1   • Kąty widzenia: 178° w pionie i poziomie   • Powłoka ekranu: Szkło antyodblaskowe, powłoka antypoślizgowa,  antybakteryjna.       Twardość szkła: min. 7H.  

Technologia  dotykowa  • Czas reakcji dotyku: maks. 5 ms   • Dokładność dotyku: ± 1 mm   • Metoda obsługi: Rysik, palec, obiekt nieprzezroczysty.   

Wydajność i  system operacyjny  • Wbudowany system: Android 14 (z oprogramowaniem iiWare 21E i  certyfikatem Google EDLA)   • Podzespoły: pamięć RAM: min. 8 GB, pamięć wewnętrzna ROM: min.  128 GB  

