Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky

Technická špecifikácia

Server HPC

	Názov (uveďte, prosím, ku každej položke označenie konkrétnej značky, modelu a produktového čísla, ktorý predkladáte do ponuky)
	Opis
	Počet kusov

	Rack server A

	Rackový x86-64 server 2U
2 × CPU 64 jadier / 128 vlákien
1 024 GB RAM
1 × 960 GB M.2 SSD
4 × 7,68 TB NVMe SSD
2 × 10GbE
2 × 2 000 W PSU

Ref. Model:
https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/sys-222h-tn
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	Základná doska
	Podpora TDP CPU: 350 W
Minimálny počet soketov CPU: 2
Typ soketov CPU: Dual Socket E2 (LGA-4710)
Min. podporovaný počet RAM slotov: 32 × DIMM
Min. podporovaná kapacita RAM: 4TB
Podporované taktovanie RAM: 6 400 MT/s (1DPC)
Podpora PCI-E 5.0 x16/x8 FH/10.5L: 4/8
4 × PCIe 5.0 x16 alebo 8 × PCIe 5.0 x8: alternatívne konfigurácie riserov
Podpora PCIe 5.0 AIOM (OCP 3.0): 1 × x16 + 1 × x8
Podpora M.2 PCI-E 5.0 x2 NVMe : 2
Minimálny počet a typ šachiet pre hotswap disky: 8 × 2,5″ NVMe/SATA/SAS; rozšíriteľné na 16/24
Podpora RAID: 0/1/5/10; Intel VROC
Kompatibilta s GPU: 4/8
Platforma s podporou až 4 dvojšírkových alebo 8 jednošírkových GPU; podpora serverových GPU triedy do 300 W, požaduje sa NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Q-Max Workstation Edt.

Ref. Model:
https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/x14dbm-sp
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	Technická špecifikácia príslušenstva/komponentov serveru
	

	CPU
	Počet osadených CPU v soketoch: 2
Typ CPU: Intel Xeon 6  -  6767P; serverový procesor
Počet jadier/ CPU threads: 64 jadier / 128 vlákien
CPU max. TDP: 350 W
CPU base – all-core  – max turbo frekvencia (GHz): 2,40 – 3,60 – 3,90
CPU min. Cache (MB): 336
Počet AVX-512 FMA jednotiek: 2

Ref. Model:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241845/intel-xeon-6767p-processor-336m-cache-2-40-ghz/specifications.html.

	

	RAM
	Typ RAM modulov: 64 GB, DDR5-6400, 288-pin, ECC RDIMM
Osadený počet modulov RAM (ks): 16
Osadená celková kapacita RAM (GB): 1 024

Ref. Model:
https://www.supermicro.com/en/support/resources/memory?
mspd=6.4000001&mtyp=217&id=32f45c38130e4305d737e
8115cfa39a4&prid=90145&type=DDR5%20RDIMM&ecc=
1&reg=1&fbd=0&cpu=others&sku=SS222H-TN

	

	Boot disky
	Typ boot diskov: PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 3D TLC NAND
Kapacita boot disku (GB/ks): 960
Celkový osadený počet boot diskov: 1

Ref. Model:
https://www.micron.com/content/dam/micron/global/public/
documents/products/technical-marketing-brief/7450-nvme-ssd-
tech-prod-spec.pdf

	

	Data disky
	Celkový osadený počet dátových diskov: 4
Celková RAW kapacita pre dáta (TB): 30,72
Backplane a kabeláž (KIT): 1 x Kompatibilný backplane a kompletná kabeláž pre dodanú NVMe konfiguráciu

Ref. Model:
https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/sandisk/product/internal-
drives/dc-sn861-nvme-ssd/data-sheet-sandisk-dc-sn861-nvme-ssd-u2.pdf

	

	Napájanie a rozširujúce vlastnosti
	VGA: Áno
USB: 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (zadné)
LAN expanzný modul: Intel X710-AT2; AIOM / OCP 3.0; 2 × 10GbE RJ45; PCIe 3.0 x8

Ref. Model:
https://www.supermicro.com/en/products/accessories/addon/AOC-ATGC-i2TM.php?mlg=0

Minimálny počet napájacích zdrojov: 2
Menovitý výkon napájacích zdrojov: 2 × 2 000 W; PMBus; 1+1
PWS-2K07A-1R: 2 000 W na modul pri 230–240 V AC
Minimálna účinnosť zdrojov: 80 PLUS Titanium

Ref. Model:
https://store.supermicro.com/us_en/supermicro-1u-2000w-redundant-power-supply-pws-2k07a-1r.html
PWS-2K07A-1R: 2 000 W na modul pri 230–240 V AC

Minimálny počet PWM  ventilátorov: 4 × 80 mm, PWM
Napájací kábel: 2 × C13–C14, 2 m, EU CE
Kompatibilita s IPMI 2.0

Kompatibilita s IPMI 2.0: Áno; ASPEED AST2600 BMC
Kompatibilita s KVM cez LAN: Áno
Dedikovaný manažment port: RJ45, 1GbE
Dedikovaný manažment modul: Áno

Typ záruky: Rozšírená, na mieste inštalácie
Počet rokov záruky: v prípade diskov 5, na zvyšný hardware 3

	

	Kompletnosť zapojenia NVMe
	Áno, Vrátane backplane, kabeláže a nosičov pre 4 osadené dátové SSD PCIe 5.0 x4.
	

	Úroveň podpory
	Telefonická podpora 8 × 5 v slovenskom jazyku; nástup na riešenie incidentu nasledujúci pracovný deň (NBD); oprava na mieste; trvanie 3 roky; prvá reakcia do 1 hodiny.

	

	Implementácia
	Montáž, zahorenie, konfigurácia a integrácia do existujúcej serverovej infraštruktúry podľa pokynov obstarávateľa.

	



Ostatné požiadavky na plnenie: 
Variantné riešenie:
Z dôvodu zachovania 100% interoperability so servermi  v existujúcom HPC klastri verejného obstarávateľa, naskladnenými náhradnými dielmi a softvérovým aplikačným vybavením na ktorom sa variantné riešenie nepripúšťa.

Partnerstvo:
Dodávateľ preukáže oprávnenie zabezpečovať dodávku a požadovaný záručný servis servera, priamo alebo prostredníctvom autorizovaného servisného partnera. Uvedené partnerstvo dodávateľa musí byť dohľadateľné aj na webovom sídle výrobcu alebo distribútora počas trvania zmluvy.

Originalita:
Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky komponenty, ktoré tvoria predmet zákazky, sú originálne (nerepasované) produkty výrobcu, dodané výlučne cez autorizovaný distribučný kanál a sú určené pre použitie v Slovenskej republike, prípadne v regióne, ktorého je Slovenská republika súčasťou.

Nerozbalený, nový produkt:
Dodávateľ sa zaväzuje všetky dodávané komponenty, ktoré tvoria predmet zákazky, dodať nové, nerepasované a zabalené v originálnom balení. Pripúšťa sa otvorenie balenia výlučne za účelom odbornej montáže a zahorenia a otestovania kompletného servera.

Celková cena:
Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu za predmet zákazky tak, aby zahŕňala všetky a akékoľvek náklady spojené s plnením zmluvy najmä dopravu na miesto plnenia, montáž, konfiguráciu, odovzdanie a odstraňovanie chýb v dohodnutom záručnom a servisnom rozsahu.

Dokumentácia a prevzatie:
Pri odovzdaní dodávateľ predloží presné SKU komponentov, sériové čísla, záručné a servisné podmienky, záznam o diagnostike a záťažovom teste a prístupy k správe zariadenia.

Prehlásenie:
Predložením ponuky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
