Odpovede na doručené otázky od uchádzačov:

*Otázka č. 1. Výkresová časť neobsahuje prílohu 19\_037\_703 Vzorové priečne rezy.
Doloží verejný obstarávateľ danú prílohu?*

Odpoveď č. 1. Pre tento stupeň dokumentácie sme zatiaľ nedodávali vzorové priečne rezy - neboli požadované, vzhľadom na prípadné zmeny a úpravy ak by bolo potrebné upraviť a nevytvárali sa viaceré etapy alebo  možnosti a tým nevznikali dezinformácie vzhľadom na prípadne zmeny. Je teda potrebné dodať Vzorové priečne rezy 1. spevnená plocha (parkovisko), 2. prístupová cesta (prepoj medzi parkoviskom pri Retailboxe a rekonštruovanou plochou pred MSKC, 3. Prístupová cesta ku knižnici, 4. prekládka chodníka (vzhľadom na novú rampu pre imobilných vytvorenú pri knižnici)

*Otázka č. 2.V TS je uvedené, že niektoré existujúce plochy v rámci rekonštrukcie budú vyfrézované a nahradené asfaltovým krytom. Vo výkaze výmer sa však položky ohľadne daných prác nenachádzajú.
Doplní verejný obstarávateľ položky, ktoré súvisia s týmito prácami.*

Odpoveď č. 2. Na základe podmienok stanovených investorom stavby (Mesta Žiar nad Hronom) bude frézovaný chodník pozdĺž spevnenej plochy, vzhľadom na to, že sa bude po ňom prechádzať mechanizmami pri realizácii rekonštrukcie. Táto položka sa doplní do výkazu výmer.

*Otázka č.* 3. *Vo výkaze výmer sa nachádza položka 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150-300mm železobetónové plochy (panely). V TS sa píše, že povrch existujúcej spevnenej plochy je zmiešaný a je tvorený asfaltobetónom resp. liatym asfaltom na cemento-betónovom podklade.
Spresní VO aký podklad je potrebné odstrániť?*

Odpoveď č. 3. K existujúcej ploche neexistuje žiadna súčasná dokumentácia kde by bolo možné zistiť tak ako hrúbka tak i skutočnosť či sa pod bitúmenom nachádza. Je to len na základe odhadu z miest kde bol bitumen (liaty asfalt alebo asfaltbetón) odlúpený. Upresnenie tejto položky bude až po odokrytí stavby. resp. po vykonaní vrtov do existujúcej konštrukcie.