|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| O1  2350 X 1750 |  | * Plastové okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla sklopné * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm * Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 7 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom)   * Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe), * Farba krídla s rámom: hnedá   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám).   * Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O2  1500 X 2100 |  | * Plastové okno 3 krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné krídlo sklopné * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm * Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 10 |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).