Zn.spr. S.270.7.2021 Zał. nr 7b do SWZ

**Szczegółowy zakres prac do wykonania: montaż kotła c.o wraz z buforem i zbiornikiem cwu:**

- demontaż starego kotła wraz z wyniesieniem na zewnątrz budynku

- demontaż starego zbiornika cwu

- montaż kotła co

- montaż bufora

- montaż zbiornika cwu

- rozruch instalacji

2. Nadleśnictwo przekaże do montażu:

- Kocioł Wally Holc 25kW produkcji Klimosz Pawłowice

- Klimosz tank CWU 1 W stojący 140l

- Klimosz tank bufor 0W stojący 500l

- laddomat

3. Pozostałe niezbędne elementy instalacji – dostarczy i zamontuje wykonawca