* vrstva zakalenia je v rozpočte a výkaze uvedená položkou *„podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50mm“* , množstvo materiálu bolo v TOV danej položky znížené na 20% pre uvažovanú hrúbku zakalenia 10mm
* uvažované množstvo získaného betónového recyklátu pre každý stavebný objekt je zahrnuté v drenážnych podsypoch daného objektu ako samostatná položka; v prípade, že betónový odpad nebude recyklovaný je nutné o toto množstvo navýšiť položku *„podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 32-63“*
* nakoľko sa nepredpokladá, že výkopová zemina zo stavebných objektov bude kontaminovaná, rozpočet neuvažuje s odvozom výkopovej zeminy na skládku odpadu ani s poplatkom za uloženie zeminy; v rozpočte je započítaná doprava a zloženie zeminy do vzdialenosti 10km od miesta stavby a jej opätovné využitie pre násypy a obsypy iných stavieb
* rozpočet zohľadňuje odvoz stavebnej sute z búracích prác na skládku Luštek, Dubnica nad Váhom
* položky, ktoré boli upravené v texte, alebo TOV, sú označené za kódom položky písmenom R
* cena skrinky pre skok o žrdi a cena odrazovej dosky pre skok do diaľky boli určené priemerom cien zistených v internetových obchodoch