|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Magnetické dopravníky prázdnych konzerv** |
| ***Obstarávateľ:*** | ***TATRAKON spol. s r.o.***Ul. Priemyselná 5668, Poprad 059 51IČO : 31692613 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

Výkaz - POPIS TOVARU, ROZSAH DODÁVOK, cena

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Položka, požadovaný parameter – popis*** | **Splnenie požiadavky\*** | **Ks** | **Cena za kus****bez DPH****[EUR]** | **Cena** **spolu** **bez DPH****[EUR]** |
| **Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie/**Uveďte parameter**  |
|  | **Špecifikácia vyrábaných produktov** |  |  |  |  |
|  | 1,konzerva Ø73,0 mm x H56 mm 2,konzerva Ø73,0 mm x H36 mm3,konzerva Ø99,0 mm x H65 mm4,konzerva Ø73,0 mm x H109 mm5, konzerva Ø99,0 mm x H47 mm |  |  |  |  |
| **1** | **Zoraďovací dopravník** |  | 2 |  |  |
|  | Zariadenie na prepravu prázdnych konzerv na plniace linky. |  |  | X | x |
|  | Zabezpečí prechod medzi zásobným pásom na depaletizéri na magnetický dopravník |  |  | x | X |
|  | Vyhotovenie dopravníkov z nehrdzavejúcej ocele.  |  |  | x | x |
|  | Typ pásov na dopravníku doskový.  |  |  | X | x |
|  | Dĺžka dopravníka z dostatočnou akumuláciou výrobkov na nepretržitý chod výroby.  |  |  | x | X |
|  | Rýchlosť dopravníka z výkonom 200 ks/min.  |  |  | x | x |
|  | Kvôli akumulácií výrobkov je potrebné rátať zo zákrutami.  |  |  | X | x |
|  | Ovládanie integrované zo systémom magnetických dopravníkov. |  |  | x | X |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | x | x |
| **2** | **Magnetické dopravníky** |  | 3 |  |  |
|  | Zariadenie napojené na zoraďovacie dopravníky. |  |  | X | x |
|  | Dopojené na plniace linky POA1, POA2, ZB.  |  |  | x | X |
|  | Dĺžka dopravníkov na všetkých troch linkách cca 45 metrov.  |  |  | x | x |
|  | Pohony bubnové elektromotory.  |  |  | X | x |
|  | Bubnové 90° prechody.  |  |  | x | X |
|  | Ovládanie dopravníkov cez automatický riadiaci systém výstupy z plničiek a depaletizátorov.  |  |  | x | x |
|  | Na všetkých troch dopravníkoch pripravené miesto na upevnenie potláčacej hlavy dátum spotreby a druh výrobku.  |  |  | X | x |
|  | Výkon 200 ks/min. |  |  | x | X |
|  | Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele.  |  |  | x | x |
|  | Napojenie 400V/50Hz |  |  | X | x |
| **3** | **Montáž technológií** |  |  |  |  |

 **\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka**  |
| **Sumárna cena v € bez DPH:** |  |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |