Verejný obstarávateľ opisuje konkrétne zariadenie KUBOTA BX231 D 4x4. Parametre uvedeného výrobku slúžia ako definícia minimálnych parametrov pre ekvivalentný výrobok.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je výrobok opísaný konkrétnym výrobným označením, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Konkrétny výrobok je uvedený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU.

Dodávka malotraktora KUBOTA BX231 D 4x4 ( alebo ekvivalent):

• Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota

• Priame vstrekovanie, Objem motora 898 ccm

• Výkon motora podľa ECE R 120 15,9 kW/ 22 HP, maximálny 23 HP

• Vysoký krútiaci moment

• Otáčky motora 3200 ot/min

• Objem palivovej nádrže 25 L

• Spotreba paliva od 2,5 do 3,0 l podľa zaťaženia

• 2 stupňový hydrostatický pohon ( pracovný a cestný), zadná uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2WD – automatická prevodovka ako u auta

• Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku

• Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová

• Ručná parkovacia brzda

• Max. rýchlosť 16 km/hod

• Pracovná rýchlosť od 0,0 do 16 km/hod podľa druhu a podmienok práce

• Tempomat

• Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom

• Trojbodový záves vzadu kat.1, zdvih 550 kg

• Spodný záves na medzinápravovú kosu s nastaviteľnou výškou zdvihu

• Pracovné svetlá vpredu

Vrátane dodávky zimného setu::

1.Predné hydraulické ramená,

2.Radlica na sneh, záber 140 cm, hydraulické natáčanie, odpružená, operné nastaviteľné kolesá

3.Rozmetadlo posypového materiálu AG 250.

Súčasťou dodávky bude „ Zimný set“, technická dokumentácia, záručný list, návod na obsluhu a preberací protokol .