|  |
| --- |
| **město hrušovany nad jevišovkou** |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**  pro zadání podlimitní veřejné zakázky  k zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění  (dále jen „zákon“) |
| s názvem  **REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ**  **U KOSTELA V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU** |
|  |

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Město Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zastoupený: Ing. Eliška Volná, starostka města

IČ: 00292877

DIČ: CZ00292877

Bankovní spojení: 1582534399/0800

Webové stránky: www.hrusovany.cz

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00292877

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail: [info@optimalconsulting.cz](mailto:info@optimalconsulting.cz)

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 1**

Potřebujeme dopřesnit prvky mobiliáře (koše, lavičky) např. foto, technický výkres apod.

**Odpověď č. 1**

V příloze zasíláme dokument, které se týká mobiliáře. Vysvětlení ZD č.2 – Přílohy

**Dotaz č. 2**  
Potřebujeme dopřesnit odvodňovací žlaby – požadované rozměry (výška, šířka, materiál krycího roštu)

**Odpověď č. 2**

výška žlabů se odvíjí od jejich šířky, která je uvedena v situačních výkresech. Materiál krycího roštu požadujeme litinu.

**Dotaz č. 3**  
V jaké části stavby budou realizované položky. č. 2,3 (omítky)  
**Odpověď č. 3**

v objektu SO.01 je položkou č. 2 myšlena penetrace a položkou č. 3 nátěr bočních stěn vedle schodiště do fary.

**Dotaz č. 4**

Může být replika schod. stupně vyrobena ze žuly?

**Odpověď č. 4**

replika musí být vyrobena ze stejného materiálu jako je originál, tedy pokud jde o pískovec, tak replika musí být vyrobena také z pískovce.

**Dotaz č. 5**  
Obklad zdi u fary je požadován stejný jako na náměstí, kde je použit obklad tl. cca 15-20 cm.  
U fary má být použit obklad v tl. cca 2,5-3,5 cm, což je v této tloušťce nemožné vyrobit…  
**Odpověď č. 5**

odkaz na realizaci obkladu na náměstí se týkal pouze vizuální formy typu obkladu, nikoliv o konkrétní stejný obkladový materiál. V PD je použit lepený obkladový materiál, který se v uvedených parametrech vyrábí, např. v odstínu Granite Grey. Vzorový obrázek obkladu zasílám v příloze. – Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy

Ostatní podmínky ZD včetně termínu podání nabídek se nemění.

**Ing. Tomáš Šturala**

**OPTIMAL Consulting, s.r.o.**

**Zástupce Zadavatele**