**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Výroba regionálnych kulinárskych špecialít** |
| ***Názov zákazky:*** | **Pestovateľská pálenica – Technológia pre destilovanie** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Boonex, s.r.o.** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

| **Požadované parametre :** | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| --- | --- |
| **Časť 1: Destilačné zariadenie vyhrievané vodným kúpeľom 400 l – 1ks**  |
| 1 | Destilačnou kolóna  | spĺňa/nespĺňa |
| 2 | Medená kopula | spĺňa/nespĺňa  |
| 3 | V súlade s Európskou smernicou 97/23/EG | spĺňa/nespĺňa  |
| 4 | Medený kotol s priemerom Ø800 - 1100 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 5 | Sila steny kotla : 3- 5 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 6 | Sila steny kopule: 3- 4 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 7 | Objem plnenia – 400l | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | Plniaci otvor: Ø 400 mm z nerezovej ocele | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Oceľové ohnisko s hrúbkou 6- 10 mm  | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 10 | Vertikálne osadenie vyhrievacích elementov | spĺňa/nespĺňa  |
| 11 | Ohrev – zemný plyn, drevo, kvapalná olej, elektrická para | spĺňa/nespĺňa  |
| 12 | Plynový horák so zodpovedajúcim výkonom pre daný objem varne s lokálnym servisom, s izolovanými bezpečnostnými dverami, tlakový regulátor, elektrické prepojenie, s ventilom na vstupnom plynovom potrubí, s nerezovým krytom horáku | spĺňa/nespĺňa  |
|  13 | Vodný plášť vyrobený kompletne z nerezovej ocele | spĺňa/nespĺňa |
|  14 | Zváraná nie skrutkovaná konštrukcia | spĺňa/nespĺňa |
|  15 | 3 stupne destilačnej kolóny s klobúčikovou konštrukciou jednotlivých etáži so zabudovaným potrubím na vrátku a spínačom pre produkciu vysoko kvalitných destilátov | spĺňa/nespĺňa |
|  16 | Destilačná kolóna s priemerom Ø 400-450 mm - vyrobená z medi | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
|  17 | Deflegmátor s vysokou účinnosťou vyrobený z medi, zváraná konštrukcia | spĺňa/nespĺňa |
|  18 | 4x inšpekčné sklá –vyrobené zo žiaruvzdorného, tlakového skla | spĺňa/nespĺňa |
|  19 | 40mm potrubie so skrutkovaním na prepojenie s chladičom | spĺňa/nespĺňa |
|  20 | Tubulárny kondenzátor–trubkový chladič s automatickým chladením, vyrobený kompletne z nerezovej ocele vrátane potrubia s prírubami, s termostatickým ovládacím kontrolným ventilom, s konzolou a úchytkami | spĺňa/nespĺňa |
|  21 | Prívod destilátu z nerezovej ocele | spĺňa/nespĺňa |
|  22 | Bezpečnostná sada na automatické vypnutie v prípade nízkeho obsahu vody v chladiacom systéme | spĺňa/nespĺňa |
|  23 | Miešadlo 0,75 kW, 100 -150 rpm , Kompletne z nerezovej ocele. | spĺňa/nespĺňa |
|  24 | Medený katalyzátor na redukciu kyanidov a etylkarbonátov v destiláte s veľkou aktívnou medenou plochou, integrovaný v kolóne s baypasom, čistiacim systémom a pripojovacím potrubím | spĺňa/nespĺňa |
|  25 | CIP- čistiaci systémNerezový čistiaci rotujúci tryskový systém v kolóne, kopulea vo varne, s čerpadlom s tlakovým spínačom pre automatickú reguláciu prívodu oplachovej vody | spĺňa/nespĺňa  |
|  26 | Nerezový tank s kapacitou 300 l na zber vody s indikátorom hladiny. | spĺňa/nespĺňa |
|  27 | Ovládací panel celonerezový na ovládanie miešadla, CIP čerpadla a horáku | spĺňa/nespĺňa |
| 28 | Príjem destilátov so skleneným zvonom  | spĺňa/nespĺňa |
| 29 | Plombovacie zariadenia | spĺňa/nespĺňa  |
| 30 | Nádrž na zhromažďovanie alkoholu - pozostávajúca z častí pre hlavný produkt, vedľajší produkt  | spĺňa/nespĺňa  |
| 31 | Príjem na oddelenie hlavného produktu od chvostu s prepojením na liehové meradlo | spĺňa/nespĺňa  |
| 32 | Doprava a inštalácia | spĺňa/nespĺňa  |
| **Časť 2: Liehové meradlo podľa platnej legislatívy SR**  |
| **Časť 3: Čerpadlo na destiláty 1ks** |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka spolu:** |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)