Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Zábrany a oplotenie**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Predmet zákazky**

**Časť 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Typ materiálu** | **Počet kusov, metrov alebo balení** |
| 1 | Pletivo oceľové – 1 m | 2 950 m |
| 2 | Stĺpik oceľový | 1 090 ks |
| 3 | Bočná vzpera oceľová | 310 ks |
| 4 | Napínací drôt oceľový | 2 437 ks |
| 5 | Napinák oceľový | 1 650 ks |
| 6 | Ostnatý drôt - 1 m | 2 700 m |
| 7 | Bavolet | 640 ks |
| 8 | Viazací drôt oceľový – 1 m | 4 800 m |
| 9 | Pletivo plast – 1m | 2 950 m |
| 10 | Stĺpik plast | 930 ks |
| 11 | Bočná vzpera plast | 360 ks |
| 12 | Napínací drôt plast | 1 642 ks |
| 13 | Napínač lana – plast | 890 ks |
| 14 | Viazací drôt plast – 1m | 2 400 m |
| 15 | Ochranné hroty proti holubom | 6 600 ks |

**Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Priemyselná 7 Trnava |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

***Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 2:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo**  **v ks/ metroch** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 2 950 m |  |
| **1. Pletivo oceľové – 1 m** |  |
| Výška: min. 150 cm  Hrúbka oceľového drôtu: min. 2 mm  Veľkosť oka: min. 55 x 55 mm  Pletivo pozinkované  Balenie: 10 metrov až 50 metrov |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 1 090 ks |  |
| **2. Stĺpik oceľový** |  |
| Stĺpik s plastovou čiapočkou. Priemer stĺpika: min. 48 mm. Hrúbka steny: min. 1,5 mm. Výška: min. 2400 mm. Povrchová úprava: Zinok |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 310 ks |  |
| **3. Bočná vzpera oceľová** |  |
| Materiál: kov  Povrchová úprava: pozinkované  Priemer stĺpika: min. 38 mm  Výška stĺpika: min. 170 cm  Vrátane spojovacieho materiálu – háková skrutka |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 2 437 ks |  |
| **4. Napínací drôt oceľový** |  |
| Priemer drôtu: min. 3 mm  Drôt pozinkovaný  Balenie/kus: 78 metrov |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 1 650 ks |  |
| **5. Napinák oceľový** |  |
| Dĺžka: min. 100 mm  Materiál: oceľ  Povrchová úprava: pozinkované |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 2 700 m |  |
| **6. Ostnatý drôt - 1 m** |  |
| Materiál: oceľ  Povrchová úprava: pozinkované  Priemer drôtu: min. 1,8 mm  Priemer drôtu – ostne: 1,5 mm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 640 ks |  |
| **7. Bavolet** |  |
| Nadstavec so šikmým ramenom na stĺpik s priemerom 48mm  Na uchytenie ostnatého alebo žiletkového drôtu  Materiál: hliník |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 4 800 m |  |
| **8. Viazací drôt oceľový – 1 m** |  |
| Drôt viazací Zn 1,2 mm pozinkovaný 100 m  Materiál: oceľ  Povrchová úprava: pozinkovaný  Hrúbka: min. 1,2 mm  Balenie: min. 50 m až 100 m |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 2 950 m |  |
| **9. Pletivo plast – 1m** |  |
| Pletivo IDEAL zelené  Výška: min. 150 cm  Hrúbka oceľového drôtu: min. 2,5 mm  Veľkosť oka: min. 55 x 55 mm  Povrchová úprava: zinok a plast  Balenie: 10 metrov až 50 metrov |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 930 ks |  |
| **10. Stĺpik plast** |  |
| Stĺpik s plastovou čiapočkou. Priemer stĺpika: min. 48 mm Hrúbka steny: min. 1,5 mm Výška: min. 2400 mm Povrchová úprava: zinok a plast  Materiál: oceľ |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 360 ks |  |
| **11. Bočná vzpera plast** |  |
| Materiál: oceľ  Povrchová úprava: zinok a plast  Priemer stĺpika: min. 38 mm  Výška stĺpika: min. 170 cm  Hrúbka steny: min. 1,20 mm  Vrátane spojovacieho materiálu – háková skrutka |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 1 642 ks |  |
| **12. Napínací drôt plast** |  |
| Priemer drôtu: min. 3 mm  Povrchová úprava: zinok a plast  Balenie/kus: 78 metrov |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 890 ks |  |
| **13. Napínač lana – plast** |  |
| Dĺžka: min. 100 mm  Materiál: oceľ  Povrchová úprava: zinok a plast |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 2 400 m |  |
| **14. Viazací drôt plast – 1m** |  |
| DEMA Viazací drôt poplastovaný 1,4 mm, dĺžka 100 m, zelený  Materiál: oceľ  Povrchová úprava: zinok a plast  Hrúbka: min. 1,4 mm  Balenie: min. 50 m až 100 m |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 6 600 ks |  |
| **15. Ochranné hroty proti holubom** |  |
| Ochranné hroty proti holubom  Materiál: hliník/plast/zinok  Počet hrotov: min. 36  Dĺžka: min. 40 cm |  |

*Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.9 prílohy č. 2 súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.