Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Zábrany a oplotenie**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom tejto zákazky je dodávka plotov, pletiva, mobilných zábran, zábran a stĺpikov pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

**Predmet zákazky**

**Časť 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Typ materiálu** | **Počet kusov** |
| 1 | Mobilná zábrana kovová | 290 |
| 2 | Oblúková zábrana pevná | 70 |
| 3 | Rozťahovacia mobilná zábrana | 125 |
| 4 | Bezpečnostný stĺpik | 110 |
| 5 | Mobilný plot – rám | 120 |
| 6 | Spona dielov na mobilný plot | 160 |
| 7 | Vzpera pre mobilný plot | 140 |
| 8 | Parkovacia zábrana | 160 |
| 9 | Plastová zábrana | 150 |
| 10 | Plastový stĺpik | 130 |
| 11 | Pásková zábrana | 220 |

**Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorými sú:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **Sídlo** |
| Odbor hospodárskeho zabezpečenia SE MV SR | Sklad MV SR Rohovce |
| Centrum podpory  Bratislava | Špitálska 14, 812 28 Bratislava |
| Centrum podpory  Trnava | Priemyselná 7 Trnava  |
| Centrum podpory  Trenčín | Jilemnického 1, 911 01 Trenčín |
| Centrum podpory  Nitra | Piesková 32, 949 01 Nitra |
| Centrum podpory  Žilina | Kuzmányho 26, 012 23 Žilina |
| Centrum podpory  Banská Bystrica | Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Ľupča |
| Centrum podpory  Prešov | Štúrova 7, 080 01 Prešov |
| Centrum podpory  Košice | Rampová 7, 041 81 Košice |

***Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre časť 1:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia** | **Množstvo****v ks** | **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (Návrh plnenia)** |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 290 |  |
| **1. Mobilná zábrana kovová**  |  |
| Materiál: oceľPovrchová úprava: žiarový zinok StohovateľnéZábrany je možné spojiť Rozmery konštrukcie: Dĺžka: min. 2500 mmVýška: min. 1000 mmHrúbka obvodovej rúry: min. 35 mmHrúbka vnútornej trubky: min. 30 mmPočet nôh: 4 ks Počet vnútorných trubiek: min. 18 |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  70 |  |
| **2. Oblúková zábrana pevná** |  |
| Rozmery: Výška konštrukcie: min. 1000 mmŠírka konštrukcie: min. 2000 mmPriemer rúry: min. 40 mmMateriál: oceľHrúbky rúry: min. 2 mmPovrchová úprava: žiarový zinok K zabetónovaniu / s pätkou  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |   125 |  |
| **3. Rozťahovacia mobilná zábrana** |  |
| RozmeryDĺžka v roztiahnutom stave: min. 3000 mm Výška: min. 1000 mm Farba: kombinácia červená/biela Materiál konštrukcie: oceľZábrany je možné spojiť |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 110 |  |
| **4. Bezpečnostný stĺpik** |  |
| RozmeryVýška stĺpika: min. 900 mm Priemer stĺpika: min. 100 mm Materiál: oceľPovrchová úprava: prášková farba Farba: žltá/biela/červená Stĺpik s pätkou Hrúbka rúry stĺpika: min. 3 mm |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  120 |  |
| **5. Mobilný plot – rám** |  |
| RozmeryVýška: min. 2 m Šírka: min. 3,4 mVýplň dielu: zváraný pozinkovaný drôt Hrúbka drôtu min. 2.5 mmPriemer vertikálnej trubky: min. 4 cm Priemer horizontálnej trubky: min. 2,7 cm Prevedenie : pozinkovaná oceľ |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  160 |  |
| **6. Spona dielov na mobilný plot** |  |
| Konzola pre spájanie mobilných dielovPrevedenie: pozinkovaná oceľPríslušenstvo: spoj. materiál |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* | 140 |  |
| **7. Vzpera pre mobilný plot**  |  |
| Prevedenie : pozinkovaná oceľProfil: okrúhly Dĺžka: min. 180 cm Priemer: min. 4 cm  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  160 |  |
| **8. Parkovacia zábrana** |  |
| Rozmery: Výška: min. 60 cmPriemer: min. 5 x 5 cm/ min. 5 cmUzamykateľná/ visiaci zámok Konštrukcia: skladacia – 90 stupňov PätkaRozmery: min. 13 x 13 cm/priemer: min. 13 cm Materiál: oceľPovrchová úprava: žiarový zinok  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |   150 |  |
| **9. Plastová zábrana**  |  |
| Zábrana plastováMateriál: HDPE alebo PE StohovateľnéZábrany je možné spojiť Rozmery konštrukcie: Dĺžka: min. 1900 mmVýška: min. 990 mmGumené alebo plastové nohy zabezpečujúce stabilitu  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  130 |  |
| **10. Plastový stĺpik**  |  |
| https://www.b2bpartner.sk/galeria/2_112825/plastovy-stpik-vyska-1000-mm-original__c1635355508.jpgMateriál: HDPE alebo PE Rozmery:Výška: min. 900 mmPriemer základne: min. 200 mmPriemer stĺpika: min. 63 mm  |  |
| *Požadované technické parametre / prevedenie:* |  220 |  |
| **11. Pásková zábrana**  |  |
| Zábrana a výsuvný pás - najžiadanejšiaChrómová bariéra s výsuvným min. 2m dlhým flexi pásomPriemer stĺpika : min. 320 mmVýška: min. 900 mmPriemer stojana: min. 600 mmMateriál: kov Materiál základne: Kov/plast |  |

*Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri jeho plnení:*

Záručná doba na predmet zákazky od dodania tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. Súčasťou dodávky bude aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie) v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk.

Informácie a požiadavky na predmet zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v poskytnutom opise predmetu zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo, za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky rovnako ako fotografie a obrázky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky“, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Ekvivalentné výrobky musia spĺňať minimálne všetky parametre uvedené v opise predmetu zákazky.

Ďalšie informácie:

Trvanie rámcovej dohody je stanovené na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody s opciou, resp. s možnosťou predĺženia rámcovej dohody o jeden rok v súlade s bodmi č. 7.7 až 7.9 prílohy č. 2 súťažných podkladov – Návrh rámcovej dohody.