Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Sejačka na presný výsev tekvice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **1 – Sejačka na presný výsev tekvice** |
| Uchytenie do trojbodového závesu traktora | Áno |  |
| Nesený stroj  | Áno |  |
| Pracovný záber | 6 m |  |
| Paralelne hydraulicky sklopný rám s jednotkami na prepravu  | Áno |  |
| Hydraulicky nastaviteľný prítlak na sejacie jednotky | Áno |  |
| Výsevné jednotky | 8 ks |  |
| Rozmedzie výsevných jednotiek | 750 mm |  |
| Rozmedzie výsevných jednotiek - možnosť rýchlej zmeny na 1500 mm | Áno |  |
| Sada pre zdvih vypnutých pracovných jednotiek | Áno |  |
| Výsevné jednotky dvojdiskové v prevedení s integrovanou pätkou pre vytvarovanie sejbovej ryhy  | Áno |  |
| Zatláčacie medzi koleso s možnosťou rýchlej zmeny medzi pracovnou a odstavnou polohou | Áno |  |
| Elektrický pohon výsevných jednotiek s možnosťou plynulého nastavenia výsevku | Áno |  |
| Možnosť výsevu do synchrozinovaného sponu – obdĺžika | Áno |  |
| Možnosť výsevu do synchrozinovaného sponu – trojuholníka | Áno |  |
| Podtlakové výsevné ústrojenstvo  | Áno |  |
| Aplikátor mikrogranulátov pre každú výsevnú jednotku s elektrickým pohonom dávkovania | Áno |  |
| ISOBUS kompatibilita | Áno |  |
| Možnosť automatického vypínania sekcii jednotiek výsevu súčasne s aplikáciou mikrogranulátu | Áno |  |
| Diskové aplikačné pätky pre hnojivo s prípravou pre agregáciu s čelným zásobníkom | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |